卫星导航定位复习资料
1、 填空题
1. GPS 定位系统由______、______与用户接收三个部分构成。
2.双频接收机可以同时接收 L1 与_____信号，利用双频技术可以消
除或减弱__________对观测量的影响，定位精度较高，基线长度不受
限制，所以作业效率较高。
3.利用 GPS 进行定位有多种方式，如果就用户接收机天线所处的
状态而言，定位方式分为______定位与 ______定位;
4.GPS 基准通常指的是位置基准、______基准与尺度基准。
5.我国组建的第一代卫星导航定位系统称为______。
6.在一个六条边的同步环中，独立基线边有______条。
7.同一时段观测值的数据剔除率，其值应小于______。
二、名词解释
1、GLONASS-(            ) 
2、UTM-    (            ) 
3、SD -    (            ) 
4、IGS-    (            ) 
5、ITRF-   (            ) 
三、判断正误，并改正。
1、单点定位至少需要五颗卫星信号同时被接收。（     ）


2、 WGS-84 坐标系是一种左手协议坐标系。（     ）


3、 GPS 信号都源于一个公用的 102.3MHz基准信号。（     ）



4、 GPS 接收机测定点在 WGS84 坐标系中的坐标差，这是绝对定位。（     ）



5、与信号传播有关的误差有电离层折射误差、对流层折射误差、
大气层折射误差、多路径误差。                  （     ）

四、名词解释 
1、相对定位：
2、高程异常：
3、卫星天线相位偏差：
4、卫星轨道误差：
5、周跳：
五、简答题
1、GPS载波相位测量的优点是什么?载波相位测量需要解决的关键问题又有哪
些?




2、 GPS测量发生周跳是指什么?产生的原因主要有哪些?



3、 国家GPS控制网包括哪些等级?而城市GPS控制网又包括哪些等级?



4、 GPS网的设计指标指什么?评价 GPS网设计的优劣主要指标又有哪些?



5、GPS控制网测量数据处理包括哪些流程?
[bookmark: _GoBack]六、论述题
1、GPS卫星信号有哪些构成?论述GPS测量的误差来源，并分析说明 GPS测
量的多路径效应以及减弱方法。




2、单基站GPS RTK测量系统有几部分组成?其作业模式又有哪些?目前的网
络RTK采用的核心技术主要有哪些?



3、GPS高程测量中，GPS高程二次曲面拟合应满足什么条件?试列出通常采用
的二次曲面拟合模型，并加以说明。







卫星导航定位参考答案
填空题
1、空间卫星、地面监控
2、 L2、   。
3、 静态 动态
4、方位
5、北斗卫星导航定位系统
6、 略
7、 10%
名词解释
1、格罗纳斯系统
2、略
3、单差。
4、国际 GPS 地球动力学服务组织。
5、国际地球参考框架。
判断题
1、 答:(x)，改为:单点定位至少需要四颗卫星信号同时被接收。
2、 答:(x)，改为:WGS-84 坐标系是一种右手协议坐标系。
3、 略
4、 答:(x)，改为:GPS 接收机测定点在 WGS84 坐标系中的坐标差，这是相对定位。
5、 答:(x)，改为:与信号传播有关的误差有电离层折射误差、对流层折射误差、多路径误差。
名词解释
1、相对定位:指使用两台以上的 GPS 接收作同步观测，以确定两
个以上测站在 WGS84 坐标系中的相对位置或坐标差的定位方法。
2、高程异常:似大地水准面与椭球面之间的高差，称为高程异
常。
3、 略
4、 卫星轨道误差：由卫星、星历所给出的卫星在空间的轨道与实际轨道之差称为卫星轨道误差。
5、 周跳：是指在全球导航卫星系统(GNSS)技术的载波相位测量中，由于卫星信号的失锁而导致的整周计数的跳变或中断。正确地探测并恢复周跳，是载波相位测量中非常重要且必须解决的问题之一。GNSS主要包括美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧盟的GALILEO以及我国的北斗导航系统。
简答题
1、答:1)GPS载波相位测量的优点:抗干扰性能好，定位精度高，用于精密定位。
2)需要解决的关键问题:载波重建、整周模糊度确定以及周跳的探测和修复。
2、答:1)GPS测量发生周跳:是指由于卫星信号的失锁而使载波相位观测值中的整周计数所发生的突变现象。2)周跳产生原因:
(2)由于电离层条件差、多路径效应和卫星高度过低等原因，造成卫星信号的信噪比过低，导致整周计数错误:
(3)接收机软件发生故障，导致错误的信号处理;
(4)接收机在高速动态的环境下进行观测，导致接收机无法正确跟踪卫星信号;
(5)卫星发生瞬时故障，无法产生信号。
3、答:1.国家GPS控制网包括AA级、A级、B级、C级、D级、E级:
2.城市GPS控制网包括二等、三等、四等、一级、二级。(1)由于顶空障碍物阻挡，造成卫星信号暂时中断:
4、答:1)GPS网的设计指标:是指导GPS网设计量化因子，是评价GPS网设计优劣的数值标准。
2)评价GPS网设计的优劣指标:质量指标(精度、可靠性)、效率指标、费用指标。
5、答:GPS控制网测量数据处理:包括数据预处理、起算点兼容性分析、网平差解算、精度评定。
论述题
1、1)GPS卫星信号组成:测距码(P码、C/A码)、数据码(导航电文，D码)、L波段(L1、L2载波)。
GPS测量的误差按其来源大致可分为三种类型:
(1)与卫星有关的误差，主要包括星历误差、卫星钟的误差、地球自转的影响和相对论效应的影响等。
(2)信号传播误差，主要包括信号通过电离层折射和对流层折射的影响、信号传播多路径效应的影响。
(3)观测误差和接收设备的误差，接收设备的误差主要包括接收机钟差和天线相位中心的位置偏差。
3)多路径效应:由干接收机周围高大建筑物或水面对电磁波产生的反射作用而引起的定位误差。其中金属材料、水面等反射较强。
减弱方法:(1)天线安置尽量避开强反射物(如水面、平坦光滑地面、平整的建筑物等);( 2)选用防多路径效应的天线(如扼流圈天线等)。
2、1)组成:GPS 接收机(基准站、流动站)、数据传输系统(数据链，基准站发射台、流动站接收台)、软件系统;
2)作业模式:快速静态测量、准动态测量、动态测量;
3)采用核心技术:虚拟参考站VRS占95%左右;主辅站概念MAC，占5%左右;区域改正FKP，占1%左右;综合误差内插CBI，2002年，武大GPS 工程中心提出的，极少使用;增强参考站ARS ，2007年，西南交大提出的，尚未展开应用。
3、略

