口腔材料学复习资料
一、单项选择题
1.根据义齿清洁的方法，可分为机械清洁剂和化学清洁剂，以下分型属于化学清洁剂的是（   ）
A 漂白型	B 稀盐酸型	C 氧化型	D 酶型	E 以上都对
2.临床上，为防止材料与材料或材料与模具发生粘连，常使用（   ）
A 包埋剂	B 清洁剂	C 分离剂	D 隔离剂	E 润湿剂
3.以下材料可用作分离剂的是（   ）
A 钾皂水溶液B 水玻璃	C 藻酸盐分离剂	
D 甘油和乙二醇	E 以上均可用作分离剂
4.金属烤瓷材料与金属的结合形式有（   ）
A 机械结合	B 物理结合	C 压力结合	D 化学结合	E 以上均是
5.高熔烤瓷材料的熔点范围是（   ）
A、1200-1450℃	B 500-1100℃	
C 850-1050℃	D 850-1100℃          E 1050-1200℃
6.以下可加速石膏材料凝固的是（   ）
A 硬石膏（无水石膏）多	B 水量过多
C 搅拌时间长，速度快	D 搅拌时间短，速度慢  E 添加缓凝剂
7.以下关于金属的特性，下列描述有误的是（   ）
A 固态时呈结晶，具有光泽
B 在溶液中能被电离而释放离子，离子化时形成阳离子
C 是电和热的良导体
D 塑性变形较大，延性和展性较差	
E 金属易被氧化，其氧化物多数呈碱性
8.高熔铸造合金的温度应在（   ）
A 1100℃以上 B 1000℃以上 C 500℃  D 501-1100℃	E501-1000℃
9.低铜银合金粉与高铜银合金粉是以含铜量多少为分界（   ）
A 4%	 B 5%	  C 6%     D 7%	E 8%
10.将熔化的金属或合金浇注到预先制成的铸型中成为铸件的过程称为（   ）
A 电铸	 B 铸造	 C 锻制	D 退火	E 正火
11.以下对印模材料应具有的性能，描述正确的是（   ）
A 具有一定的亲水性	   B 对口腔黏膜无刺激和致敏性
C 适当的工作时间和凝固时间D 良好的细节再现性	
E 以上均正确
12.以下不是粉剂型藻酸盐印模材料的基本组成成分的是（   ）
A 藻酸盐		B 二水硫酸钙	C 硅藻土	
D 磷酸钠		E滑石粉、轻质碳酸钙
13.关于琼脂印模材料优点的描述，不正确的是（   ）
A 可反复使用	B 有弹性、韧性        C 不受温度影响D 细节再现性好	E 与石膏的配伍性好
14.关于热凝树脂调和的叙述，正确的是（   ）
A 牙托粉与牙脱水的调和比例为3:1（体积比）
B 牙托粉与牙脱水的调和比例为2:1（重量比）
C 调和后，最开始的时期是湿砂期
D 室温高，面团期形成时间缩短，室温低，面团期形成时间延长	
E 以上均正确
15.以下哪项不是基托使用过程中产生气孔的原因（   ）
A 牙托水过多               B 牙托水过少	        
C 升温过快、过高           D 冷却过快，开盒过早	
E 填塞过早或过迟
16.以下哪项不是牙胶尖的性能特点（   ）
A 有一定的压缩性
B 具有较高的强度和良好的韧性，可用于弯曲根管
C 具有热塑性，加热时软化
D 可被氯仿、桉油醇等溶液软化、溶解	
E 大多具有射线阻射性
17.表征物体长度或体积随温度变化的物理量是（   ）
A 弹性模量	B 韧性    C 热膨胀系数   D 导热率	E 挠度
18.液体与固体表面的接触角θ=180°时，液体在材料表面的浸润性为（   ）
A 完全浸润	          B 浸润性好       C 完全不浸润	
D浸润性差	          E以上选项都不对
19.下列印模材料中，属弹性不可逆印模材料的是（   ）
A 琼脂印模材料       B 硅橡胶印模材料  C 印模膏		
D 印模石膏	         E 印模蜡
20.藻酸盐印模材料中，能延长其工作时间的物质是（   ）
A 生石膏	B 膨砂   C 硅藻土	D 磷酸盐	E 藻酸盐
2、 判断题
1.恒牙牙釉质矿化比乳牙好，更为坚硬，因此对恒牙牙釉质酸蚀时间要长于乳牙。（   ）
2.聚羧酸锌水门汀适合于粘结活髓牙的修复体。（   ）
3.氢氧化钙水门汀适合于直接盖髓。（   ）
4.负荷小于1kgf的维氏硬度称为显微硬度。（   ）
5.金属冷加工后结构趋于稳定。（   ）
6.接触角为钝角表明液体对固体的润湿性好。（   ）
7.V类洞近髓，为避免刺激牙髓，可使用氧化锌丁香酚垫底后再使用光固化复合树脂充填。（   ）
8.模型材料应具有良好的弹性。（   ）
9.磷酸锌水门汀的弹性模量与牙本质相近，可以用作垫底材料。（   ）
10.琼脂印模材料的胶凝温度在60~70度。（   ）
11.材料发生断裂时的应力称为极限强度。（   ）
12.分子量在1000以上的称作高分子化合物。（   ）
13.硅橡胶是弹性不可逆印模材料。（   ）
14.樟脑醌是可见光固化引发体系中的光敏剂。（   ）
15.复合树脂可直接用于深龋洞充填。（   ）
三、填空题
1.腐蚀的形态可分为________、________两种。
2.复合树脂由________、________、________组成。
3.目前常用的根管充填材料分为________、________、________。
4.牙托粉与牙托水混合以后依次经历________、________、________、________、________、________。
5.烤瓷材料根据不同的熔点范围分为________、________、________。
6.水门汀按用途分为________、________、________。
四、名词解释
1.生物相容性
2.尺寸变化
3.冲击程度
4.水门汀
5.蠕变
五、解答题
1.弹性印模材的分类有哪些？
2.述说口腔材料生物性能应符合的条件。
3.印模材料具备哪些性能？
4.理想的义齿基托树脂应具有哪些性能？

六、论述题
1、试述粘接材料的应用类型。










复习资料参考答案
一、单项选择题
1、 E 2、C  3、E  4、E  5、A  6、C  7、D  8、A  9、C  10、B  11、E   12、E   13、C  14、E  15、D  16、 17、  18、  19、  20、
二、判断题
1、√ 2、√ 3、√ 4、× 5、× 6、√ 7、× 8、× 9、× 10、√ 11、 12、 13、 14、15、 
三、填空题
[bookmark: _GoBack]1、腐蚀的形态可分为(均匀腐蚀)、(局部腐蚀）两种。
2、复合树脂由〔有机树脂基质)、(无机填料)、(引发体系）组成。
3、目前常用的根管充填材料分为（固体类)、（糊剂类)、（液体类)。
4、牙托粉与牙托水混合以后依次经历（湿砂期)、(稀糊期)、(粘丝期)、(面团期)、(橡胶期)、（坚硬期)期。
5、烤瓷材料根据不同的熔点范围分为（高熔烤瓷材料)、(中熔烤瓷材料)、(低熔烤瓷材料)。
6、水门汀按用途分为（)、()、()。

四、名词解释
1、生物相容性:是指在某种特定的目的、特定的部位材料与宿主同处于静动态变化环境中发生相互反应的能力和作用，保持相对稳定而不被排斥的性质。
2、尺寸变化:修复体在口腔环境内以及在制作修复体的过程中，所采用的修复材料及辅助材料由于物理及化学因素的影响，可能会产生程度不同的形变，称为尺寸变化。
3、冲击程度:指材料抵抗冲击破坏的能力。
4、水门汀:是指由金属盐或其氧化物作为粉剂与专用液体调和而成的无机非金属修复材料。
5、蠕变:
五、解答题

1、弹性印模材的分类有哪些？
答：藻酸盐类印模材、琼脂印模材、硅橡胶印模材、聚硫橡胶印模材、聚醚橡胶印模材
2、述说口腔材料生物性能应符合的条件。
答：生物安全性、生物相容性、生物功能性
3、印模材料具备哪些性能？
答：(1）良好的生物安全性
(2）良好的流动性、弹性、可塑性
(3）适当的凝固时间
(4）准确性和形稳性
(5）与模型材料不发生化学变化
(6）强度好
(7）操作简便，价格低廉
4、理想的义齿基托树脂应具有哪些性能？
答：

六、论述题

1、试述粘接材料的应用类型。
答: (1）牙体缺损修复（2）牙体缺失修复(3）牙颌畸形矫正(4）龋病预防(5）审美修复(6）骨缺损修复(7）软组织粘接修复
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