可编程序控制器及应用复习资料
一、填空题(每空1分，共25分)
1.PLC采用典型的计算机结构，由______、存储器、______和其它一些电路组成。
2.PLC与继电器控制比较，当控制内容改变时，继电器控制须______，PLC则______。
3.现场输入接口电路中的光耦合电路的核心是光耦合器件，应用最广泛的是______和______构成的光耦合器。
4.PLC的输入信号模式中，交流输入的电压大多采用______，直流输入额定电压为______。
5.PLC的软件和硬件定时器相比较，定时范围长的是_____，精度高的是______。
6.CPM1A系列PLC程序容量为______字，数据存储器容量为______字(读/写)+512字(只读)
7.C20型PLC的工作原理是：(1)事先将生产过程的控制要求编成程序，并输送到______中；(2)运行时，PCL根据______和程序得出判断，通过______去控制受控对象。
8.CV/CVM1系列PLC的标准程序容量范围为从______到______k字。
9.PLC外存储器接口电路是PLC与______，______等外存设备接口电路。
10.使用C20型PLC，当打算进行编程时应将工作方式开关选在______位置，当欲直接监视操作执行情况，则应将工作方式开关选在______位置。
11.在微机上应用SYSMAC-CPT，可以进行______，也可进行______。
12.应用现场总线(Compo Bus/D)高速通信集散控制系统中，通信规格是______，可以与各厂家的______设备连接。
二、填空题(每空2分，共14分)
1.减少侵入输入电路的噪声干扰措施有：
(1)_____(2)______(3)______
2.直流电源电压U=24V，PLC输入端的开通阈值电压Ui=18V，关断阈值电压U′i=12V，输入开通的工作电流I=8.5mA，触点处的等效电阻r=1.2kΩ，求应并联的电阻R=______，容量WR=______。
 
3.PLC的输入输出模拟量信号都采用直流电压或直流电流作为统一信号的原因是：
(1)_____(2)_____
三、据梯形图编写指令程序(每小题5分，共10分)
  
 
 
四、根据指令程序画出梯形图(每小题6分，共12分)
1.LD NOT    0000
OR       0001
AND      0002
LD       0003
OR      CNT46
CNT        47
        #0006
LD      CNT47
LD      0002
CNT      46
      #0005
LD    CNT46
OUT   0500
2.LD NOT    0000
LD        0001
AND NOT   0002
LD        0003
LD        0004
OR        0005
AND LD
OR LD
AND LD
OUT      0500
END 
五、简化梯形图(每小题5分，共10分)
 
 
六、根据梯形图和已给出的条件分析程序结果并画出波形(每小题8分，共16分)
 
 
 
七、设计应用题(共13分)
    设计一电机的延时启动和延时停止控制电路，条件如下：
a.电机启动由按钮SB1控制，停止由按钮SB2控制；
b.电机运行由接触器KM1控制；
c.按SB1后，电机延时5秒运行；按SB2后，电机延时6秒停止。
试设计：
1.PLC接线图(4分)
2.梯形图(6分)
3.指令程序(3分)  


可编程序控制器及应用复习资料答案
一、填空题(每空1分，共25分)
1.中央处理器，输入输出接口电路
2.改变继电器与配线，只须改变程序
3.发光二极管，光敏晶体管
4.AC110v或AC220V，DC24～48V
5.软件定时器，软件定时器
6.2048，1024
7.程序存储器，输入的检测信号，输出电路
8.30，62
9.EPROM，盒式录音机
10.PROGRAM，MONITOR
11.助记符/梯形图的输入，地址汇编；在线编辑、监控、调试程序
12.开放的，Device Net
二、填空题(每空2分，共14分)
    1.(1)采用直流电源比交流电源好
      (2)用较小的输入阻抗
      (3)配线距离应尽可能短
    2.R<2.1kΩ,0.274W
    3.(1)采用直流信号在传输过程中容易与交流感应的干扰信号区别开来。
      (2)可以不受传输线中电感、电容和负载的影响

三、根据梯形图编写指令程序题(每小题5分，共10分)
1.LD        0000
OR NOT    0004
AND NOT   0001
AND      0002
AND NOT  0003
DIFD     1000
LD NOT   1000
OUT      0500
END
2.LD0        000
AND NOT   0001
LD NOT   0003
AND      0004
OR LD
LD NOT   0002
OR NOT   0005
AND LD
TIMH     10
       #0050
LD     TIM10
OUT     0500


[image: ][image: ]四、根据指令程序画出梯形图(每小题6分，共12分)

六、根据梯形图和已给出的条件分析程序结果并画出波形(每小题8分，共16分)

[image: ]七、设计应用题(共13分)
[image: ]解：1.PLC接线图

[image: ]    
3.指令程序
LD         0000
OR         1000
AND NOT    T1M01
OUT        1000
TIM          00
          #0050
LD         TIM00
OUT         0500
LD          0001
OR          1001
AND NOT  TIM01
OUT        1001
TIM          01
          #0060
END
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