《可编程技术与机电控制PLC》复习资料
一、填空题：
1. PLC的基本组成包括       与      两部分。
2.梯形图按从左到右、      的顺序排列 ，最后以        结束。
3.PLC常用的编程语言有梯形图语言、语句表语言、流程图语言及某些      语言。
4.梯形图中的接点，可以任意串联或并联,但继电器线圈只允许     而不能      。
5.交流接触器可实现远距离接通和分断电压至      V、电流至     A的交流电路。
6. 在交流电机的正反转控制中需要采用__________和__________两种互锁方式来保护电路。
二、单项选择 
1.断路器是一种(    ) 电器。
A.保护  B.控制  C.开关   D.保护和控制
2.安全电压是指（    ）以下的电压。
A.36V    B.220V  C.12V  D.380V
3. 将额定电压直接加到电动机的定子绕组上,使电动机起动旋转,称为全压起动或(   )。
A.间接起动   B.直接起动   C.零压起动  D.完全启动
4.电磁铁是将电能转化为(    )的电器。
A.磁能  B机械能	  C.热能  C.内能
5. 交流接触器常用于远距离接通和分断(    )的电路。
A.电压至380 V、电流至630 A 		B.电压至1140 V、电流至630 A。
C.电压至1140V、电流至1000A
6.可编程控制器应用最广泛，直观的编程语言是(   )。
A.梯形图   B.逻辑功能图   C.高级语言  D.语句表
7.熔断器串接在电路中实现(    )保护。
A.过载   B.欠电流  C.短路   D.过热
8.行程开关是主令电器的一种，它是(  ) 电器
A.手动    B.保护   C.控制和保护   D.自动
三、判断题
(   )1. 梯形图是按照从上到下、从左到右的顺序设计,继电器线圈与左母线直接连接。
(   )2. 梯形图中接点只有常开和常闭接点,
(   )3. 熔断器是一种主要用作短路保护的电器。
(   )4. 中间继电器由于其触点数多，需装灭弧装置。
(   )5. 电磁式时间继电器线圈可以通交、直流电流。
(   )6. 熔断器应并联于电路中作为短路和严重过载保护。
(   )7. PLC是新型工业控制装置，是计算机技术与工业控制技术相结合的产品。
(   )8. 电压继电器在使用时，电压继电器线圈与负载串联。
接,在右母线与线圈之间不能连接其它元素。
4、 简答题
1.梯形图编程语言的特点有那些？
2. 简述热继电器的作用？
3. 简述交流接触器的作用是什么？
[bookmark: _Hlk150279112]4. 简述PLC的工作原理？

五、程序设计题：
1. 设计一个带数码显示的抢答器的PCL控制程序。
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复习资料参考答案
一、填空题
1、硬件 软件 2、上到下  继电器线圈    3、高级语言  4、并联  串联 5、1140v  630v  6、机械  电气   
二、单项选择题
1、B  2、A  3、B  4、B  5、A  6、A  7、C  8、C  
三、判断题
1、× 2、√  3、√  4、×  5、×  6、×  7、√   8、× 
四、简答题
1、梯形图编程语言的特点有那些？
答：它是一种图形语言，沿用传统控制图中的继电器触头、线圈、串联等术语和一些图形符号，左右的竖线称为左右母线，右边的母线经常省去。
梯形图中接点（触头）只有常开和常闭，接点可以是PLC输入接点的开关也可以是PLC内部继电器的接点或内部寄存器、计数器等的状态。
梯形图中的接点可以任意串、并联，但线圈只能并联不能串联。
另外，梯形图编程语言与电气原理图相对应，具有直观性和对应性；与原有继电器控制相一致，电气设计人员易于掌握。
2、简述热继电器的作用？
答：主要用来对异步电动机进行过载保护，他的工作原理是过载电流通过热元件后，使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作，从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车，起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中，热量的传递需要较长的时间，因此，热继电器不能用作短路保护，而只能用作过载保护。
3、梯形图编程语言的特点有那些？
答：它是一种图形语言，沿用传统控制图中的继电器触头、线圈、串联等术语和一些图形符号，左右的竖线称为左右母线，右边的母线经常省去。
梯形图中接点（触头）只有常开和常闭，接点可以是PLC输入接点的开关也可以是PLC内部继电器的接点或内部寄存器、计数器等的状态。
梯形图中的接点可以任意串、并联，但线圈只能并联不能串联。
另外，梯形图编程语言与电气原理图相对应，具有直观性和对应性；与原有继电器控制相一致，电气设计人员易于掌握。
4、简述交流接触器的作用是什么？
答：作为执行元件，用于接通、分断线路、或频繁的控制电动机等设备运行。交流接触器算是一种中间控制元件，优点是可频繁的通、断线路，一般以小电流或小电压控制大电流或大电压。配合热继电器工作可以对负载设备起到一定的过载保护作用。
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