可编程技术与机电控制PLC复习资料

简答题：

1，PLC的输入输出继电器采用什么进制编号？其他的软元件采用什么进制？ 
2．PLC的主要工作过程包括那几个阶段？

3．（D）MOV（P）指令中，D、P的含义是什么？

4．K2Y0表示什么意思？
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将下图转化为指令格式：

将下面的指令格式转化为梯形图：

0  LDI    XO         10  ORB

1  AND    X1         11  ANB

2  LD     X2         12  ANI    X10 

3  ANI    X3         13  MPS     
4  ORB               14  AND    X11
5  AND    X4         15  OUT    T0    K100 

6  LDI    X5         18  MPP 

7  AND    X7         19  AND T0

8  LD     X6         20  OUT Y2

9  ANI    M3

根据下面给定的输入时序，画出相应的梯形图。
按下按钮X0后Y0变为ON并自保持，T0定时7秒后，用C0对X1的输入脉冲计数，计满4个脉冲后，Y0也变为OFF，同时C0和T0被复位，在PLC刚开始执行用户程序时，C0也被复位，请设计出梯形图。
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分析题：
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画出图中M0的波形图。交换上下两行电路的位置，M0的波形有什么变化？为什么？

改错题：
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根据给定时序图，修改梯形图中的不当之处，以满足给定时序图。

设计题：

有三个指示灯，控制要求如下：按启动按钮后，三个指示灯依次亮1秒，并不断循环，按停止按钮后，指示灯停止工作。

试  （1）设计I/O口； 

（2）画出梯形图或状态图。

设计题：

有一工业用洗衣机，其工作顺序如下：

启动按钮后给水阀就开始给水；

当水满到水满传感器时就停止给水；

3、波轮开始正转5S     然后反转5S     再正转5S    …一共转5分钟；

4、出水阀开始出水；

5、出水10S后停止出水，同时声光报警器报警，叫工作人员来取衣服；

6、按停止按钮声光报警器停止，并结束整个工作过程。

请： 

（1）设计I/O口；

（2）画出梯形图；

可编程技术与机电控制PIC复习资料答案
一、简答题：

1，PLC的输入输出继电器采用什么进制编号？其他的软元件采用什么进制？ 

答：PLC的输入继电器采用8进制编号，其余软元件采用十进制编号。
2．PLC的主要工作过程包括那几个阶段？

答：主要包括输入采样、用户程序执行、输出刷新阶段

3．（D）MOV（P）指令中，D、P的含义是什么？

答：D便是是32位数，P表示是在仅在开上升沿时作用一次。

4．K2Y0表示什么意思？

答：表示以Y0为首地址的8位数。
将下图转化为指令格式：

解：

0  LD    XO          6  ORB

1  OR    X1          7  ORI    X6

2  LD    X2          8  ANB 

3  ANI   X3          9  OR     X7
4  LD    X4          10 OUT    Y2
5  AND   X5          

将下面的指令格式转化为梯形图：

0  LDI    XO         10  ORB

1  AND    X1         11  ANB

2  LD     X2         12  ANI    X10 

3  ANI    X3         13  MPS     
4  ORB               14  AND    X11
5  AND    X4         15  OUT    T0    K100 

6  LDI    X5         18  MPP 

7  AND    X7         19  AND T0

8  LD     X6         20  OUT Y2

9  ANI    M3

解：

根据下面给定的输入时序，画出相应的梯形图。
按下按钮X0后Y0变为ON并自保持，T0定时7秒后，用C0对X1的输入脉冲计数，计满4个脉冲后，Y0也变为OFF，同时C0和T0被复位，在PLC刚开始执行用户程序时，C0也被复位，请设计出梯形图。
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解：按题意
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分析题：

画出图中M0的波形图。交换上下两行电路的位置，M0的波形有什么变化？为什么？

解：变换前；

   

    X1           



    M0

    变换后；


     X1

     M0


程序变换前，M1的触点放置在线圈之前，所有M0存活一个周期；程序变换后，M1的触点f放置在线圈之后，导致M0的逻辑回路无法接通，所以M0持续为低电平。

改错题：

根据给定时序图，修改梯形图中的不当之处，以满足给定时序图。

解：正确的梯形图如下：
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设计题：

有三个指示灯，控制要求如下：按启动按钮后，三个指示灯依次亮1秒，并不断循环，按停止按钮后，指示灯停止工作。

试  （1）设计I/O口； 

（2）画出梯形图或状态图。

解：输入：

X0 ：启动

X1： 停止

 输出：

Y0：红灯

Y1：绿灯

 Y2：黄灯

梯形图如下：
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或：
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或采用ROL指令均可

设计题：

有一工业用洗衣机，其工作顺序如下：

启动按钮后给水阀就开始给水；

当水满到水满传感器时就停止给水；

3、波轮开始正转5S     然后反转5S     再正转5S    …一共转5分钟；

4、出水阀开始出水；

5、出水10S后停止出水，同时声光报警器报警，叫工作人员来取衣服；

6、按停止按钮声光报警器停止，并结束整个工作过程。

请： 

（1）设计I/O口；

（2）画出梯形图；

解：IO口规划如下：

输入：

      X0 ：启动 

      X1 ：水位注满

      X2 ：停止

输出：

      Y0 ：注水

      Y1 ：出水

Y2 ：波轮正转

Y3 ：波轮反转

      Y4 ：声光报警

梯形图如下：
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