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函授（业余）教育  作业

课程名称：可编程控制器原理 
一、填空题

1.欠电流继电器在正常工作电流流过线圈时，衔铁是__________状态，而当流过线圈的电流小于整定电流时衔铁__________。

2.按PLC物理结构形式的不同，可分为　　　　 和　　　　两类。 

3.电气控制图一般分为论         电路和      电路两部分。

4.根据工作电压的高低，电器分为__________和__________。

5.热继电器是利用电流流过发热元件产生热量来使检测元件受热弯曲，从而推动机构动作的一种保护电器，主要被用作电动机的长期      保护。

6.各种低压断路器在结构上都有主触头及灭弧装置、      和操作机构等部分组成。

7.PLC的基本结构由　　　　　 、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。

二、选择题
1. 由于电弧的存在，将导致（   ） 

A.电路分断时间加长                B.电路分断时间缩短   

C.电路分断时间不变                D.分断能力提高 

2. 熔断器的额定电流与熔体的额定电流（   ）     

A.是一回事           B.不是一回事           C.不确定  

3. 按钮，行程开关，万能转换开关按用途或控制对象分属于下列哪一类（   ）    

A.低压保护电器       B.低压控制电器       

C.低压主令电器       D.低压执行电器                                                         

4. 下列对PLC输入继电器的描述正确的是：（   ） 

A.输入继电器的线圈只能由外部信号来驱动 

B.输入继电器的线圈只能由程序来驱动 

　C.输入继电器的线圈既可以由外部信号来驱动又可以由程序来驱动 

5. 把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是：（   ）

A.接触器正常工作　　            B.接触器产生强烈震动　 

C.烧毁线圈　                    D.烧毁触点 

6. 中间继电器的电气符号是：（   ） 

　A.SB　　   　　 B.KT　　　　   C.KA　　　　　 D.KM

7. 下列电器中不能实现短路保护的是（   ） 

A.熔断器        B.热继电器        C.过电流继电器        D.空气开关

8. 下列对PLC软继电器的描述，正确的是：（   ） 

A.有无数对常开和常闭触点供编程时使用        

B.只有2对常开和常闭触点供编程时使用 

C.不同型号的PLC的情况可能不一样        　　

D.以上说法都不正确 

三、判断题
1. PLC的输出继电器的线圈不能由程序驱动，只能由外部信号驱动。（   ） 
2. PLC的输出线圈可以放在梯形图逻辑行的中间任意位置。（   ） 
3. PLC的软继电器编号可以根据需要任意编写。（   ） 
4. 在绘制电气元件布置图时，重量大的元件应放在下方，发热量大的元件应放在上方。（   ） 
5. 在设计PLC的梯形图时，在每一逻辑行中，并联触点多的支路应放在左边。（   ） 
四、问答题
1. 简述下列电路的工作过程。
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2. 写出下面梯形图的指令语句。
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五、分析题 
　  下列电路为三相笼型电机单向旋转连续控制电路，当按下启动按钮SB.2时，交流接触器KM不工作，试分析故障原因。
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函授（业余）教育  作业参考答案

课程名称：可编程控制器原理 
一、填空题 

1.吸合，释放              2.整体式, 模块式        3.主，控制          

4.低压电器, 高压电器      5.过载                  6.脱扣器        

7.中央处理器   

二、选择题
1. A　         2. B　          3. C　         4. A     　 5. C
6. C　         7. C　          8. A

三、判断题
1. X        　 2. X　           3. X　         4. √　     5. √　 

四、问答题
1.电路的工作原理：启动时，合上Q，引入三相电源。按下启动按钮SB1，接触器KM线圈通电，接触器主触点闭合，电动机接通电源启动运转。同时与SB1并联的动合触点KM闭合，使接触器的线圈经两条路径通电。这样，当SB1复位时，接触器KM的线圈仍可通过KM辅助触点继续通电，从而保持电动机的连续运行。 要使电动机M停止运转，只要按下停止按钮SB2，将控制电路断开即可。这时接触器KM断电释放，KM的动合主触点将三相电源切断，电动机停止旋转。当手松开按钮后，SB2的动断触点在复位弹簧的作用下，虽又恢复到原来的动断状态，但接触器线圈已不再能依靠自锁触点通电了，因为原来闭合的自锁触点已随着接触器的断电而断开。

2.
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五、分析题 
答：1）熔断器FU1、FU2烧毁或接触不良；2）按钮SB1、SB2损坏或触点接触不良；3）热继电器FR故障或常闭触点断开；4）交流接触器故障；5）线路故障 。
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