
 园林工程复习资料  
一、填空题

1、栽植乔灌木的方法分为裸根栽植法和            栽植法两种。 

2、地形图上相邻两条等高线垂直高度的差值叫等高距，水平距离叫         。

3、园林排水方式地面排水、沟渠排水和                 。

4、与建筑拐角相结合的两种山石布置手法叫抱角                 。

5、一般庭院水景池的水深可设计为                 米左右。 

6、园林树木栽植的方式有三种：假植、移植、              。

7、与建筑出入口相结合的两种山石布置手法叫踏跺                     。

8、喷泉水池的水口至少有进水口、给水口、泄水口和                。

9、按面层材料分，天然块石路面为                    。

10、土方工程施工包括、      运、        、压四部分内容。

11、装运高度在2米以上的土球苗木时，苗木应斜放或平放，         向前，         。
12、列举四种我国常见的山石材料：湖石、青石、            、          。 

13、湖石类型要具备的石形特征瘦、           、          、         。
14、斜坡填土时斜坡应先挖成            ，再行填土。 

15、在土方施工过程中，土方压实应均匀、先轻后重和自边缘开始逐渐向中间收拢，还应                 _         进行。

二、判断题

1、供水管线越长，水压越大（    ） 。 

2、园路路面从上至下结构层次分布顺序是面层、结合层、基层、 垫层。 （   ）  

3、用断面法计算土方体积，其计算精度取决于截取断面的数量。 (    ) 

4、等高线水平间距越大，表示地形越陡。 （   ） 

5、起土球苗木时，土球直径应为苗木地径的7—10倍，为灌木苗高的1/3；土球高度应为土球直径的1/2。 （   ）

6、“大树”一般指干直径在10厘米以上、高度在4米以上的大乔木。 （   ） 

7、等高线一定不能相交也不能重叠。 （   ）

8、挖坑栽植苗木时，  坑的形状可以为圆形也可以为正方形。 （   ） 

9、大树移植前预先断根对其成活是很好的措施。 （   ）

10、透、漏、瘦、皱是选择任何山石石形的标准。 （   ）

三、单项选择题

1、用植草法建植草坪最快、最好的方法是（   ） 。

A  密铺法  B  条栽法  C  点栽法  D  植生带法 

2、裸根掘苗，一般落叶乔木根系幅度应为胸径的（   ）倍。 

A  3—4    B  5—7    C  8—10    D  10—15 

3、园路排水纵坡不应小于百分之（   ）。 

A  0.1—0.3    B  0.3—0.5    C  0.5—1    D  1—1.5 

4、土方施工中，开挖含水量大、土质不稳定或挖深度过大的土体时，应采取(   )措施。 

A、放缓边坡  B、支撑加固  C、直立开挖  D、排水 

5、人工水体近岸2米范围内水深不得大于（    ） 。 

A、0.5m      B、0.7m        C、1.2m      D、1.5m 

6、土方工程人力施工，一般平均每人应有（   ）平方米的作业面面积。 

A、2～2.5   B、3～4    C、4～6    D、6～8 

7、园林排水管网的构筑物主要有（   ）。 

A、排水口、进水口、出水口 



B、地面排水道、污水管 

C、检查井、跌水井、雨水口、出水口 

D、明沟、盲沟 

8、下列哪组石全部为湖石（   ） 。 

A  青石、灵壁石、英石、宣石 

 B  房山石、灵壁石、黄石、太湖石 

C  房山石、英石、宣石、太湖石  

 D 太湖石、黄石、英石、宣石 

9、网格法放线适用于（   ）场地。 

A  范围大，平坦  



B  范围小，平坦 

C  范围大，地形变化大  


D  地形复杂，地物多 

10、水景池的水深一般为（   ）米比较适合。 

A  0.5    B  0.7    C  1    D  1.5 

四、名词解释

1、置石

2、平整标高

3、假植

4、驳岸

5、园林工程

五、问答题 

1、简述铺砖园路面层的施 

2、简述山石花台的作用。 

3、简述喷泉的日常管理措施。 

4、简述园路按使用功能的主路（主干道）

园林工程参考答案
一、填空题 

1.土球 2、平距 3、管道排水 4、   5、0.7 6、定植 7、  8、
9、块料路面 10、挖 ；填  11、土球（根部） 树干（树梢）12、黄石、石笋 13、

14、台阶状 15、分层 

二、判断题 

1、× 2、√ 3、 4、× 5、  

三、选择题 

1.A  2.C  3.B  4.  5.B  

四、名词解释 

1、置石  是以山石为材料作独立性或附属性的造景布置，主要表现山石的个体美或局部的组合而不具备完整的山形。

2、平整标高  居于某一水准面之上而表面上崎岖不平的土体，经平整后使其表面成为水平的，经平整后的这块土体的高度就是平整标高。 

3、假植   

4、驳岸 是一面临水的挡土墙，在园林水体边缘与陆地交界处，为稳定岸壁，保护湖岸不被冲刷，防止岸壁坍塌的水工构筑物。 

5、园林工程。 以工程为基础，运用生物学、生态学特性，将园林艺术和市政工程融为一体，使工程设施和园林景观相互协调，充分发挥园林的生态、经济、社会效益的功能，这种工程称为园林工程。 

五、问答题 

1、答： 工程序及要点。 砖应轻轻放平，用橡胶锤敲打稳定，不得损伤砖的边角； 若发现结合层不平时应拿起砖重新用砂浆找平，严禁向砖底填塞砂浆、碎块等；用橡胶带做伸缩缝时，应将橡胶带平正直顺紧靠方砖，铺好后检查平整度；最后用干砂掺入1︰10的水泥，拌合均匀将砖缝灌注饱满，并在砖面泼水，使砂灰混合料下沉填实；铺砖的养护期不得少于3天，在此期间内应严禁行人、车辆等走动和碰撞。 

2、答： ①降低地下水位，为植物生长创造适宜的生长条件;②能获取合适的观赏高度;③组织游览线路，增加园林层次，丰富园景。 

3、答：。 ①清污、清杂、消毒、防锈；②喷头检测、清理异物堵塞，更换磨损，维修；③维护动力系统包括水泵阀门，电路④冬季防冻，排空积水⑤专人负责，制定规程，积累经验， 做好记录。 

4、简述园路按使用功能的  主路（主干道）：道路骨架，环行布置，3.5-5M；分类。  次路（次干道） ：主干道分支，联系景点和活动场所，2— 3.5M；小路(游步道)：各个景点角落的游览小道,1.5M; 小径:深入细部的小路,0.8-0.9M;。 
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