
园林工程 复习资料
一、填空题

1、栽植乔灌木的方法分为裸根栽植法和            栽植法两种。 

2、地形图上相邻两条等高线垂直高度的差值叫等高距，水平距离叫         。

3、园林排水方式地面排水、沟渠排水和                 。

4、与建筑拐角相结合的两种山石布置手法叫抱角                 。

5、一般庭院水景池的水深可设计为                 米左右。 

6、园林树木栽植的方式有三种：假植、移植、              。

7、与建筑出入口相结合的两种山石布置手法叫踏跺                     。

8、喷泉水池的水口至少有进水口、给水口、泄水口和                。

9、按面层材料分，天然块石路面为                    。

10、土方工程施工包括、      运、        、压四部分内容。

二、判断题

1、供水管线越长，水压越大（     ） 。 

2、园路路面从上至下结构层次分布顺序是面层、结合层、基层、 垫层。 （     ）  

3、用断面法计算土方体积，其计算精度取决于截取断面的数量。 (       ) 

4、等高线水平间距越大，表示地形越陡。 （     ） 

5、起土球苗木时，土球直径应为苗木地径的7—10倍，为灌木苗高的1/3；土球高度应为土球直径的1/2。 （    ）

6、“大树”一般指干直径在10厘米以上、高度在4米以上的大乔木。 （     ） 

7、等高线一定不能相交也不能重叠。 （     ）

8、挖坑栽植苗木时，  坑的形状可以为圆形也可以为正方形。 （     ） 

9、大树移植前预先断根对其成活是很好的措施。 （     ）

10、透、漏、瘦、皱是选择任何山石石形的标准。 （     ）

三、单项选择题

1、用植草法建植草坪最快、最好的方法是（    ） 。

A  密铺法  B  条栽法  C  点栽法  D  植生带法 

2、裸根掘苗，一般落叶乔木根系幅度应为胸径的（    ）倍。 

A  3—4    B  5—7    C  8—10    D  10—15 

3、园路排水纵坡不应小于百分之（     ） 。 

A  0.1—0.3    B  0.3—0.5    C  0.5—1    D  1—1.5 

4、土方施工中，开挖含水量大、土质不稳定或挖深度过大的土体时，应采取(   )措施。 

A、放缓边坡  B、支撑加固  C、直立开挖  D、排水 

5、人工水体近岸2米范围内水深不得大于（     ） 。 

A、0.5m      B、0.7m        C、1.2m      D、1.5m 

6、按照园林机械的用途分类，下列属于园林工程机械的是(      )。

A、出圃机械      B、整地机械      C、土方机械      D、种植机械

7、在喷泉中，(      )是利用下部两条喷嘴喷射时的反作用力推动喷头旋转， 使向上的水流

在空中离心向外扭动，形成螺旋形曲线。

A、散射喷头      B、吸力喷头      C、球状喷头      D、旋转喷头

8、公园中的用水量，在任何时间里都不是固定不变的，其日变化系数是指(      )。

A、平均日用水量对最低日用水量的比值      B、最高日用水量对平均日用水量的比值      C、平均日用水量对最高日用水量的比值      D、最低日用水量对平均日用水量的比值

9、下列不属于水闸上层建筑的是(      )。

A、闸墙      B、护坦      C、翼墙      D、闸墩

10、一般路面应有 8%以下的纵坡和(      )的横坡，以保证路面水的排除。

四、名词解释

1、置石

2、平整标高

3、假植

五、问答题

1、简述铺砖园路面层的施 

2、简述山石花台的作用。 

3、简述喷泉的日常管理措施。 
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1.土球 2、平距 3、管道排水 4、镶隅 5、0.7 6、定植 7、蹲配 8、溢水口 

9、块料路面 10、挖 ；填 

二、判断题 

1、× 2、√ 3、√ 4、× 5、× 6、√ 7、× 8、× 9、√ 10、× 

三、选择题 

1-5：ACBBB  

四、名词解释 

1、置石  是以山石为材料作独立性或附属性的造景布置，主要表现山石的个体美或局部的组合而不具备完整的山形。

2、平整标高  居于某一水准面之上而表面上崎岖不平的土体，经平整后使其表面成为水平的，经平整后的这块土体的高度就是平整标高。 

3、假植  临时性非正规地将苗木埋在土中。裸根苗木可以平放地面，覆土或盖湿草，  也可以挖浅沟斜放；  土球苗木应尽量集中，  将苗木直立，将土球垫稳、码严，用土培好。如果苗木放置时间较长，应适量喷水。 

五、问答题 

1、答： 工程序及要点。 砖应轻轻放平，用橡胶锤敲打稳定，不得损伤砖的边角； 若发现结合层不平时应拿起砖重新用砂浆找平，严禁向砖底填塞砂浆、碎块等；用橡胶带做伸缩缝时，应将橡胶带平正直顺紧靠方砖，铺好后检查平整度；最后用干砂掺入1︰10的水泥，拌合均匀将砖缝灌注饱满，并在砖面泼水，使砂灰混合料下沉填实；铺砖的养护期不得少于3天，在此期间内应严禁行人、车辆等走动和碰撞。 

2、答： ①降低地下水位，为植物生长创造适宜的生长条件;②能获取合适的观赏高度;③组织游览线路，增加园林层次，丰富园景。 

3、答：。 ①清污、清杂、消毒、防锈；②喷头检测、清理异物堵塞，更换磨损，维修；③维护动力系统包括水泵阀门，电路④冬季防冻，排空积水⑤专人负责，制定规程，积累经验， 做好记录。 
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