
复习资料
一、填空
1屋顶花园按使用要求分为                   、               、                 。
2.工矿企业绿化的特殊性主要体现在            、           、           、        4个方面。
3.中国将公园分为9类             、              、             、             、
            、              、             、              、              等。
4.公园面积大小要根据周围环境，自然条件、         、         、         、         、公园性质、活动内容、设施安排等进行分区规划。
5.公园出入口一般分为             、             、               、三种。广场绿地种植设计的基本形式有                、               、              三种。
二、名词解
1道路总宽度
2.分车带
3.交通道
4.点景
5.平地
三、判断改错
城市绿化要大力发展草坪，限制乔灌木的种植。（        ） 

街道绿地中的分车带绿化，植物种植越密越好，越高越好。（      ）
园林的自然美的共性有变化性、多面性、综合性。（     ）
潍坊市的白浪河绿地广场，北半部分为规则式，南半部分为自然式。（     ）
亭在园林中常作为对景、借景、点缀风景用。（      ）
四、简答题
1、试述世界园林的发展趋势。
2、园林绿地的布局方法有那些？
3、园林中改造地形要考虑那些因素？地形设计和改造的方法有那些？
4、园林道路有那些类型，各起什么作用？
五、表格题
	
	规则式园林
	自然式园林

	地形地貌
	
	

	水体
	
	

	建筑
	
	

	道路广场
	
	

	种植设计
	
	


园林规划设计复习资料

一、填空

1游憩性屋顶花园、赢利性屋顶花园、科研性屋顶花园）。

2.环境恶劣、用地紧凑、保证生产安全、服务对象4个方面。. 

3.综合性公园、纪念性公园、儿童公园、动物园、植物园、古典园林、体育公园、风景名胜公园、居住区公园） 

4.（地形、土壤、水体、植被）
5.主要出口、次要出入口、和专门出入口，排列式种植、集团式种植、自然式种植。

二、名词解释

1道路总宽度：也叫路幅宽度即规划建筑线（红线）之间的宽度。

2.分车带：又叫分车线，车行道以上纵向分隔行驶车辆的设施，用以限定行车速度和车辆分行，通常高出路面10cm以上。

3.交通道：为便于管理交通而设于路面上的一种岛状设施。

障景：利用遮挡的方法将劣景屏障起来。

4.点景：利用其它形式如对联、石刻等增加诗情画意，点出景的主体，给人以联想，还具有宣传和装饰等作用，这种方法称点景。

5.平地：园林中坡度比较平缓的用地统称平地。

说明书：说明建设方案规划设计的思想、建设规模、整用土地的范围﹑面积、建设条件等。

三、判断改错

1.城市绿化要大力发展草坪，限制乔灌木的种植。（ Ｘ ） 

不限制

2.街道绿地中的分车带绿化，植物种植越密越好，越高越好。（Ｘ ）

应该保证一定的通透性

3.园林的自然美的共性有变化性、多面性、综合性。（ ）

4.潍坊市的白浪河绿地广场，北半部分为规则式，南半部分为自然式。（ ）

5.亭在园林中常作为对景、借景、点缀风景用。（ ）

四、简答题
1、试述世界园林的发展趋势。

答：世界园林的发展趋势主要表现在以下5个方面。

（1） 园的数量不断增加，面积不断扩大。

（2） 园的类型日趋多样化。

（3） 规划布局上以植物造景为主。

（4） 园内的养护管理上广泛采用先进的技术设备和科学的管理方法。

（5） 着世界性交往的日益扩大，园林界的交流也越来越多。

2、园林绿地的布局方法有那些？

答：园林绿地的布局方法主要有三种即园林静态布局；园林动态布局；园林色彩

3园林中改造地形要考虑那些因素？地形设计和改造的方法有那些？

答：园林中改造地形：（1）、应考虑原有地形；（2）、根据园林分区处理地形；（3）、要有利于园林地面排水；（4）、要考虑坡面的稳定性；(5)、要考虑 

为植物栽培创造条件。

地形处理的方法：（1）巧借地形。A利用环抱的土山或人工土丘挡风;B利用起伏地形做“障景”。C以土代墙做“隔景”。（2）巧改地形：建 

平台园地，修道路，房屋时采用半挖半填式。（3）土方的平衡与园林造景相结合。（4）安排与地形风向有关的旅游服务设施等有特殊要求得 

用地。

4、园林道路有那些类型，各起什么作用？

答：园林道路按其功能可分为主干道、次干道、小道。

主干道供大量游人行走，必要时通行车辆，主干道要接通主要出入口，并贯通全园景区，形成全园的骨架。

次干道主要把园林分成不同景区，它是各景区的骨架，同附近景区相通。

小道为引导游人深入景点，探幽寻胜之路。布局。

五、表格题
	
	规则式园林
	自然式园林

	地形地貌
	在平原地区由同一标高的水平面及倾斜的平面组成。在山地和丘陵地区由阶梯式的大小不同的水平平台和倾斜平面及石阶组成，其剖面均为直线所组成。
	在平原地区起伏和缓，断面为和缓的曲线，在山地利用地形的起伏，初建筑和广场外不作人工阶梯地形改造，原有破碎地形也加以人工改造，使之自然。

	水体
	外形轮廓均为几何式，采用整齐式驳岸。园林中水景形式以整形式水池、裂泉、喷泉、整形瀑布及运河为主。
	自然式园林中水体轮廓为自然曲线，岸为自然曲线的倾斜坡度。如有驳岸，则为自然山石驳岸。园林水体类型以溪涧河流、自然瀑布、湖泊为主。



	建筑
	不仅个体建筑采取中轴对称的均衡设计，以至建筑群及大组群也采取中轴对称均衡手法进行布局，以主要及次要建筑群所形成的主轴和副轴控制全园。
	建筑造型规则，个体建筑对称或不对称，但建筑群以不对称均衡布局。全园不以中轴线控制，而以构成连续曲折导游

	道路广场
	空旷地和广场外形轮廓均为几何形。封闭草坪、广场空间以对称建筑群或规则林带、树群包围。道路均为直线，折线或几何曲线构成，组成方格状、环状、放射状，中轴对称或不对称的几何布局。
	园中的空旷地和广场的外形轮廓是自然的，封闭性草地、广场以不对称的建筑群、假山、自然式树群包围。道路的平面、剖面为自然起伏的平曲线和竖曲线组成。



	种植设计
	用以图案为主体的模纹花坛、花镜为主，有时用大规模的花坛群，树木以对称行列为主，并用绿篱、绿墙划分，组织空间。
	植物种植不成行列式，以反映自然界植物的错落之美。花卉布置以花群、花丛为主，树木配置以独立树、自然树丛、树群为主。
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