课程 土力学与地基基础 复习资料

1、 填空题
1. 根据地质成因条件的不同，有以下几类土：（      ）、（       ）、（       ）、（      ）等等。
2. 颗粒分 析试验对于粒径小于 或等 于 60mm ，大 于 0.075mm 的土，可用（        ）测定。
3. 当动水压力等于或大于土的有效重度时，土粒处于悬浮状态，土粒随水流动，这种现象称为（       ）。 
4. 土方开挖遵循（       ）、（       ）、（       ）和严禁超挖的原则。
5. 深基坑土方开挖方案主要有（       ）、（       ）、（       ）、（       ）等。
6. 土中液态水可以分为自由水和          。
7. 铲运机的特点是能综合完成挖土 、（       ）、（        ）和（       ）等土方施工工序。
8. 常用的机械压实方法有（       ）、（       ）、（       ）等。
9. 碾压法适用于（         ）的填土工程。
10.说出三种不宜作为地基土的土质：          、          、          。
二、判断题
1.土松而湿则强度低且压缩性大，反之，则强度高且压缩性小。（  ）
2.土粒由粗变细，则土由无粘性变成有粘性，且由透水性强变为透水性弱。                                （    ）
3.沉井、沉箱、地下连续墙等深基础在施工过程中也需要临时性的支承围护结构。（    ）
4.土颗粒级配曲线越缓，说明土颗粒越不均匀，级配良好。（   ）
5.土中的气体如果处于封闭状态，则土不易压实，形成高压缩性土。（    ）
6.单粒结构的土如果孔隙比较小，且土体强度大，则可以作为天然地基。                                            （    ）
7.地基土的自重应力图线是一条折线。              （    ）
8.真空预压法处理软弱土地基和堆载预压法一样，排水固结需要的时间很长，同时需要大量的堆载材料。（    ）

9.地基土中附加应力值随土深度增加而逐渐减小。    （    ）
10.地基的沉降或不均匀沉降会引起基础的沉降，严重者会导致上部建筑物破坏。                                    （     ）
11.地基承载力一般用地基承载特征值表示。         （     ）
12.土体的滑坡和坍塌是同一种现象。               （     ）
13.地质勘察设计依据仅仅靠土体检测试验结果就可以。（    ）
14.地基软弱下卧层验算要求其顶面处的附加应力与自重应力之和不超过软卧层的承载力特征值。（    ）
15.标准贯入试验的垂击次数越多，说明土越疏松。   （    ）
三、选择题
1.高耸建（构）筑物应主要验算的地基变形特征是（   ） 
A. 沉降量      B. 沉降差 
C. 倾斜        D. 局部倾斜 
2. 填土的压实就是通过夯击、 碾压、震动等动力作用使(    ) 减少而增加其密实度。
A 土体的孔隙       B土体的比重
C土体中的水        D土体颗粒
3.以下的四种测定土的抗剪强度试验方法中，哪一种的缺点是如下三条：不能控制排水条件；剪切面是人为固定的，该面不一定是土样的最薄弱面；剪切面上的应力分布是不均匀的。（   ） 
A. 直剪试验             B. 三轴剪切试验 
C. 无侧限抗压强度试验   D. 十字板剪切试验 
4.土的天然含水量是指  (	  	) 之比的百分率。
A 土中水的质量与所取天然土样的质量
B土中水的质量与土的固体颗粒质量
C土的孔隙与所取天然土样体积
D土中水的体积与所取天然土样体积
5.在土方填筑时，常以土的(     )作为土的夯实标准。
A 可松性    B天然密度    C干密度       D含水量
6.填土的密实度常以设计规定的（    ）作为控制标准。
A 可松性系数   B孔隙率
C渗透系数      D压实系数
7.基坑 ( 槽) 的土方开挖时，以下说法中不正确的是（     ）.
A 当土体含水量大且不稳定时，应采取加固措施
B一般应采用“分层开挖，先撑后挖”的开挖原则
C开挖时如有超挖应立即填平
D在地下水位以下的土，应采取降水措施后开挖
8.钎探验槽后，钎探孔要	(      )
A 永久保存       B 用黏土夯实 
C 用砂灌实       D灌注混凝土
9.地基基础设计时，下列荷载取值的说法中不正确的是(   ) 
A. 按地基承载力确定基础底面尺寸时，传至基础底面上的荷载效应应取正常使用极限状态下荷载效应的标准组合。 
B. 计算地基变形时，传至基础底面上的荷载效应应取正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合，且应计入风载和地震作用。 
C. 确定基础高度和底板配筋时，上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力应取承载能力极限状态下荷载效应的基本组合 
D. 由永久荷载效应控制的基本组合值可取标准组合值的1.35倍 
10.某基坑回填工程，检查其填土压实质量时，应(      )  。
     A 每三层取一次试样  
B 每 1000 ㎡取样不少于一组 
C在每层上半部取样
D以干密度作为检测指标
三、名词解释
1.界限含水量：


2.液限指数定义及其表示的意义：


3. 验槽：


4. 钻探:


5. 潜水：

4、 简答题
1. 场地平整的土方量计算的方法有几种，简述方格网法的计算步骤。





2.填方土料应符合哪些要求？





3.土方调配应遵循哪些原则？






4.正铲挖掘机的工作特点是什么?反铲挖掘机的工作特点是什么？






5.影响填土压实的主要因素有哪些？如何检查填土压实的质量？




6.填土压实有哪几种方法？试述各自的适用性。








参考答案
2、 填空题
1. 残积土、坡积土、洪积土、冲积   2.筛析法 3.流沙
4.（开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、）
5.（放坡开挖、盆式开挖、中心岛式开挖、逆作法开挖）
6.（结合水） 7.（装土、卸土、压土、平土。
8.（碾压法，夯实法，振动压实法） 9.（大面积填土工程）
10.（膨胀土、腐质土、淤泥质土）
二、判断题
1.对2.对 3.错4.对 5. 对  6.对  7.对 8.错 9.对  10.对
11.对 12.错  13.错  14.错15.错
三、选择题
[bookmark: _GoBack]1.C  2.A 3. A  4.B  5.C 6.D  7.C  8 C  9.B 10.D 
三、名词解释
1.界限含水量：粘性土由一种状态转变到另一种状态的分界含水量称为界限含水量。
2.液限指数定义及其表示的意义：土天然含水量与塑限差值除以塑性指数称为液性指数。是判断粘性土软硬程度的指标，据此可以将粘土分为坚硬，硬塑，可塑，软塑和流塑五种状态。
3.验槽是指基坑开挖完之后，为了保证建筑物的质量安全，由建设单位组织施工、设计、勘察、监理、质检等部门的项目技术负责人到施工现场对地基土进行联合检查验收。
4.钻探:是用钻机在地层中钻孔，以鉴别和划分地层，也可沿孔深取样，用以测定岩石和土层的物理力学性质的一种勘探方法。
5.潜水：埋藏在地表以下第一个稳定隔水层以上的具有自由水面的地下水称为潜水。
四、简答题
1场地平整的土方量计算的方法有几种，简述方格网法的计算步骤。
答案：场地平整土方量计算有方格网法和横截面法。
方格网法计算步骤如下： 1，划分方格网并计算角点的施工高度； 2，计算零点位置； 3，计算方格土方量； 4，计算边坡土方量； 5，计算土方总量。

2.填方土料应符合哪些要求？
答：填方土料应符合设计要求，若设计无具体要求时，应符合下列规定碎石类土，沙土和爆破石渣可用作表层以下填料含水量符合压实要求的粘性土可用作各层填料草皮和有机质含量大于 8%的土，仅用于无压实要求的填方淤泥和淤泥质土，一般不能用作填料，但在软土或沼泽地区经过处理含水量符合压实要求后，可用于填方中的次要部位含盐量超过规范，或填料中有盐晶，盐块或含盐植物根茎的不得使用。
3.土方调配应遵循哪些原则？
答：（1）应力求达到挖、填平衡和运距最短的原则。 （ 2）土方调配应考虑近期施工与后期利用相结合的原则。（3）土方调配应采取分区与全场相结合来考虑的原则。 （4）土方调配还应尽可能与大型地下建筑的施工相结合。 （5）选择恰当地调配方向、运输路线，使土方机械和运输车辆的功效能得到充分发挥。
4.正铲挖掘机的工作特点是什么	?反铲挖掘机的工作特点是什么？
答：正铲挖掘机的工作特点：前进向上强制切土；反铲挖掘机的工作特点：后退向下强制切土。
5.影响填土压实的主要因素有哪些？如何检查填土压实的质量？ 
答案：压实功，含水量和铺土厚度。填土压实的质量检验以设计规定的控制干密度为标准。
6.填土压实有哪几种方法？试述各自的适用性。
答：碾压法、夯实法、振动压实法。碾压法：适用于大面积填土工程。夯实法：多用于小面积回填土夯实。振动压实法：振动板主要用于狭窄场地的小量填方压实，振动碾主要用于大体积土方的压实。



