
土力学与地基基础 复习资料
一、判断题
（    ）1．组成土的物质可分为固相、液相两种状态。  

（    ）2．由土体自重产生的应力称为自重应力，由建筑或地面堆载及基础引起的应力叫附加应力。  

（    ）3．粘粒含量越多的土可塑性越大，土也越软。

（    ）4．塑性指数越大的土，其粘粒含量越多。 

（    ）5．在侧限条件下，土的竖向应力与竖向应变之比，称为变形模量。

（    ） 6．力学性能满足建筑物的承载和变形能力要求的地层称为人工地基。

（    ）7．承载能力要求是指该地层承受建筑物荷载后不能产生过量的沉降和过大的不均匀沉降。 

（    ）8．分层总和法计算结果与沉降观测比较，对于软弱地基，理论计算值比实测值大。

二、单项选择题 

1．关于土的特征描述错误的一项是（      ）。 

A．土的特征包括散体性、多相性、自然变异性  

B．土的散体性是指颗粒之间无粘结或弱粘结，存在大量孔隙，可以透水、透气 

C．土通常是由固体颗粒、水组成的二相体系  

D．土是多矿物组合体，性质复杂，不均匀，且随时间在不断变化 

2．下列说法中错误的是（      ）。  

A．土的自重应力一般不会引起地基变形 

B．地基中的附加应力会引起地基变形 

C．饱和土中的总应力等于有效应力与孔隙水压力之和

D．孔隙水压力会使土体产生体积变形  

3．关于土的物理性质指标说法有误的一项是（     ）。  

A．土的物理性质指标在一定程度上可以反映土的力学性质 

B．单位体积土的质量称为土的密度  

C．土中水的质量与土粒质量之比就是土的含水量 

D．确定三相比例指标仅需要做密度试验  

4．土的重度为20KN/m3 ，地面以下10m处的自重应力为（      ）。  

A． 200 KPa         B．20 KPa          C． 2 KPa        D．10 KPa 

5．岩土种类多，很不均匀，性质变化大，需特殊处理的地基是（     ）。

 A．一级地基      B．二级地基     C．三级地基      D．四级地基  

6．国家标准《岩土工程勘察规范》将工程重要性等级、场地等级和地基等级均分为（      ）。

A．2级              B．3级            C．4级          D．5级
7．工程用土中，粒径大于2mm的颗粒含量超过总质量50%的土是（      ）。 

A．碎石土     B．砂土   C．粉土          D．黏性土 

8．当仅有一层土时，土中自重应力与深度的关系是（      ）。  

A．线性减少         B．线性增加       C．不变          D．不能确定 

9．粘性土的天然含水量增大时，随之增大的指标是（     ）。  

A．塑限WP          B．液限WL         C．塑限指数IP       D．液限指数IL 

10．室内侧限压缩试验的e—p曲线平缓，说明土的（     ）。      

A．压缩性大        B．压缩性小       C．压缩性均匀       D．压缩性不均匀 

三、简答题 

1．简述土的三大特性。  

2．郎肯土压力理论和库仑土压力理论分别适用于什么情形？  

3．用直剪试验测定土的抗剪强度有哪些缺点？  

4．简述饱和土的渗透固结过程。  

[image: image1.png]1. FERTHE, WEERN 6lor’, BLHEN 102, HTEREN T5e, LRATIE
A 2.7 MRELEORKEKE v RABEp . TEE.. HBH o MAEE,
R A S.




四、计算题

复习资料参考答案

一、判断题

1-5：×√ ×√× 6-8 ×× ×
二、单项选择题

1-5：CDDAA   6-10：BABBB 
三、简答题

1．简述土的三大特性。  

答：散体性：颗粒之间无粘结或弱粘结，存在大量孔隙，可以透水、透气；  多相性：土往往是由固体颗粒、水和气体组成的三相体系，三相之间质和量的变化 直接影响它的工程性质；  自然变异性：土是在自然界漫长的地质历史时期演化形成的多矿物组合体，性质复杂，不均匀，且随时间还在不断变化。  

2．郎肯土压力理论和库仑土压力理论分别适用于什么情形？  

答：郎肯土压力理论适用于挡土墙墙背垂直光滑、墙后填土面水平的情形。 库仑土压力理论适用于无黏性填土墙背倾斜、粗糙，填土面不水平等情形。   

3．用直剪试验测定土的抗剪强度有哪些缺点？  

答：1）人为地将剪切破裂面限制在上下盒之间，而不能反映土体实际最薄弱的剪切面。  2）剪切面在整个剪切过程中随上下盒的错动而逐渐减小，并非定数A值，且竖向 荷载也随之产生偏心，剪应力τ也不是均匀分布，有应力集中现象。  3）不能严格控制排水条件和测定孔隙压力值，故不能完全反映实际土体的受力状态和排水条件。 

4．简述饱和土的渗透固结过程。  

答：饱和土体在外荷作用下的压缩过程，是土中孔隙水逐渐排出，孔隙体积逐渐减小，亦即孔隙水压力逐渐消散并转移到土粒骨架上，有效应力（粒间挤压应力）逐渐增大，压缩变形逐渐增大直至稳定的过程。

四、计算题
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