《建筑制图CAD》复习资料
填空题： 
1、建筑总平面图中标注的尺寸是以_______为单位，一般标注到小数点后_____位；其它建筑图样（平、立、剖面）中所标注的尺寸则以_______为单位；标高都以_______为单位。

2、总平面图是用来表示整个建筑基地的总体布局,包括______________________

________________________________________________________等情况。《国家制图标准》规定：总平面图的常用比例应为_________，________，________。

3、总平面图中新建房屋的层数标注在_____________，一般低层、多层用_____表示，高层用________表示。

4、建筑立面图是平行于建筑物各个立面（外墙面）的正投影图，主要用来表达

____________________________________________________________________。

5、立面图中用加粗实线表示___________，用粗实线表示_______________。

6、建筑剖面图是建筑物的垂直剖面图，它是表示建筑物内部垂直方向的____

_____________________________等情况的图样。剖面图的剖切位置一般选择在较复杂的部位,如通过___________________________________等部位。表示剖面图剖切位置的剖切符号应表示在______层平面图中。

7、结构施工图主要表达结构设计的内容，它是表示建筑物________________

___________________的布置、形状、大小、材料、构造及其相互关系的图样。结构施工图一般有____________________________________________________。

简答题： 
1、 图样上标注直线尺寸时,尺寸的起止符号画法是如何规定的?

2、 何为全剖面图？一般适用于什么情况？

3、 何为建筑详图？建筑详图有哪几种常用图样？

画出1-1剖面图（15分）







画出局部平面图中定位轴线的圆圈并标注定位轴线编号。
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台阶


在由砖砌筑的基础墙和毛石砌筑的大放脚的基础详图中，完成： 
（1）画出砖及混凝土图例。

（2）注出大放脚高度。注出基础底面的标高，注出室外地面的标高-0.850米，室内地面标高(0.000米。
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根据楼梯剖面图完成楼梯底层平面图和标准层平面图


[image: image3.wmf]1

2

水平分格

竖

向

分

格

1-1剖面图 1：60�
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《建筑制图CAD》复习资料答案
填空：
1、米、两、毫米、米
2、新建房屋的位置、朝向及周围环境的情况、1：500、1：1000、1：2000。
3、右上角、点数、数字
4、房屋的外部造型、门窗位置及形式，墙面装修、阳台、雨蓬等部分的材料和做法。
5、地平线、最外轮廓线。
6、结构形式、沿高度方向分层情况、各层构造做法、门窗洞口、层高及建筑总高、楼梯间和门窗洞口位置、底
7、承重构件、基础图、结构平面图、构件详图、楼梯结构详图
简答题：
1、 答：一般用中粗短斜线绘制，其倾斜方向与尺寸线成顺时针45度角，长度宜为2-3mm。

2、答：全剖面图是用一个剖切面把物体整个切开后所画出的剖面图。适用于一个剖切面剖切后就能把内部形状表示清楚的物体。

2、 答：建筑详图是为详细表达建筑节点及建筑构、配件的形状、材料、尺寸及做法，而用较大的比例画出的图形。建筑详图常用图样有楼梯详图、门窗详图、外墙身详图、卫生间详图等。

画出1-1剖面图

                              1—1剖面
画出局部平面图中定位轴线的圆圈并标注定位轴线编号。
 EMBED AutoCAD.Drawing.16 
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台阶


在由砖砌筑的基础墙和毛石砌筑的大放脚的基础详图中，完成： 
 EMBED AutoCAD.Drawing.16 
[image: image6.wmf]370

120

60

1050

2800

950

700

1650

A

防潮层



根据楼梯剖面图完成楼梯底层平面图和标准层平面图
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                    ①                      ②
                       底层平面图1：60
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                    ①                      ②
                       标准层平面图1：60
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