
土木工程制图复习资料          
一、单项选择题
1. 在钢筋混凝土结构中，分布钢筋的作用是(      )。

A. 起架立作用                   B. 主要受力钢筋

C. 承受剪力                     D. 固定钢筋的位置并分配荷载到受力钢筋

2. 在钢筋混凝土结构中，箍筋的作用是(      )。

A. 起架立作用                   B. 主要受力钢筋

C. 固定钢筋的位置并承受剪力     D. 分配荷载到受力钢筋

3. 在钢筋混凝土结构中，受力钢筋的弯起作用是(      )。

A. 形成钢筋骨架                 B. 使受力钢筋始终处于构件中拉应力最大的区域

C. 承受剪力                     D. 分配荷载到其它钢筋

4. 在房屋建筑中，勒脚的作用(      )。

A. 保护房屋基础不受侵蚀         B. 房屋四周的排水

C. 保护房屋墙身不受侵蚀         D. 房屋周边的装饰

5. 在房屋建筑中，散水的作用(      )。

A. 保护房屋基础                 B. 房屋四周的排水

C. 保护房屋墙面                 D. 房屋周边的装饰

6. 在建筑施工图中，定位轴线是确定(      )。

A. 承重墙、柱子等主要承重构件轴线位置的     

B. 墙身轴线位置的

C. 房屋基础轴线位置的                       

D. 房屋柱子中心位置的

7. 用复制命令“ copy”复制对象时，不可以(      )。

A. 原地复制对象                 B. 同时复制多个对象

C. 一次把对象复制到多个位置     D. 复制对象到其他图层

8. 在 AutoCAD中，不可以通过以下方法改变一个系统变量的值(      )。

A. 在命令行输入系统变量名，然后键入新的值

B. 右击，从快捷单中选择系统变量，然后键入新的值

C. 在某些对话框中改变复选框的状态

D. 在下拉菜单中，选择“工具”“查询”“设置变量”进行变量设置

9. 用缩放命令“ scale ”缩放对象时(      )。

A. 可以只在 X轴方向上缩放       B. 不可以通过参照长度和指定的新长度确定

C. 基点可以选择在对象之外       D. 不可以缩放小数倍

10. 在工作移动图形时，可利用以下方式实现(      )。

A. 利用 ctrl+p 键               B. 利用 shift+p 键

C. 按住鼠标中键拖动             D. 滚动鼠标中键移动

二、填空题
1. 建筑总平面图中标注的尺寸是以_______为单位，一般标注到小数点后_____位；其它建筑图样（平、立、剖面）中所标注的尺寸则以_______为单位；标高都以_______为单位。

2. 总平面图是用来表示整个建筑基地的总体布局,包括                                  
________________________________________________________等情况。《国家制图标准》规定：总平面图的常用比例应为_________，________，________。

总平面图中新建房屋的层数标注在_____________，一般低层、多层用_____表示，高层用________表示。

4.立面图中用加粗实线表示___________，用粗实线表示_______________。

5.结构施工图主要表达结构设计的内容，它是表示建筑物________________的布置、形状、大小、材料、构造及其相互关系的图样。结构施工图一般有          、          、          、 

楼梯结构详图。
由混凝土和钢筋两种材料构成的构件，称为__________构件。钢筋按其强度和品种分为不同等级，其中Ⅰ级钢筋的直径符号为______；Ⅱ级钢筋的直径符号为______。

三、简答题
1. 图样上标注直线尺寸时,尺寸的起止符号画法是如何规定的?
2. 何为全剖面图？一般适用于什么情况？
3. 何为建筑详图？建筑详图有哪几种常用图样？
4. 剖面图与断面图有何不同？

四、作图分析题
1.画出1-1剖面图。
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画出局部平面图中定位轴线的圆圈并标注定位轴线编号。

[image: image2.png]



在由砖砌筑的基础墙和毛石砌筑的大放脚的基础详图中，完成：

（1）画出砖及混凝土图例。

（2）注出大放脚高度。注出基础底面的标高，注出室外地面的标高-0.850米，室内地面标高(0.000米。
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根据楼梯剖面图完成楼梯底层平面图和标准层平面图
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土木工程制图复习资料参考答案
一、单项选择题
1-5 DCBCB 6-7 AD
二、填空题
1、米；两；毫米；米
2、新建房屋的位置、朝向及周围环境的情况；1：500；1：1000；1：2000；
3、右上角；点数；数字
4、地平线；最外轮廓线。
5、承重构件；基础图；结构平面图；构件详图

6、；；
三、简答题
答：一般用中粗短斜线绘制，其倾斜方向与尺寸线成顺时针45度角，长度宜为2-3mm。

2、答：全剖面图是用一个剖切面把物体整个切开后所画出的剖面图。适用于一个剖切面剖切后就能把内部形状表示清楚的物体。

3、答：建筑详图是为详细表达建筑节点及建筑构、配件的形状、材料、尺寸及做法，而用较大的比例画出的图形。建筑详图常用图样有楼梯详图、门窗详图、外墙身详图、卫生间详图等。

4、答：
四、作图分析题
1、
                              1—1剖面
2、画出局部平面图中定位轴线的圆圈并标注定位轴线编号。
 EMBED AutoCAD.Drawing.16 
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3、在由砖砌筑的基础墙和毛石砌筑的大放脚的基础详图中，完成：
 EMBED AutoCAD.Drawing.16 
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4、根据楼梯剖面图完成楼梯底层平面图和标准层平面图
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