土木工程制图-复习资料：

一、单项选择题：
1.在房屋建筑中，散水的作用(      )。

A.保护房屋基础                 B.房屋四周的排水

C.保护房屋墙面                 D.房屋周边的装饰

2.在钢筋混凝土结构中，受力钢筋的弯起作用是(      )。

A.形成钢筋骨架                 B.使受力钢筋始终处于构件中拉应力最大的区域

C.承受剪力                     D.分配荷载到其它钢筋

3.用复制命令“ copy”复制对象时，不可以(      )。

A. 原地复制对象                 B.同时复制多个对象

C. 一次把对象复制到多个位置     D.复制对象到其他图层

4.在建筑施工图中，定位轴线是确定(      )。

A.承重墙、柱子等主要承重构件轴线位置的     B.墙身轴线位置的

C.房屋基础轴线位置的                       D.房屋柱子中心位置的

5. 在工作移动图形时，可利用以下方式实现(      )。

A.利用 ctrl+p 键               B.利用 shift+p 键

C.按住鼠标中键拖动             D.滚动鼠标中键移动

6. 在钢筋混凝土结构中，箍筋的作用是(      )。

A.起架立作用                   B.主要受力钢筋

C.固定钢筋的位置并承受剪力     D.分配荷载到受力钢筋

7.在房屋建筑中，勒脚的作用(      )。

A.保护房屋基础不受侵蚀         B.房屋四周的排水

C.保护房屋墙身不受侵蚀         D.房屋周边的装饰

填空题：
1.立面图中用加粗实线表示           ，用粗实线表示               。

2.由混凝土和钢筋两种材料构成的构件，称为           构件。钢筋按其强度和品种分为不同等级，其中Ⅰ级钢筋的直径符号为           ；Ⅱ级钢筋的直径符号为           。

3.总平面图中新建房屋的层数标注在                        ，一般低层、多层用             表示，高层用             表示。
4.总平面图是用来表示整个建筑基地的总体布局,包括                                                                   
                     等情况。《国家制图标准》规定：总平面图的常用比例应为           ，           ，           。
5.建筑总平面图中标注的尺寸是以                 为单位，一般标注到小数点后       位；其它建筑图样（平、立、剖面）中所标注的尺寸则以           为单位；标高都以           为单位。

简答题：
1.剖面图与断面图有何不同？
2.图样上标注直线尺寸时,尺寸的起止符号画法是如何规定的?
3.何为全剖面图？一般适用于什么情况？

4.何为建筑详图？建筑详图有哪几种常用图样？
作图分析题：

1.在由砖砌筑的基础墙和毛石砌筑的大放脚的基础详图中，完成：

（1）画出砖及混凝土图例。

（2）注出大放脚高度。注出基础底面的标高，注出室外地面的标高-0.850米，室内地面标高(0.000米。
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2.根据楼梯剖面图完成楼梯底层平面图和标准层平面图
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1-1剖面图 1：60�


3.画出1-1剖面图。
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4.画出局部平面图中定位轴线的圆圈并标注定位轴线编号。
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参考答案：

一、单选：1.B  2.B  3.D  4.A  5.C  6.C  7.C 

二、填空：1.地平线；最外轮廓线   2.钢筋混凝土；Φ；Φ   3.右上角；点数；数字   4.新建房屋的位置、朝向及周围环境的情况；1：500；1：1000；1：2000；   5.米；两；毫米；米   

三、简答：

1.答：剖面图不仅需画出剖切面位置的图形，而且要画出剖切面后面沿剖视方向可见的物体轮廓线；而断面图只需画出剖切面位置的断面图形。

2.答：一般用中粗短斜线绘制，其倾斜方向与尺寸线成顺时针45度角，长度宜为2-3mm。
3.答：
4.答：建筑详图是为详细表达建筑节点及建筑构、配件的形状、材料、尺寸及做法，而用较大的比例画出的图形。建筑详图常用图样有楼梯详图、门窗详图、外墙身详图、卫生间详图等。
作图：

1.解：在由砖砌筑的基础墙和毛石砌筑的大放脚的基础详图中，完成：

 EMBED AutoCAD.Drawing.16 
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2.解：根据楼梯剖面图完成楼梯底层平面图和标准层平面图
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解：

4.解：画出局部平面图中定位轴线的圆圈并标注定位轴线编号。
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