
19级（专升本）土木工程图复习资料
 一、填空题 
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.A2的图纸幅面尺寸为____________mm。

2.比例宜写在图名的____________，字的基准线应取平。
3.实际尺寸为240mm的线段，用1∶50绘图时，图样上的线段长度为____________mm。
4.绘图时不论选用多大的比例，所标注的尺寸数字均为图形的____________。 

5.建筑施工图包括总平面图、____________、____________、____________和____________。
6.定位轴线竖直方向从____________的顺序编写，用____________表示。
7.绘图时不论选用多大的比例，所标注的尺寸数字均为图形的________。

8.图样上的尺寸由尺寸线、尺寸界线、________和________组成。
9.定位轴线用________线绘制，尾部用细线圆表示，直径为________mm。
10.相对标高是指________。
11.在钢筋混凝土构件中钢筋可分为________、架立筋、分布筋、箍筋、构造筋等。

12.点A的Y坐标反映了该点对___________投影面的距离。

13.在建筑施工图中，标高单位以___________计。

14.在钢筋混凝土结构施工图中，20锰(Ⅱ级钢)用代号___________表示。
15.正平面的___________投影反映平面图形的实形。

16.侧垂线的___________两投影均反映直线的实长。

17.在二等正面斜测轴测图中，深度方向的轴向变形系数为___________。

18.一般房屋中把反映建筑物主要出入口的立面图称为     ，其背后的立面图称为         。

19.图纸上的标题栏作用是                                                     。

20.房屋根据使用功能和使用对象的不同，可分为      和      两大类。

21.定位轴线是确定建筑中的基础、____________、____________、板、屋架等承重构件位置的图线。
22.标高数值以      为单位，一般注至小数点后      位数。总平面图的室外标高符号、总平面图上的楼地面标高符号、立面图和剖面图的标高符号各不相同，将它们分别表示出来           、            、            。

23.          是由水泥、沙子、和水按一定比例拌和而成；           制成的梁、板、柱、基础等构件，称为钢筋混凝土构件。

24.三视图的三等关系是            、             和             。

25.配置在钢筋混凝土构件中的钢筋，按其作用分         、        、箍筋、分布筋、构造筋。

26.钢筋混凝土构件详图，一般包括        、        、预埋件详图及钢筋表。

27.在建筑形体的投影图中应标注三种尺寸：           、           和           。

28.剖面图的处理方法有：              、               、                 、

展开剖和局部剖。   

二、作出交点或交线，并判断可见性 
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土木工程制图复习资料

一、填空题 
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 594×420
2.正右侧

3. 4.8

4. 

5.建筑平面图、结构施工图、给排水施工图和建筑详图。

6.从下至上、大些拉丁字母

7.
8.尺寸数字、起止符
9.点划线、8~10
10.以建筑物某一部位定位零点标高，并以此为基准测量的标高值
11.通长筋

12.

13. 
14.Ф20

15. V面（或  正平面）

16. H面、V面（或  水平面、正平面）

17. 

正立面图、

19.图纸和设计者基本信息的描述

20.民用建筑、

21.墙、柱

22.米（m）、三、
[image: image6.wmf]、
[image: image7.wmf]、
[image: image8.wmf]
23.混凝土（或 素土）、

24.长对正、高平齐、

25.受力筋、架立筋

26.模板图、

27.定型尺寸、定位尺寸、总体尺寸

28.全剖、半剖、

二、作出交点或交线，并判断可见性 
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