《土木工程施工》复习资料
一、选择题：

1. 下列哪种搅拌机械宜搅拌轻骨料混凝土：（  B     ）

A.鼓筒式　B.卧轴式　C.双锥式　　D.自落式 

2 . 混凝土施工配制强度应达到的保证率为：（   C    ）

A.80%　　B.90%　　C.95%　D.97% 

3. 下列哪一施工过程不属于混凝土工程的主要环节：（   C    ）

A. 混凝土制备与运输　　B. 浇筑与捣实　C. 绑扎钢筋　D. 混凝土制备与浇筑 

4. 混凝土搅拌时间是指：（    C    ）　

A.原材料全部投入到全部卸出　　B.开始投料到开始卸料

C.原材料全部投入到开始卸出　D.开始投料到全部卸料 

5. 双代号网络图的三要素是指（ C ）。
        A．节点、箭杆、工作作业时间   B．紧前工作、紧后工作、关键线路
   C．工作、节点、线路           D．工期、关键线路、非关键线路

6. 泵送混凝土碎石的最大粒径与输送管的内径比宜为：（       ）

A.1∶5　　B.1∶7　　C.1∶2.5　　D.1∶3 

7. 下列不属于对混凝土运输机械的基本要求是：（   D    ）

A.运输时间限制　　B.不漏浆　　C.不吸水　D.具有一定的体积 

8. 施工缝宜留在：（   D    ）

A.剪力较大的部位　　B.剪力较小的部位　C.施工方便的部位　D.B+C 

9. 大体积混凝土浇筑方案中哪一种浇筑方案混凝土浇筑强度最小：（      ）

A 斜面分层　B 分段分层　C 全面分层　D 泵送 

10. 大体积混凝土浇筑后期混凝土裂缝可能产生的部位是：（   C    ）

A 端头1/3部位　B 端头1/4部位　C 中部　D 中部和端部均有 

11.某施工段的工程量为200m3 ，施工队的人数为25人，日产量 0.8 m3 /人，则该队在该施工段的流水节拍为（ B   ）。
 A．8天         B．10天       C．12天        D．15天
12．轻型井点的井点孔口到地面以下0.5~1.0m的深度范围内，使用粘土填塞的主要目的是：（ D ）。

A．防止空壁坍塌             B．防止发生流砂现象            

C．固定井点管               D．防止漏气和地表水下渗 
13. 以下关于振动灌注桩的说法，正确的是（    ）。

A．适用范围广，除软土和新填土，其他各种土层均可适用

B．单打法、反插法和复打法三种方法产生的桩承载能力依次上升          

C．振动灌注桩的承载能力比同样条件的钻孔灌注桩高         

D．其施工方法是用落锤将桩管打入土中成孔，然后放入钢筋骨架，灌注混凝土，拔出桩管成桩。

14. 砖砌体水平灰缝饱满度应不小于（ C ）。

　  A．75%        　　 B．90%      　

　　C．80%         　　D．100%
15. 现浇混凝土矩形截面梁断面尺寸为200mm×400mm，受力钢筋配有单排3φ22，混凝土用泵送浇筑，输送管内径φ75，浇筑混凝土所需碎石的最大粒径为（ D ）毫米。

A．31.5            B．50       

      C．27.5            D．25
16. 当拆除构件跨度为10m的混凝土梁的模板时，该混凝土的强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（ D ）以上。

A．50%            B．75%          

  C．80%            D．100%

17. 单位工程施工组织设计技术经济分析重点，应围绕三个主要方面是（   ）。
   A．劳动生产率、降低成本率、计划利润率
   B．技术措施、降低成本措施、施工平面图
   C．劳动指标、材料使用指标、机械使用指标
   D．质量、工期、成本
18.（ C ）是在施工图设计完成以后，以施工图为依据，由工程项目的项目经理或主管工程师负责编制的。

A．标前施工组织设计           B．标后施工组织设计              

C．单位工程施工组织设计       D．分部工程施工组织设计 

19. 吊装屋架时，吊索与水平面夹角不宜小于（ C ）。

    A．30°          B．40°         C．45°         D．60° 
20．路基作为道路工程的重要组成部分，应满足的基本要求是具有（ C ）。

A．良好的耐磨性               B．良好的抗滑性              

C．足够的水温稳定性           D．密实稳定的沥青结构层

二、多项选择题：
1．根据开挖的难易程度对岩土进行分类，以便于(   AE    )。

  A．选择施工机具   B．确定施工方法  C．计算劳动量     D．确定地基承载能力 

  E．计算工程费用

2．在土方工程中，土的含水量对(       )均有影响。

   A．挖土难易B．降水方法   C．边坡稳定  D．填土压实  E．挖土机选择     

3．土的天然密度随着(   ABC    )而变化。

  A．颗粒组成  B．孔隙多少  C．水分含量   D．渗透系数   E．水力坡度 

4．在(  ABDE     )时需考虑土的可松性。

  A．进行土方的平衡调配 B．计算填方所需挖方体积D．确定开挖时的留弃土量

  C．确定开挖方式  E．计算运土机具数量

5．土的渗透性主要取决于土体的(  CD     )。

  A．含水量   B．可松性   C．孔隙特征  D．水力坡度   E．开挖深度

6．土石方工程中，填筑与压实的施工要求有：(  ACDE    )。

  A．从最低处开始，由下向上按整个宽度分层填压    B．填方必须采用同类土填筑

  C．应在基础两侧或四周同时进行回填压实    D．当天填土，应在当天压实

 E．填方由下向上一层完成

7．不能作为填土的土料有(      )。

 A．淤泥    B．砂土    C．膨胀土    D．有机质含量多于8％的土

 E．含水溶性硫酸盐多于5％的土

8．土方填筑时，常用的压实方法有(     )。

 A．水灌法    B．碾压法    C．堆载法    D．夯实法    E．振动压实法

9．影响填土压实质量的主要因素有(     ABCDE   )。

 A．机械的吨位或冲击力 B．压实遍数  C．每层铺土厚度  D．土的含水量   E．土质

10．为提高推土机的生产效率，可采用(  CDE     )的施工方法。

 A．环形路线   B．多铲集运   C．下坡推土  D．并列推土  E．槽形推土  

三、名词解释：
1．施工缝：新旧混凝土的结合处。
2．灌注桩：是直接在桩位上就位成孔，然后再孔内安放钢筋笼、灌注混凝土而成。根据成孔工艺不同，分为干作业成孔、泥浆护壁成孔、套管成孔和爆扩成孔等。
流水步距：

[image: image1.png]



5.流砂现象:基坑 挖土至地下水 位以下,土质 为细砂土或粉 砂土的情况下 ,采用 水坑 降低地下水时 ,坑下的土有 时会形成流动 状态,随着地 下水流入基坑 ,这种现象称为流沙现象。

四、简单题

试述地基验槽的目的和方法。
答：目的：（1）核对其平面位置平面尺寸、槽底标高是否满足设计要求；

（2）核对土质和地下水情况是否满足岩土工程勘察报告及设计要求；
（3）检查是否存在软弱下卧层及空穴、古墓、古井、防控掩体、地下埋设物等及相应的位置、深度、性状。

方法：地基验槽以观察法为主，辅以钎探法。
2．试述单位工程施工平面图的设计步骤。 
答：⑴确定垂直运输机械的位置；

⑵确定搅拌站、仓库、材料和构件堆场以及加工厂的位置；
⑶现场运输道路的布置；
⑷临时设施的布置；
⑸水电管网布置。
3．何谓混凝土的自然养护？自然养护有何要求？
答：⑴自然养护：指在常温下（≥5℃），用适当的材料覆盖砼，使其在规定的时间内保持足够的润湿状态。

⑵自然养护的要求：①12h内覆盖浇水；
②硅、普硅、矿渣水泥拌制的砼，≥7d；

③掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的砼，≥14d；
④洒水次数以保证润湿状态为宜；

⑤养护用水应与拌制用水相同；
4.试述影响边坡稳定的因素有哪些？
答：⑴ 土质；  ⑵ 挖土深度；  ⑶ 施工期间边坡上的荷载；

⑷ 土的含水率及排水情况；  ⑸ 边坡的留置时间。

五、计算题
1. 场地平整后的地面标高-0.5m，基坑底的标高-2.2m,边坡系数m=0.5，已知基础底部尺寸为20x60m，基坑四边留工作面0. 5m, 四边放坡。试画出基坑上口放线尺寸平面图和宽度方向断面图并标注尺寸。要求计算：

2. 已知C30混凝土试验室配合比为1 : 1.89 : 3.55，w/c=0.40。每m2混凝土用42.5普通硅酸盐水泥370Kg，经测定现场砂的含水率3%,石子含水率1% 。试写出该混凝土的施工配合比。 若施工现场使用350型搅拌机，计算每盘混凝土的各种材料用量。

解：

①施工配合比：

1 : 1.89×1.03 : 3.55×1.01:0.4－ 1.89×0.03－3.55×0.01＝1 : 1.95 : 3.59 :0.31

②采用350型搅拌机每盘混凝土的各种材料用量：

水泥 0.35×370＝129.5 Kg       黄砂129.5×1.95＝252.5 Kg

石子129.5×3.59＝464.9 Kg      水  129.5×0.31＝40.1 Kg

3. 某高层建筑承台板长宽高分别为60m×15m×1m，混凝土强度等级C30，用42.5普通硅酸盐水泥，水泥用量为380kg/ m3，试验室配合比为1：2.18：3.86,水灰比为0.41,若现场砂的含水率为2%,石子的含水率为1%,试确定各种材料的用量。

解：V＝60m×15m×1m＝900m3

水泥：C=900×0.380＝342t

砂：S＝342×2.18（1＋2％）＝760.47t

石子：G＝342×3.86（1＋1％）＝1333.32t

水：W=342×（0.41－2.18×2％－3.86×1％）＝112.11t
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