
土木工程概论复习资料
一、单项选择 

1、下列不属于土木工程的三大基础材料的是（     ）     

A、 水泥      B、 混凝土      C 、钢材      D、 木材 

2、多层建筑是指低于（     ）米的建筑      

A、28         B、16           C、 20        D、24 

3、属于建筑基本构件不包含（     ）

A、板         B、梁           C、柱        D、桩  

4、下列各种形式的拱式桥中，能减轻地基承受的荷载，最适合在地质状况不良的条件下建造的是（     ）      

A、上承式拱     B、下承式拱    C、中承式拱    D、都可以  

5、直立式码头岸边有较大水深，便于大船系泊和作业，适用于（     ）的河港或海港。 

A、水位差不大                   B、水位变化较大  

C、高水时间较长而低水时间较短   D、枯水时间较长而高水时间较短  

6、（     ）是控制、防御洪水以减免洪灾损失所修建的工程。  

A、水利工程       B、排水工程       C、防洪工程    D、取水工程 
7、全部由钢筋混凝土墙体承重的房屋结构称为（     ）结构。 

A、混合            B、框架          C、连续墙        D、剪力墙 

8、砖、瓦、砂、石、灰属于（     ）  

A、地方材料        B、结构材料        C、功能材料    D、工程材料 

9、工程地质勘探的主要方法不包含（     ） 

A、坑探            B、槽探            C、钻探      D、地球物理勘探 

10、工程中应用最广的水泥是（     ）  

A、硅酸盐水泥      B、铝酸盐水泥     C、硫酸盐水泥  D、磷酸盐水泥 

11、民用单层建筑一般采用的结构是（     ）  

A、砖混结构        B、排架结构       C、刚架结构     D、框架结构 

12、下列选项中哪一个属于公路等级划分的标准（     ）  

A、使用年限        B、车道数         C、交通量、   D、所处地理位置 

13、工程地质勘查的步骤不包括（     ）  

A、可行性勘查      B、初步勘查       C、深入勘查    D、详细勘查 

14、我国第一座采用网架结构的建筑是（     ） 

A、上海体育馆                 B、上海师范学院球类房

C、首都体育馆                 D、广州天河体育馆 

15、中国的北京故宫属于（     ） 

A、钢结构          B、砖石结构       C、木结构  D、钢筋混凝土结构  

二、多项选择  

1、下列属于高层与超高层建筑结构的主要形式的有（     ）     

A 框架结构   B 框架—剪力墙结构  C 框支剪力墙结构  D 剪力墙结构 

2、码头按结构形式可分为（     ）。  

A、重力式；       B、板桩式；        C、高桩式；      D、组合式。 

3、防波堤的平面布置分为（     ）。

A、单突堤式；     B、双突堤式；      C、岛堤式；     D、组合堤式。    

4、大跨度建筑结构包括（     ）       

A、网壳结构       B、悬吊结构       C、应力蒙皮结构  D、拱式结构    

5、隧道防水中，防水的主要措施有（     ）  

A、采用防水混凝土   B、壁后回填      C、围岩注浆    D、双层衬砌    

6、桥梁的结构形式包括（     ）      

A梁式桥          B钢架桥           C拱式桥        D斜拉桥 

7、建筑内部排水系统的分为：（     ）系统。  

A、生活排水；                   B、工业废水排水； 

C、屋面雨水排除；               D、地面雨水。 

8、土木工程包括（     ）

A、房屋建筑工程                 B、机械工程

C、铁路工程                     D、通信工程 

9、下列选项属于深基础的有（     ）。  

A、桩基础      B、沉井基础、     C、墩基础      D、地下连续墙 

10、桩按施工方法可分为哪两类（     ）  

A、端承桩      B、摩擦桩         C、预制桩    D、浇注桩  

三、判断题

1、剪力墙结构由于其建筑平面市置灵活二被广泛应用于商场建筑。（     ）

2、工程的招标阶段属于工程项目的决策阶段。（      ）

3、灌溉与取水，是农田水利的两项主要措施。（      ）

4、对钢筋混泥土凉拌施加预应力可以提高梁板的承载能力。（     ）

5、拱结构的高度越大，支座处受到的水平推力越大。（     ）

6、基坑开挖时，为了保证边坡稳定，土体强度越低，要求边坡系数m越小。（     ）

7、抽水蓄能电站具有商、下两座水库，它利用势能把下水库上午水抽到上水库中，以动能形式蓄能，需要时从上水库放水至下水库发电的水电站。（     ）

8、如用水泥砂浆代替同标号的混合砂浆，砖砌体的承载力不会降低。（    ）
四、填空题

1、浅基础按构造类型不同分为           ，条形基础、板筏基础和箱型基础四种。

2、工程地质测绘方法有              和实地测绘法。

3、按表观密度为            时称为重混凝土。

4、水泥浆体在常温下会逐渐边稠直到开始数去塑性，这一现象称为水泥的            。

5、工程项目管理的人物有：质量控制、              、费用（成本）控制；合同管理、信息管理；                  。

6、施工组织设计包括施工组织总设计、                     、分部（分项）工程施工组织设计。

7、项目招标方式主要有公开招标、邀请招标                        几种。

8、建设法规的构成分为                  、建设民事法律、建设技术法规几个部分。

9、在一般工程的基础施工中，多采用                     、井点降水或二者相结合的办法排除地下水。

10、石方开挖施工中最有效的方法是                。

11、用于门窗等洞口上部以承受洞口上部荷载的梁是                。

12、半是工程结构中的                      构件。

13、路基设计一般需要考虑                和路基稳定性的问题。

14、桥梁的职称结构为桥墩和               。

15、               的主要功能是为港口提供掩护条件。

16、凡能在物理、化学作用下，从浆体变成兼顾的石状体，并能胶结其他物料二具有一定机械强度的物质，统称为                材料。

17、水电站的开发方式一般分为：坝式水电站、               、抽水蓄能电站和潮汐电站。

18、在基础或管沟土方施工中，防止塌方的主要技术措施是              和            。
五、名词解释

1、土木工程： 

2、钻探：   

3、简支梁：   

4、原位测试：  

5、建筑给水： 

六、简答题   

1、建筑工程中特种结构都有哪些？（至少4个）     

2、简述梁式桥与刚架桥的区别。  

3、沉井基础的特点。

4、什么是水泥的初凝，终凝，凝结，硬化。  

5、港口的组成。 

我国抗震设计的基本原则是什么？并简要解释其含义。

七、论述题   

1、什么是地下工程？简要列举几个地下建筑并简述其特点。简述开发地下空间的意义及开发前景。

2、论述桥跨结构的形式其要点。
土木工程概论复习资料：
单项选择 

 1、B    2、D  3、D  4、B  5、A  6、C  7、D   8、A   9、B   10、A   11、A   12、C  13、C  14、B  15、C   

二、多项选择    

 1、ABCD  2、ABC 3、ABCD  4、ABC  5、ABCD 6、ACD  7、ABC  8、AC  9、ABCD  10、CD   

三、判断题

1.对 2.错3.错4.对5.错6.错7.错8.错
四、填空题

1.单板基础  2.相片成图法  3.>2600KG/M3 4.初凝  5.进度控制、组织与协调

6.单位工程施工组织设计  7.协调议标  8.建设行政法律  9.明沟集水井抽水  10.爆破

11.过梁  12.受弯  13.横断面   14.桥台   15.防波堤  16.胶凝  17.引水式水电站 18.放坡、护壁
五、名词解释  

1、土木工程：

2、钻探   ：用钻机在地层中钻孔，以鉴别和划分地层，并可沿空身取样的方法。 

3、简支梁：支撑一端为不动铰支，另一端为活动铰支的梁。 

4、原位测试：在岩石原来所处的位置上或基本上在原位状态和应力条件下对岩土性质进行测试 

5、建筑给水：是为工业与民用建筑物内部和居住小区范围内的生活设施和生产设备提供符合水质标准以及水量、水压和水温要求的生活、生产和消防用水的总称。  

六、简答题      

1、建筑工程中特种结构都有哪些？（至少4个）

答：烟囱、水塔、水池、筒仓、电视塔、输电塔      

2、简述梁式桥与刚架桥的区别。

答：标准的梁式桥，桥的大梁和桥墩的结构是分开的。刚架桥的上部结构与下方支 脚部分是完全刚结在一起的。      

3、沉井基础的特点。

答：优点，埋置深度可以很大，整体性强，稳定性好能承载较大的垂直荷载和水平 荷载。缺点，施工期较长，对细沙及粉砂类土在井内抽水易发生流砂现象，造成沉井倾斜。      

4、什么是水泥的初凝，终凝，凝结，硬化。 

答：    

港口的组成。

答：港口由水域和陆域两部分组成，水域包括进港航道港池和锚地。港口陆域也建  

有港口仓库、堆场、港区铁路等等。并配有装卸和运输机械，以及其他各种辅助设施和生活设施。 
6.我国抗震设计的基本原则是什么？并简要解释其含义

答：我国工程结构抗震设计的基本原则是“小震不坏，中震可修，大震不倒”。

小震不坏：当遭受地域本地区设防烈度的多遇地震作用下，结构处于正常使用阶段，材料受力处于弹性阶段。一般不受损坏或不需要修理仍可继续使用。

中震可修：在遭受基本烈度的地震作用下，结构可能出现损坏，但加以修缮后或不需要修理仍可继

续使用，材料受力处于塑性阶段，但被控制在一定限度内，残余变形不大。

大震不倒：当遭受到高于本地区设防烈度的预估的罕见地震影响时，结构出现严重破坏但材料的变形仍在控制范围内，不至于迅速倒塌或发生及生命严重破坏，赢得撤离时间。
七、论述题 

 1.什么是地下工程？简要列举几个地下建筑并简述其特点。简述开发地下空间的意义及开发前景。

答：地下工程：在地面以下土层或岩体中修建各种类型的地下建筑物或结构的工程，可称为地下工程。能简要回答出几个地下建筑（如“地下工厂）并简述其特点即可。对于开发地下空间的意义及开发前景答案合理即可。

2论述桥跨结构的形式其要点。

答：
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