《土木工程测量》复习资料
一、填空题（每空 1分，共 20分）
1、 建设项目分为(　    　)、(　    　) 、(　    　) 、(     　　) 、(　　)。 

2、 工人必须消耗的时间包括(　       　)、(         　　)  、(　      　)。

3、 施工定额包括(           　　)、(          　　)、(　           　)。
二、名词解释（每小题4分，共12分）
1、人工幅度差 





2、 工序 






3、预备费 


三、判断题（每题 1分，共 10分） 
1.负荷下的工作时间是机械的有效工作时间。（ ）
2.年终结算与竣工结算一样，均是结算年度内的工程价款。（ ）
3.凡图示沟槽底宽在2m以内，且沟槽长大于槽宽三倍以上的，为沟槽。（ ）
4.送桩按桩截面面积乘以送桩长度，即打桩架底至桩顶面高度，或自桩顶面至自然地坪面另加0.6 m以立方米计算。（ ）
5.现场零星用工、借工签证是竣工结算编制的依据之一。（ ）
6.石砌墙体，凡砌筑高度超过1.2 m以上时，按外脚手架计算。（ ）
7.围墙脚手架，凡室外设计自然地坪至围墙顶面的砌筑高度在3.6M以下的，按里脚手架计算。（ ）
8.女儿墙分别不同墙厚并入外墙计算。（ ）
四、选择题（每题2分 共40分） 
　　1、某汽车制造厂的组装车间，属于(         )
　　　　A.建设项目　　B.单项工程　　C.单位工程　　D.分部工程
　　2、设计概算是在(        )阶段，确定工程造价的文件
　　　　A.方案设计　　B.初步设计　　C.技术设计　　D.施工图设计
　　3、定额中规定的定额时间不包括(          )
　　　　A.休息时间B.施工本身造成的停工时间C.辅助工作时间
D.不可避免的中断时间
　　4、时间定额和产量定额之间的关系是(          )
　　　　A.互为倒数　　B.互成正比　C.需分别独立测算　　D.没什么关系
　　5、若完成某分项工程需要某种材料的净用量0.95t，损耗率为5%，那么，必需消耗量为(              )
　　　　A.1.0t　　B.0.95t　　C.1.05t　　D.0.9975t
　　6、预算定额中人工工日消耗量应包括(            )
　　　　A.基本工和人工幅度差　　B.辅助工和基本工
　　　　C.基本工和其他工　　D.基本工、其他工和人工幅度差 
　　7、下列(                 )费用不属于机械台班单价组成部分
　　　　A.折旧费　　B.大修理及经常修理费
　　　　C.大型机械使用费　　D.机上人工及燃料动力费
　　8、下列费用中，属于措施费的是(                      )
　　　　A.混凝土模板及支架费　　B.联合试运转费
　　　　C.直接费　　D.人工费
　　9、建筑安装工程费用由(                     )等构成
　　　　A.建筑工程费用、安装工程费用、设备购置费用
　　　　B.人工费、材料费、施工机械使用费
　　　　C.直接费、间接费、利润、税金
　　　　D.直接费、建设工程其他费用、设备购置费
　　10、建设项目投资构成中，预备费是为了考虑(        )而设置的一项费用
　　　　A.意外的实物性费用支出
　　　　B.物价因素
　　　　C.意外的实物性费用支出和物价因素
　　　　D.动态因素
　　11、一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积每层为448.38m2，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108m2，则该工程的建筑面积为(          ) m2
　　　　A.556.38　　B.502.38　　C.2744.28　　D.2798.28
　　12、现浇钢筋混凝土框架梁的宽为0.25m，高为0.4m，梁净长为5.55m，则其模板工程量为(                )m2
　　　　A.7.42　　B.7.22　　C.6.03　　D.5.83
　　13、以下按实铺面积计算工程量的是(                )
　　　　A.整体面层　　B.找平层    C.块料面层　　D.踏步平台表面积
　　14、钢筋混凝土柱的牛腿的工程量应（                ）
　　　　A.并入柱体积　　B.单独计算执行小型构件子目
　　　　C.并入板体积　　D.并入梁体积
　　15、工程量清单是包括（              ）的名称和数量的清单。
　　　　A.分部分项工程费、措施项目费
　　　　B.直接费、间接费、利润、税金
　　　　C.建筑安装工程费、设备工器具购置费和预备费
　　　　D.分部分项工程、措施项目和其他项目
5、 简答题（每题9 分   共 18分） 
　1、简述工程量清单计价的特点。 　 










 
　　2、招标有几种方式？分别介绍其含义。 　 
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《土木工程概预算》复习资料
1、 填空题
　1、建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程 
　2、有效工作时间、休息时间、不可避免中断时间 
　3、劳动消耗定额、材料消耗定额、机械台班消耗定额 
二、名词解释（每小题3分，共9分）
1、人工幅度差是指在确定人工消耗指标时，应考虑的在劳动定额中未包括，而在一般正常施工情况下又不可避免发生的一些零星用工因素。

2、工序是指一个工人（或一个小组）在一个工地上，对同一个（或几个）劳动对象所完成的一切连续活动的总会。
3、 预备费指初步设计文件及概算中难以事先预料，而在建设期可能发生的工程和费用。

三、判断题
1~5  √、×、×、×、√  6~10  （×）（×）（√）

4、 选择题
　1B　2B　3B　4A　5D　6C　7C　8A　9C　10C
　11C　12D　13C　14A　15D　
5、 简答题


1、简述工程量清单计价的特点。 　 
答：
　工程量清单计价的特点： 
　　（1）提供了一个平等的竞争条件。定额计价是采用施工图预算来报价的，是由投标企业计算工程量，由于对图纸、工程量计算规则理解得差异，各投标企业计算出的工程量不同，报价差异甚大。而工程量清单计价是由招标人给出工程量清单，投标企业报价，各投标企业根据自己企业的自身情况填报不同的单价，在相同的工程量条件下竞争。 
　　（2）满足竞争的需要。工程量清单计价让企业自主报价，将属于企业性质的施工方法、施工措施和人工、材料、机械的消耗量水平、取费等留给企业来确定。这就可以充分体现出企业的技术、管理水平。 
　　（3）有利于工程款的拨付和工程造价的最终确定。中标后，业主要与中标单位签订施工合同，在工程量清单报价基础上的中标价就成为合同价的基础，投标清单上的单价成为拨付工程款的依据。 
　　（4）有利于实现风险的合理分担。采用工程量清单报价方式后，投标单位只对自己所报的成本、单价等负责，而对工程量的变更或计算错误等不负责任。相应的，业主则承担工程量的变更或计算错误这一部分风险。 
　　（5）有利于业主对投资的控制。采用施工图预算的形式，业主对因设计变更、工程量的增减所引起的工程造价变化不敏感，往往等竣工结算时才知道这些项目投资的影响有多大。而采用工程量清单计价的方式，在要进行设计变更时，能马上知道它对工程造价的影响，这样业主就能根据投资情况来决定是否变更或进行方案比较，以决定最恰当的处理方法。  
　　2、招标有几种方式？分别介绍其含义。 　 
答：
　招标有两种方式：公开招标和邀请招标。 
　　公开招标：指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。即招标人通过报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告进行的招标。 
　　邀请招标：指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。招标人采用邀请招标方式的，应邀请三个以上具备承担招标项目的能力并有良好信誉的潜在投标人投标。  

