                         地基与基础 复习资料  
一、判断题（正确的打“√”，错误的打“×”。） 

（     ）1．组成土的物质可分为固相、液相两种状态。  

（     ）2．由土体自重产生的应力称为自重应力，由建筑或地面堆载及基础引起的应力叫附加应力。  

（     ）3．粘粒含量越多的土可塑性越大，土也越软。

（     ）4．塑性指数越大的土，其粘粒含量越多。 

（     ）5．在侧限条件下，土的竖向应力与竖向应变之比，称为变形模量。

（     ）6．力学性能满足建筑物的承载和变形能力要求的地层称为人工地基。

（     ）7．承载能力要求是指该地层承受建筑物荷载后不能产生过量的沉降和过大的不均匀沉降。 

（     ）8．分层总和法计算结果与沉降观测比较，对于软弱地基，理论计算值比实测值大。

（     ）9．承受建筑物全部荷载的那一部分地层称为基础。

（     ）10．基础底面给地基的压力，称为基底压力，方向向上。 

（     ）11、基底压应力图形是均匀分布的应力图形。对

（     ）12、地基土中同一水平面上的各点附加应力值相同。错

（     ）13、地基土中附加应力值随土深度增加而逐渐减小。对

（     ）14、地基的沉降或不均匀沉降会引起基础的沉降，严重者会导致上部建筑物破坏。对

（     ）15、同一种土的压缩系数不是常数，而是随所取压力变化范围的不同而变化。对

二、单项选择题 

1．关于土的特征描述错误的一项是（      ）。 

A．土的特征包括散体性、多相性、自然变异性  

B．土的散体性是指颗粒之间无粘结或弱粘结，存在大量孔隙，可以透水、透气 

C．土通常是由固体颗粒、水组成的二相体系  

D．土是多矿物组合体，性质复杂，不均匀，且随时间在不断变化 

2．下列说法中错误的是（      ）。  

A．土的自重应力一般不会引起地基变形 

B．地基中的附加应力会引起地基变形 

C．饱和土中的总应力等于有效应力与孔隙水压力之和

D．孔隙水压力会使土体产生体积变形  

3．关于土的物理性质指标说法有误的一项是（     ）。  

A．土的物理性质指标在一定程度上可以反映土的力学性质 

B．单位体积土的质量称为土的密度  

C．土中水的质量与土粒质量之比就是土的含水量 

D．确定三相比例指标仅需要做密度试验  

4．土的重度为20KN/m3 ，地面以下10m处的自重应力为（      ）。  

A． 200 KPa         B．20 KPa          C． 2 KPa        D．10 KPa 

5．岩土种类多，很不均匀，性质变化大，需特殊处理的地基是（     ）。

 A．一级地基      B．二级地基     C．三级地基      D．四级地基  

6．国家标准《岩土工程勘察规范》将工程重要性等级、场地等级和地基等级均分为（      ）。

A．2级              B．3级            C．4级          D．5级
7．工程用土中，粒径大于2mm的颗粒含量超过总质量50%的土是（      ）。 

A．碎石土     B．砂土   C．粉土          D．黏性土 

8．当仅有一层土时，土中自重应力与深度的关系是（      ）。  

A．线性减少         B．线性增加       C．不变          D．不能确定 

9．粘性土的天然含水量增大时，随之增大的指标是（     ）。  

A．塑限WP          B．液限WL         C．塑限指数IP       D．液限指数IL 

10．室内侧限压缩试验的e—p曲线平缓，说明土的（     ）。      

A．压缩性大        B．压缩性小       C．压缩性均匀       D．压缩性不均匀 

11．关于桩基础说法有误的一项是（      ）。C 

A．桩基础一般有高承台桩基和低承台桩基之分 

B．桩基础由基桩和连接于桩顶的承台共同组成  

C．低承台桩基是指桩身上部露出地面而承台底与地面不接触的桩基 

D．桩基础具有承载力高、沉降小而均匀等特点  
12．朗肯土压力理论的适用条件是（      ）。   

A．墙后填土为无粘性土       

B．墙后无地下水   

C．墙后填土为粘性土                 D．墙背竖直、光滑、墙后土体为半无限体 

13．无粘性土进行工程分类的依据是（      ）。  

A．塑性指数        B．液性指数        C．颗粒大小       D．粒度划分

14．由风化作用或火山作用的产物经机械搬运、沉积、固结形成的岩石是（      ）。  

A．沉积岩     B．岩浆岩    C．火成岩      D．变质岩 

15．下列关于基础概念说法有误的一项是（      ）。  

A．基础是连接上部结构与地基的结构构件  

B．基础按埋置深度和传力方式可分为浅基础和深基础 

C．桩基础是浅基础的一种结构形式  

D．通过特殊的施工方法将建筑物荷载传递到较深土层的基础称为深基础

16．采用换土垫层法处理湿陷性黄土时，对填料分层夯实应处状态是__________。

A．天然湿度        B．翻晒晾干

c．最优含水量下    D．与下卧层土层含水量相同

17．对湿陷性土采用垫层法处理时，回填材料应尽量采用___________。

A．不含有机质等有害杂物的建筑垃圾以消化建筑垃圾。

B．碎石    c．粗砂    D．就地挖取的净黄土或一般粘性土
18. 在用换填法处理地基时，垫层厚度确定的依据是___________。

A. 垫层土的承载力      B．垫层底面处土的自重压力

C．下卧土层的承载力    D．垫层底面处土的附加压力

19．当选用灰土作为垫层材料进行换填法施工时，灰土的体积配合比宜选为___________。

A．4：6    9．5：5    C．7：3    D．2：8

20．换土垫层后的建筑物地基沉降由__________构成。

A．垫层自身的变形量

B．建筑物自身的变形量和下卧土层的变形量两部分

C．垫层自身的变形量和下卧土层的变形量

D．建筑物自身的变形量和垫层自身的变形量

三、简答题 

1．简述土的三大特性。  

2．郎肯土压力理论和库仑土压力理论分别适用于什么情形？  

3．用直剪试验测定土的抗剪强度有哪些缺点？  

4．简述饱和土的渗透固结过程。  

5．简述由于排水条件不同土的抗剪强度试验的种类有哪些？

6、基础埋置深度选择所考虑的因素有哪些？

7、说出天然地基上浅基础设计的内容和一般步骤。
四、计算题
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3．某工程采用复合地基处理、处理后桩间土的容许承载力f ak=339kPa，碎石桩的容许承载力fpk=910kPa，桩径为2m，桩中心距为3.6m、梅花形布置。桩、土共同工作时的强度发挥系数均为1，试求处理后复合地基的容许承载力fap,k。

4．振冲碎石桩桩径0.8m，等边三角形布桩，桩距2m，现场载荷试验结果复合地基承载力特征值为fspk=200kPa，桩间土承载力特征值为fsk=150kPa，试求桩土应力比。
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三、简答题

1．简述土的三大特性。  

答：

2．郎肯土压力理论和库仑土压力理论分别适用于什么情形？  

答：郎肯土压力理论适用于挡土墙墙背垂直光滑、墙后填土面水平的情形。 库仑土压力理论适用于无黏性填土墙背倾斜、粗糙，填土面不水平等情形。   

3．用直剪试验测定土的抗剪强度有哪些缺点？  

答：1）人为地将剪切破裂面限制在上下盒之间，而不能反映土体实际最薄弱的剪切面。  2）剪切面在整个剪切过程中随上下盒的错动而逐渐减小，并非定数A值，且竖向 荷载也随之产生偏心，剪应力τ也不是均匀分布，有应力集中现象。  3）不能严格控制排水条件和测定孔隙压力值，故不能完全反映实际土体的受力状态和排水条件。

4．简述饱和土的渗透固结过程。  

答：饱和土体在外荷作用下的压缩过程，是土中孔隙水逐渐排出，孔隙体积逐渐减小，亦即孔隙水压力逐渐消散并转移到土粒骨架上，有效应力（粒间挤压应力）逐渐增大，压缩变形逐渐增大直至稳定的过程。

5．简述由于排水条件不同土的抗剪强度试验的种类有哪些？

答：（1）慢剪。施加垂直压应力后，允许试样充分排水固结，待固结稳定后再以缓慢的剪切速率施加水平剪应力，使试样在剪切过程中有充分时间排水，直至剪切破坏。  （2）快剪。施加垂直压应力后，不待试样固结，立即快速施加水平应力，使试样快速剪切而破坏。由于剪切速率快，可认为试样在短暂剪切过程中来不及排水固结。  （3）固结快剪。施加垂直压应力后，允许试样充分排水固结，待试样固结稳定后再快速施加水平剪应力，使试样快速剪切而破坏，可认为在剪切过程中来不及排水固结。

6、基础埋置深度选择所考虑的因素有哪些？

答：建筑物用途及基础构造的影响；作用于地基上荷载的大小和性质；工程地质和水文地质条件；相邻建筑物基础的埋深影响；地基土冻胀和融陷的影响。

7、说出天然地基上浅基础设计的内容和一般步骤。

答：选择基础的材料和类型；选择基础的埋置深度；确定地基承载力特征值；确定底板尺寸；进行必要的地基验算（变形及稳定性）；进行基础的结构和构造设计；绘制基础施工图。

四、计算题
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3．某工程采用复合地基处理、处理后桩间土的容许承载力f ak=339kPa，碎石桩的容许承载力fpk=910kPa，桩径为2m，桩中心距为3.6m、梅花形布置。桩、土共同工作时的强度发挥系数均为1，试求处理后复合地基的容许承载力fap,k。

解：d＝2m

de＝1.05s＝1.05*3.6＝3.78

m＝2*2/3.78*3.78＝0.28

fspk＝0.28*910+0.72*339＝498.88

4．振冲碎石桩桩径0.8m，等边三角形布桩，桩距2m，现场载荷试验结果复合地基承载力特征值为fspk=200kPa，桩间土承载力特征值为fsk=150kPa，试求桩土应力比。

解：由已知条件求平均面积置换率m，

由9-1式子求fpk

   d=0.8

   de=1.05*2=2.1

   m=0.145

200=0.145fpk+0.855*150

   fpk=494.8

n=494.8/150=3.3
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