地基与基础工程施工 复习资料
填空

1、土方工程主要包括两类：一类是(         )，另一类是（      ）和其他地下工程的（      ）与（       ）包括支护结构的设计与施工，开挖前的降水或开挖后的排水，土方开挖以及回填土的压实或夯实等。 

2、土是由（      ），（        ），（        ）组成的三相分散体系。 

3、施工排水又可分为（            ）和（            ）两个方面。

4、开挖基坑槽时降低地下水位的方法很多，一般可分为设（          ）和（         ）两大类。

5、填土的压实有（     ），（     ），（     ）三种。 

6、填土压实质量与许多因素有关，其中主要影响因素为（     ），（      ），（        ）。 

7、无筋扩展基础是指由（    ），（    ），（     ）或（      ），（     ）和（     ）等材料组成的。 

8、砖基础下部通常扩大，称为大放脚。大放脚有（      ）和（      ）两种。 

9、砼和毛石砼基础其断面有（     ）和（      ）两种。  

10、饱和度用来表示土体中（        ）的程度。 

11、土体孔隙中的自由水在重力作用下会透过土体而运动，这种土体被水透过的性质称为土的（      ）

12、基础有多种形式，按基础的埋值深度和施工方法的不同分为（       ）和（      ）两大类。 

13、建筑物的（       ）、（     ）、（     ）三部分组成构成了一个既相互制约又相互工作的整体。

14、土的工程分类是按照土的开挖难易程度将土分为八类，其中前面四类为（     ），后面四类为（       ）。 

15、人工填土根据其组成和成因的不同，可分为（        ），（         ），（        ）和（         ）

选择题

1、基本雪压是根据当地空旷平坦的地面上，经统计所得（    ）一遇的最大积雪自重确定的。 

A、50年     B、80年      C、100年 

2、若整个结构或结构的一部分超过某一特定状态，就不能满足设计规定的某一功能的要求，此特定状态称为（    ） 

A、稳定状态     B、极限状态    C、界限状态 

3、现行规范中混凝土结构的设计理论是（    ）

A、 以弹性理论为基础的容许应力计算法 

B、 考虑钢筋混凝土塑性性能的破坏阶段计算法 

C、 以概率理论为基础的极限状态设计方法 

4、对有明显屈服点的钢筋取其（    ）作为钢筋强度限值。 

A、弹性强度   B、屈服强度    C、极限强度 

5、混凝土立方体抗压强度标准值是由混凝土立方体试块测得，

以下关于龄期和保证率的描述中，正确的是（    ）

A、 龄期为21d，保证率为90%  B、 龄期为20d，保证率为95% C、 龄期为28d，保证率为95% 

6、梁的钢筋保护层厚度指（    ）。 

A、 箍筋表面至梁表面的距离     

B、主筋表面至梁表面的距离 

C、 主筋形心至梁表面的距离 

7、梁截面的有效高度是指（   ）的距离 

A、 从受压混凝土边缘至受拉钢筋合力点  

B、从受拉混凝土边缘至受压钢筋合力点   

C、从受拉混凝土边缘至受拉钢筋合力点 

8、钢筋混凝土构件，在弯矩较大的区段可能发生（   ）

A、 正截面受弯破坏  B、斜截面受弯破坏  C、正截面受剪破坏 

9、梁的正截面承载力是指梁抵抗（   ）的能力 

A、拉力          B、剪力       C、弯矩 

10、钢筋混凝土适筋梁的破坏特点是属于（   ）。 

A、脆性破坏   B、塑性破坏    C、弹性破坏

三、名词解释
1、预压法

2、地基

3、土的含水量 

4、柱下钢筋砼条形基础

5、振动沉管法
四、简答题 
1.地基验槽目的？ 

2. 地基处理的目的？ 

3、简述什么是流沙现象和管涌现象，它们的防治措施是什么？ 
4、机械挖土工程技术要求与质量控制验收有哪些要求？ 
五、案例分析题 

1、某建筑施工企业承揽某住宅小区的部分项目施工任务基槽开挖过程中将三名正在挖土的民工埋在土方中，经抢救1名重伤两名，窒息致死，在基槽开挖作业前，施工人员来制定相应的施工方案，就开始作业。现场管理人员也没有根据实际情况进行边坑支护，未能即使发现安全隐患，监督检查不利

问题：1基础施工阶段施工安全控制要点有哪些？       

2伤之事故处理的程序是什么？ 

 
地基与基础工程施工 复习资料答案
填空题

1、(场地平整)（建筑物）（开挖）（回填） 

2、（固相），（液相），（气相）

3、（地表水的排除）（降低地下水位）

4、（集水井降水法）（井点降水法）

5、（夯实），（振实），（碾压）

6、（含水量），（压实功），（铺土厚度）。 

7、（砖），（毛石），（砼）（毛石砼），（灰土）（三合土） 

8、（等高式）（不等高式）

9、（锥形）（阶梯形）  

10、（孔隙被水充满） 

11、（渗透性）

12、（浅基础）（深基础） 

13、（上部结构）、（基础）、（地基）

14、（土）（岩石） 

15、（素填土），（压实填土），（杂填土）（冲填土）

二、选择题

1-5 ABCBC   6-10 BAACB

三、名词解释
1、是在建筑物建造前，对建筑场地进行（预压），使土体中的水通过砂井或塑料排水带排出，土体逐渐固结，地基发生沉降，同时强度逐步提高的方法。 

2、指工程上把支撑基础的那部分土层或岩层的叫做地基。 

3、土的含水量为土中水的质量与土粒质量的比值，以百分数表示。 

4、当地基条件较差，此时在承重的结构柱下使用独立柱基础已经不能满足其承受荷载和整体性要求时，可将同一排柱子的基础连在一起，构成柱下条形基础。

5、是以振动锤为动力，将套管沉到预定深度，灌砂后振动，提管形成砂井。
四、简答题 
1. 答：1）.检验勘察成果是否符合实际，2）.检验基础深度是否达到设计深度。3）.解决遗留和新发现的问题。4）.检验有无其他影响基础施工质量的因素。 

2. 答：改善地基的工程性质，达到满足建筑物对地基稳定和变形的要求，包括改善地基上的变形性和渗透性，提高其抗剪强度，消除其不影响。

3、 答：流砂处理措施方法有：枯水期施工法，水下挖土法和人工降低地下水位。管涌的防治措施主要是：1）、增加基坑围护结构的人土深度，使地下水流线长度增加，降低动水的水力坡度。2）、人工降低地下水位，改变地下水的渗流方向。 

4、 答：机械挖土安全技术要求

1）大型土方工程施工前，应编制土方开挖方案。2）机械挖方前，应对现场周围环境进行普查，对临近设施在施工中要加强沉降和位移观测。3）机械行驶道路应平整、坚实。4）开挖边坡上方，严禁切割坡脚。5）在滑坡地区，开挖前应根据滑坡的性质预先进行整治。6）机械挖土应分层进行，合理放破防止塌方。7）多台挖掘机在同一作业面机械开挖，挖掘机间距因大于10m。8）施工中应经常检查挖方边坡的稳定性。9）在支撑的基坑挖土时，必须防止破坏支撑。10）机械施工区域禁止无关人员进入。质量控制验收：1）土方工程施工前应进行挖。2）当土方工程挖方比较深时，施工单位应采取措施。3）挖方前应做好地面排水和降低底下水位工作。 4）平整场地的表面坡度应符合要求。5）土方工程施工，应经常测量和校核其平面位置，水平标高和边坡坡度。6）雨期和冬期施工还应遵守国家现行有关标准。
五、案例分析题 

1、问题：1基础施工阶段施工安全控制要点有哪些？       

2伤之事故处理的程序是什么？ 

    参考答案：一答：1挖土机机械作业安全2边坡防护安全3降水设备与临时用电安全4防水施工是的防火防毒5人工挖扩孔桩安全.  二．事故发生因立即分别采取以下措施 

⒈向安全部门和上级有关部门报告⒉抢救伤员⒊保护好现场⒋若有需要采取措施排除险情防止事故扩大⑵组织调查⑶现场勘察⑷分析事故原因明确事故责任者⑸制定预防措施⑹提出处理意见写出调查报告⑺事故的审定和结果⑻填写员工伤亡事故记录 
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