地基与基础工程施工复习资料
一 单选题 
	1. 地基承载力随着地下水位的上升而（       ）。  

A. 不变           B. 提高             C. 降低          D. 不确定 

2. 静力平衡条件:（          ）  

A. ∑F=0 ∑M≠0     B. ∑F=0，∑M=0     C. ∑F≠0 ∑M=0    D. ∑F≠0 ∑M≠0 


3. 砌体承重结构的地基允许变形值是由下列（        ）来控制的。  

A. 沉降量        B. 沉降差            C. 局部倾斜 

4. 产生流砂的充分而必要的条件是动水力（          ）。  

A. 方向向下      B. 等于或大于土的有效重度 

C. 方向向上      D. 方向向上且等于或大于土的有效重度 

5. 基底上部荷载一定时，基础埋置深度越大，则地基中附加应力（       ）。  

A. 愈小          B. 愈大              C. 不变        D. 不能确定 

6. 在地基变形计算中，对于不同的结构应由不同的变形特征控制，不正确的是（      ）。  

A. 框架结构应由局部倾斜控制         B. 高耸结构应由倾斜值控制 

C. 单层排架结构应由柱基的沉降量控制 D. 高层建筑应由整体倾斜控制 

7. 框架结构的地基允许变形值由下列（           ）性质的值控制。  

A. 平均沉降       B. 沉降差        C. 局部倾斜 

8. 室内侧限压缩试验测得的e—P曲线愈陡，表明该土样的压缩性（         ）。  

A. 愈高           B. 愈低          C. 愈均匀       D. 愈不均匀 

9. 核部为老岩层，翼部为新岩层的是（         ）。  

A. 向斜           B. 背斜          C. 节理 

10. 在地面上修建一座梯形土坝，则坝基的反力分布形状应为何种形式?（          ） 

A. 矩形           B. 马鞍形          C. 梯形 

11. 在厚层饱和粘性土上快速筑堤，应采用（         ）来确定抗剪强度指标。  

A. 固结快剪        B. 快剪           C. 慢剪 

12. 采用条形荷载导出的地基界限荷载P1/4用于矩形底面基础设计时，其结果（      ）。  

A. 偏于安全        B. 偏于危险     C. 安全度不变      D. 安全与否无法确定 

13. 在均质土层中，土的竖向自重应力沿深度的分布规律是 （       ）  

A. 均匀的          B. 曲线的       C. 折线的          D. 直线的 

14. 下列何种结构对地基的不均匀沉降最敏感（         ）？  

A. 框架结构        B. 排架结构     C. 筒体结构 

15. 若挡土墙完全没有侧向变形、偏转和自身弯曲变形时，正确的描述是（        ）。  

A. 墙后土体处于静止土压力状态      

B. 墙后土体处于无侧限压缩应力状态 

C. 墙后士体处于主动土压力状态 

16. 已知砂土的天然孔隙比为e＝0.303，最大孔隙比emax＝0.762，最小孔隙比emin＝0.114，则该砂土处于（        ）状态。  

A. 密实             B. 中密          C. 松散            D. 稍密 

17. 无粘性土坡在稳定状态下（不含临界稳定）坡角β与土的内摩擦角φ之间的关系是（   ）。   

A. β<φ               B. β=φ           C. β>φ            D. β≤φ 

18. 在荷载作用下，土体抗剪强度变化的原因是（          ）。  

A. 附加应力的变化    B. 总应力的变化   C. 有效应力的变化   D. 自重应力的变化 

19. 在相同条件下，主动土压力Ea与被动土压力Ep的大小关系是（          ）。  

A. Ea≤E              B. Ea≥Ep           C. Ea>Ep        D. Ea<Ep 

20. 根据 《 建筑地基基础设计规范 》 的规定，计算地基承载力设计值时必须用内摩擦角的（        ）来查表求承载力系数。  

A. 设计值             B. 标准值         C. 平均值 

21. 满足条件（          ）的砂类土为良好级配砂。  

A. Cu＜5            B. Cu≥5          C. Cc=1~3         D. Cu≥5且Cc=1~3 

22. 沉积岩是原地表岩石的风化破碎产物，经由各种地质作用搬运、分选后在适当的沉积环境下沉积成岩，常见的分类有（         ）。 

A. 深成岩、浅成岩和喷出岩               B. 片麻岩、大理岩和石英岩 

C. 碎屑岩、粘土岩和化学及生物化学岩     D. 岩浆岩、沉积岩和变质岩 

23. 岩体的完整性指数为0.5，其完整程度分类为（      ）。 

A. 完整     B. 较完整     C. 较破碎     D. 破碎 

24. 按挡土墙结构特点，下列类型挡土墙属于重力式挡土墙的是（          ）。  

A. 石砌衡重式挡土墙         B. 钢筋混凝土悬臂式挡土墙

 C. 柱板式挡土墙            D. 锚定板式挡土墙 

25. 设条形基础的宽度B，沉降量S，若基底单位面积平均附加压力相同，则（      ）。  

A. B大S大      B. B大S小        C. B对S无影响        D. 无法确定 

26. 评价粘性土的物理特征指标有哪些（         ）。  

A. 天然孔隙比e，最大孔隙比，最小孔隙比  

B. 最大干重度，最优含水量，压实度 

C. 天然含水量w，塑限Wp，液限 

27. 下列哪一个指标是土的最基本、最重要的物理指标之一，综合反映了土的物质组成，广泛应用于土的分类和评价（          ）？  

A. 液性指数      B. 液限           C. 塑性指数           D. 塑限 

28. 粘性土的塑性指数为大于（        ）的土。 

A. 17            B. 10              C. 7              D. 3 

29. 对于轴心受压或荷载偏心距e较小的基础，可以根据土的抗剪强度指标标准值φk、Ck按公式  确定地基承载力的特征值。偏心距的大小规定为 （       ） 。  

A. e≤b/30        B. e≤b/10           C. e≤b/4           D. e≤b/2 

30. 减轻建筑物的自重措施之一:（            ）  

A. 选用轻型结构  B. 注意保护坑底土体  C. 设置地下室  D. 调整基底尺寸 

31. 当建筑物长度较大时，或建筑物荷载有较大差异时，设置沉降缝，其原理是（     ）？  

A. 减少地基沉降的措施     B. 一种施工措施     C. 减轻不均匀沉降的建筑措施 

32. 若代表土中某点应力状态的莫尔应力圆与抗剪强度包线相切，则表明土中该点（   ）。  

A. 任一平面上的剪应力都小于土的抗剪强度 

B. 某一平面上的剪应力超过了土的抗剪强度 

C. 在相切点所代表的平面上，剪应力正好等于抗剪强度 

D. 在最大剪应力作用面上，剪应力正好等于抗剪强度 

33. 土的变形模量可通过（       ）实验来测定。  

A. 压缩            B. 载荷         C. 渗透         D. 剪切 

34. 当挡土墙后的填土处于被动极限平衡状态时，挡土墙（         ）。  

A. 在外荷载作用下推挤墙背土体     B. 被土压力推动而偏离墙背土体 

C. 被土体限制而处于原来的位置     D. 受外力限制而处于原来的位置 35. 建筑基础中的（       ）必须满足基础台阶宽高比的要求。  

A. 钢筋混凝土条形基础            B. 砖石及混凝土基础 

C. 柱下条形基础                  D. 钢筋混凝土独立基础 

36. 下面有关粘性土的叙述正确的是（       ）。  

A. 粘性土是指塑性指数小于或等于10的土 B. 粘性土是指塑性指数大于10的土 

C. 粘性土是指塑性指数大于17的土       D. 粘性土又称为粘土 

37. 地壳中的岩石是由一种或多种矿物组成，按成因可把岩石分为以下哪几类（      ）。

A. 岩浆岩、沉积岩和变质岩       B. 深成岩、浅成岩和喷出岩 

C. 碎屑岩、粘土岩和化学岩       D. 片麻岩、大理岩和石英岩 

38. 判别粘性土软硬状态的指标是（         ）。  

A. 塑性指数        B. 液性指数       C. 压缩系数       D. 压缩指数 

39. 室内压缩试验的排水条件为（      ）。  

A. 单面排水        B. 双面排水       C. 不排水         D. 先固结，后不排水 

40. 浅埋基础下的密砂和硬粘土地基常发生（        ）。  

A. 整体剪切破坏    B. 局部剪切破坏   C. 冲切破坏 
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