               土力学及基础工程复习资料  

一、填空题
1.土的三相系指            相            相和                   相。

2.规范规定，对于砾类土或砂类土，同时满足                      和            
两个条件，则为良好级配砾或良好级配砂。
3.若粒径大于0.075mm的颗粒含量在50%以内，其塑性指数大于17的土为                        ，若塑性指数在10和17之间的土为                           。
4.当地基为上软下硬的双层地基时，附加应力将出现　                 。

二、单项选择题
1.下列有关流土与管涌的概念，正确的说法是（      ）。

A．发生流土时，水流向上渗流；发生管涌时，水流向下渗流

B．流土多发生在粘性土中，而管涌多发生在无粘性土中

C．流土属突发性破坏，管涌属渐进性破坏

D．流土属渗流破坏，管涌不属渗流破坏

2.评价地基土压缩性高低的指标是（      ）。

A．压缩系数                             B．固结系数         

C．沉降影响系数                         D．渗透系数

3.当土处于欠固结状态时，前期固结压力pc与现有覆盖土重p1的关系为（      ）。
A．pc>p1                                 B． pc=p1            

C．pc<p1                                 D． 无法判定

4.通过土粒承受和传递的应力称为（     ）。

A．有效应力                             B.总应力          

C.附加应力                              D.空隙水压力

5.某柱作用于基础顶面的荷载为800kN，从室外地面算起的基础埋深为1.5m，室内地面比室外地面高0.3m，基础底面积为4m2，地基土的重度为17 kN/m3，则基底压力为（     ）。

A.229.7kPa                               B.230kPa          

C.233kPa                                 D.236kPa

6.所有承台均应进行（      ）计算。

A.抗扭、抗弯和抗剪                       B.抗冲切、抗弯和抗扭

C.抗冲切、抗弯和抗剪                           D.抗冲切、抗扭和抗剪

7.在相同条件下，三种土压力之间的大小关系为（      ）。

A.
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8.桩侧负摩阻力的产生，使桩身轴力（      ）。

A.增大                                    B.减小            

C.不变                                    D.无法确定。

9.下列属于非挤土桩的是（      ）。

A.实心混凝土预制桩                        B.下端封闭的管桩

C.沉管灌注桩                              D.钻孔桩

10.三轴压缩试验的主要优点之一是（     ）。

A.能严格控制排水条件                    B. 能进行不固结不排水剪切试验

C. 仪器设备简单                         D. 试验操作简单                     

三、判断改错题
1.土的结构性强弱可用灵敏度反映。（       ）。

2．在饱和土的固结过程中，若总应力保持不变，则有效应力不断减小，而孔隙水（       ）。

3.直剪中的快剪与三轴剪切中的排水剪对应。（       ）。

4. 库伦土压力理论假设墙后填土中滑动破裂面是平面，且通过墙踵。（       ）。

5. 分层总和法计算得到的地基沉降量实质上是固结沉降。（       ）。

6. 分层总和法中，计算深度由附加应力和自重应力的比值确定。（       ）。

7. 土体发生剪切破坏是由于土粒本身被剪碎。（       ）。

四、简答题
1．列举3种浅基础和2种深基础的型式。

2. 何谓基础埋深？影响基础埋置深度选择的主要因素有那些方面

五、计算题
1.某地基中地表3m内为粉土，重度为γ1＝18kN/m3，其下5m内为粘土，重度γ2＝18.4kN/m3，再下为基岩（不透水层），地下水位距地表5m的位置，并已知粘土的饱和重度为γsat＝1kN/m3，求各层面处土体的自重应力。（7分）

2. 某粘性土的有效抗剪强度指标为c'=10kPa ，('=18(，作不排水试验。试验中，围压均保持在180 kPa 。当破坏时的孔隙水压力为100 kPa时，求试样破坏时的有效竖向应力。（7分）

3.一挡土墙6m高，墙背竖直、光滑，墙后填土面水平，并作用一均布荷载q=12kPa ，填土(=18kN/m3 ，c =10kPa，(=30( ，试计算主动土压力合力Ea及作用点位置。（7分）
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土力学及基础工程复习资料
             土力学及基础工程复习资料答案
一、填空题(每小题1分，共13分)

1.土的三相系指   固   相    液    相和   气    相。
2.规范规定，对于砾类土或砂类土，同时满足  
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两个条件，则为良好级配砾或良好级配砂。 

3.若粒径大于0.075mm的颗粒含量在50%以内，其塑性指数大于17的土为  粘土   ，若塑性指数在10和17之间的土为    粉质粘土   。
4.当地基为上软下硬的双层地基时，附加应力将出现　  应力集中现象       。

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题　2   分，共26分)

1.下列有关流土与管涌的概念，正确的说法是（   C ）。

A．发生流土时，水流向上渗流；发生管涌时，水流向下渗流

B．流土多发生在粘性土中，而管涌多发生在无粘性土中

C．流土属突发性破坏，管涌属渐进性破坏

D．流土属渗流破坏，管涌不属渗流破坏

2.评价地基土压缩性高低的指标是（ A  ）。

A．压缩系数         B．固结系数         C．沉降影响系数     D．渗透系数

3.当土处于欠固结状态时，前期固结压力pc与现有覆盖土重p1的关系为（  C  ）。
A．pc>p1             B． pc=p1            C．pc<p1             D． 无法判定

4.通过土粒承受和传递的应力称为（   A ）。

A．有效应力         B.总应力          C.附加应力           D.空隙水压力

5.某柱作用于基础顶面的荷载为800kN，从室外地面算起的基础埋深为1.5m，室内地面比室外地面高0.3m，基础底面积为4m2，地基土的重度为17 kN/m3，则基底压力为（   C ）。

A.229.7kPa          B.230kPa          C.233kPa             D.236kPa

6.所有承台均应进行（  C   ）计算。

A.抗扭、抗弯和抗剪                    B.抗冲切、抗弯和抗扭 
       C.抗冲切、抗弯和抗剪                  D.抗冲切、抗扭和抗剪

7.在相同条件下，三种土压力之间的大小关系为（  A  ）。
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8.桩侧负摩阻力的产生，使桩身轴力（  A   ）。

A.增大              B.减小            C.不变           D.无法确定。

9.下列属于非挤土桩的是（ D    ）。

A.实心混凝土预制桩                    B.下端封闭的管桩

C.沉管灌注桩                          D.钻孔桩

10.三轴压缩试验的主要优点之一是（  A   ）。

A.能严格控制排水条件                  B. 能进行不固结不排水剪切试验

C. 仪器设备简单                       D. 试验操作简单

三、判断改错题（对的画“√”、错误的画“×”，并改正。判断错误不得分，判断正确但未改正或未改对得1分。每题2分，共20分）

1.土的结构性强弱可用灵敏度反映。（  √   ）
改正：
2．在饱和土的固结过程中，若总应力保持不变，则有效应力不断减小，而孔隙水压力不断增加。（  ×  ）

改正：有效应力不断增加，而孔隙水压力不断减小。

3.直剪中的快剪与三轴剪切中的排水剪对应。（  ×  ）

改正：与三轴剪切中的不固结不排水剪对应。
4.库伦土压力理论假设墙后填土中滑动破裂面是平面，且通过墙踵。（  √  ）

改正：
5.分层总和法计算得到的地基沉降量实质上是固结沉降。（   √  ）

改正：
6.分层总和法中，计算深度由附加应力和自重应力的比值确定。（  √   ）

改正：
7.土体发生剪切破坏是由于土粒本身被剪碎。（  ×  ）

改正：不是由于土粒本身被剪碎，而是由于孔隙中的水和空气被排除，孔隙体积的减小。
四、简答题(每小题5分，共10分)
1．列举3种浅基础和2种深基础的型式。

答：浅基础：柱下独立基础、墙下条形基础、柱下条形基础、柱下交叉条形基础、联合基础、筏形基
础、箱形基础、壳体等。.（列出3种即可）

深基础：桩基础、地下连续墙、沉井基础等。（列出2种即可）

2. 何谓基础埋深？影响基础埋置深度选择的主要因素有那些方面？
    答：基础埋深是指基础底面至天然地面的距离。

    影响基础埋置深度选择的因素主要有：

（1）与建筑物有关的条件；（2）工程地质条件；（3）水文地质条件；（4）地基冻融条件；（5）环境场地条件。

五、计算题(共31分)
1.某地基中地表3m内为粉土，重度为γ1＝18kN/m3，其下5m内为粘土，重度γ2＝18.4kN/m3，再下为基岩（不透水层），地下水位距地表5m的位置，并已知粘土的饱和重度为γsat＝1kN/m3，求各层面处土体的自重应力。（7分）

解：粉土层底处：
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   地下水位处：
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   粘土层底处：
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   基岩层顶面处：
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2.某粘性土的有效抗剪强度指标为c'=10kPa ，('=18(，作不排水试验。试验中，围压均保持在180 kPa 。当破坏时的孔隙水压力为100 kPa时，求试样破坏时的有效竖向应力。（7分）

解：由题目知：
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则：
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所以破坏时的有效竖向应力为：
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3. 一挡土墙6m高，墙背竖直、光滑，墙后填土面水平，并作用一均布荷载q=12kPa ，填土(=18kN/m3 ，c =10kPa，(=30( ，试计算主动土压力合力Ea及作用点位置。（7分）


解：
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墙底处土压力强度为：
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求临界深度：
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主动土压力大小为：
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作用点位置：距墙底  
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