大地测量学复习资料
一、填空题
1.测量工作的基准线是_______________。
2.测量工作的基准面是_______________。
3.测量计算的基准面是参考_______________。
4.真误差为_______________减_______________。
5.水准仪的操作步骤为_______________、_______________、__________、__________。
6.标准北方向的种类有__________、__________、__________。
7.用测回法对某一角度观测4测回，第3测回零方向的水平度盘读数应配置为________左右。
8.三等水准测量中丝读数法的观测顺序为________、________、________、________。
9.四等水准测量中丝读数法的观测顺序为________、________、________、________。
10.设在测站点的东南西北分别有 A、B、C、D 四个标志，用方向观测法观测水平角，以B为零方向，则盘左的观测顺序为_____________。
11.在高斯平面直角坐标系中，中央子午线的投影为坐标_____________轴。
二、判断题
1.大地水准面所包围的地球形体，称为地球椭圆体。(     )
2.天文地理坐标的基准面是参考椭球面。(     )
3.大地地理坐标的基准面是大地水准面。(     )
4.视准轴是目镜光心与物镜光心的连线。(     )
5.方位角的取值范围为0°~士180°。(     )
6.象限角的取值范围为 0°~士90°。(     )
7.双盘位观测某个方向的竖直角可以消除竖盘指标差的影响。(     )
三、选择题
1、我国使用高程系的标准名称是(     )。
A.1956 黄海高程系                   B.1956 年黄海高程系
C.1985 年国家高程基准               D.1985 国家高程基准
2、我国使用的平面坐标系的标准名称是(     )。
A.1954 北京坐标系                   B.1954 年北京坐标系
C.1980 西安坐标系                   D.1980 年西安坐标系
3、在三角高程测量中，采用对向观测可以消除(     )的影响。
A.视差                              B.视准轴误差
C.地球曲率差和大气折光差            D.水平度盘分划误差
4、设对某角观测一测回的观测中误差为土3”，现要使该角的观测结果精度达到土1.4”，需观测(     )个测回。
A.2                B.3              C.4              D.5
5、下列四种比例尺地形图，比例尺最大的是(     )。
A.1:5000           B.1:2000         C.1:1000         D.1:500
6、钢尺的尺长误差对距离测量产生的影响属于(     )。
A.偶然误差                          B.系统误差
C.偶然误差也可能是系统误差          D.既不是偶然误差也不是系统误差
7、在地形图上有高程分别为 26m、27m、28m、29m、30m、3lm、32m的等高线，则需加粗的等高线为(     )m。
A.26、31          B.27、32          C.29             D.30
四、名词解释
1、圆水准器轴：
2、 管水准器轴：
3、 水平角：
4、 垂直角：
5、 视差：
6、真北方向：
7、等高距：
8、水准面：
9、直线定向：
10、直线定线：
11、竖盘指标差：
12、坐标正算：
五、简答题
1、等高线有哪些特性?

参考答案
一、填空题
1.铅垂线
2.水准面
3.椭球面
4.观测值  真值
5.粗平   照准标尺   精平  读数
6.真北方向   磁北方向   坐标北方向
7.90°
8.后 前 前 后
9.后 后 前 前
10.B-C-D-A-B
11.x

2、 判断题
1.√   2.×   3.×   4.×   5.×   
6.√   7.√  

三、选择题
1.BD  2.AC  3.C  4.D  5.D  
6.B  7.D 

四、名词解释
1.圆水准器轴--圆水准器零点(或中点)法线。
2.管水准器轴--管水准器内圆弧零点(或中点)切线。
3.水平角--过地面任意两方向铅垂面之间的两面角。
4.垂直角-一地面任意方向与水平面在竖直面内的夹角。
5.视差一一物像没有成在望远镜十字丝分划板面上，产生的照准或读数误差。
6.真北方向一一地面P点真子午面与地球表面交线称为真子午线，真子午线在P点的切线北方向称真北方向。
7.等高距--相邻两条等高线的高差。
8.水准面一一处处与铅垂线垂直的连续封闭曲面。
9.直线定向--确定地面直线与标准北方向的水平角。
10.直线定线--用钢尺分段丈量直线长度时，使分段点位于待丈量直线上，有目测法与经纬仪法。
11.竖盘指标差--经纬仪安置在测站上，望远镜置于盘左位置，视准轴水平，竖盘指标管水准气泡居中
(或竖盘指标补偿器工作正常)，竖盘读数与标准值(一般为 90°)之差为指标差。
12. 坐标正算一-根据一条边长的方位角与水平距离，计算坐标增量。
[bookmark: _GoBack]
五、简答题
1、等高线有哪些特性?
① 同一条等高线上各点的高程相等。
② 等高线是闭合曲线，不能中断(间曲线除外)，若不在同一幅图内闭合。则必定在相邻的其它图幅内闭合。
③ 等高线只有在陡崖或悬崖处才会重合或相交。
④ 等高线经过山脊或山谷时改变方向，因此山脊线与山谷线应和改变方向处的等高线的切线垂直相交。
⑤ 在同一幅地形图内的基本等高距相同，等高线平距大表示地面坡度小:等高线平距小则表示地面坡度大:平距相等则坡度相同。倾斜平面的等高线是一组间距相等且平行的直线。



2、用中丝读数法进行四等水准测量时，每站观测顺序是什么?
照准后视标尺黑面，直读视距，精确整平，读取标尺中丝读数;
照准后视标尺红面，读取标尺中丝读数:
照准前视标尺黑面，直读视距，精确整平，读取标尺中丝读数:
照准前视标尺红面，读取标尺中丝读数。
上述观测顺序简称为“后一后一前一前”。

