《工程估价》复习资料
一、单项选择题

1.初步设计方案通过后，在此基础上进行施工图设计，并编制（    ）
A、初步设计概算     B 、修正概算      C 、施工预算        D 、施工图预算

2.具有独立的设计文件，竣工后可独立发挥生产能力或使用效益的基本建设项目称为（    ）
A、建设项目         B 、单项工程      C 、单位工程        D、分部分项工程

3.在社会主义市场经济条件下，建筑产品的价格由（    ） 决定。

A 、市场            B 、预算定额      C 、招标文件        D、清单计价规范

4.（    ）与国际上通用的工程估价方法接近。

A 、单位估价法 B 、实物金额法 C 、分项工程完全造价计算法  D 、电算估价法

5.劳动定额时间不包括（    ）
A 、基本工作时间 B 、不可避免的中断时间 C 、不是故意的失误时间 D 、准备结束时间

6.预算定额手册中的（    ）主要用于对预算定额的分析、

A、总说明        B 、分部说明         C 、 分布说明     D、附录

7.材料预算价格指材料的（    ）
A 岀库价格       B 、材料原价         C 、材料运杂费    D 、材料包装费

8.建筑工程一般以定额（    ）为基础计算各项费用。

A、直接费        B 、材料费           C 、机械台班使用费  D 、人工费

9.在计算实砌墙身时，应扣除单个面积在（    ）
A 、 0.1m²       B、0.3m²              C、0.5m²         D、1.0m²

10.现浇构件钢筋的综合损耗率一般规定为（    ）

A 、 2%          B 、 3%               C 、 6%          D、9%
11.安装工程预算定额中，一般不包括（    ）因而安装工程定额基价是不完全工程单价。

A 、主材费       B 、辅材费            C 、人工费       D 、机械费

12.整体楼梯的工程量分层按水平投影面积以平方米计算。不扣除宽度小于（    ）的楼

A 、 20cm        B 、 50cm             C 、 70cm        D 、 90cm

13.类似工程预算是指已经编好并用于某工程的（    ）。

A 、设计概算     B 、修正概算          C 、施工预算     D 、施工图预算

14.（    ）主要用于工程规模较小或审查精度要求高的工程项目。

A 、难点项目抽查法 B 、重点项目抽查法  C 、指标分析法   D 、全面审查法

15 .材料预算价格的合理性和（    ）是审查的主要内容。

A 、准确性       B 、科学性            C 、权威性       D 、群众性

16.竣工结算的编制单位是（    ）。

A 、施工单位     B 、监理单位          C 、建设单位     D 、中介咨询机构

17 .以下哪种工程预、结算的审查形式较具有权威性。 

A 、专家审查     B 、单独审查          C 、联合会审     D 、委托审查

18 .（    ）是在预算定额的基础上将若干个预算定额项目综合为一个扩大结构定额。

A 、概算指标     B 、概算定额          C 、劳动定额     D 、施工定额

19 .平整场地是指厚度在（    ）以内的就地挖填、找平。

A 、 10cm        B 、 30cm             C 、 40cm        D 、 50cm

20 .教育费附加以（    ）为计税依据。

A 、营业收入额   B 、营业税额          C 、城市维护建设税额 D 、直接费额

二、多项选择题

1. 预算定额中的人工工日消耗量由（    ） 组成。

A. 基本用工量  B. 辅助用工量  C. 超运距用工量

D. 人工幅度差  E. 准备用工量

2. 根据《建设工程工程量量清单计价规范》GB50500-2008，综合单价的组成中正确的是（    ）。

A. 人工费      B. 材料费      C. 施工机械费

D. 规费        E. 企业管理费

3. 根据《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500-2008，其他项目清单可由（    ）组成。

A. 暂列金额    B. 暂估价      C. 材料二次搬运费

D. 总包服务费  E. 计日工

4. 根据《建设工程工程量量清单计价规范》 GB50500-2008，下列费用中不得作为竞争性费用的是（    ）。

A. 人工费      B. 规费        C. 税金 
D. 文明施工费  E. 临时设施费

5. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，现浇整体楼梯的工程量是按设计图示尺寸以水平投影面积计算，其水平投影面积应包括（    ）。

A. 休息平台    B. 平台梁      C. 斜梁 
D. 楼梯柱      E. 楼梯的连接梁

6. 建设项目总投资包括两项基本投资，它们是（    ）。

A. 建筑安装工程费 B. 固定资产投资 C. 流动资产投资

D. 预备费      E. 工程建设其他费用

7. 根据清单规范， 招标工程量清单的编制依据有（    ）。

A. 招标文件    B. 材料市场价格    C. 工程设计文件

D. 清单计价规范 E. 签证单

8. 材料的预算价格是指材料从其来源地到达施工工地仓库后的出库价格。 下列费用中属于材料预算价格的有（    ）。

A. 材料施工损耗费 B. 材料运输损耗费 C. 材料原价

D. 采购及保管费   E. 运输费

9. 下列选项中属于单位工程的有（    ）。

A. 一座发电厂     B. 某影剧院的暖通工程

C. 一幢写字楼的土建工程   D. 一幢教学楼的 基础工程

E. 一幢办公楼的给排水工程

10. 根据《建筑工程建筑面积计算规范》， 在建筑物中，不计算建筑面积的是（    ）。

A. 变形缝        B. 室外台阶     C. 露台

D. 挑出宽度在 2. 10m 以下的无柱雨篷   E. 外墙贴砖
三、判断题

1. 所有的建设项目都有材料购置费， 因此在编制其他项目清单时必须考虑材料购置费。（    ）

2. 投标人在进行投标报价时， 其综合单价中材料价格的确定是依据《建设工程工程量清单计价规范》。（    ）

3. 钢筋工程量是计算的理论重量。（    ）

4. 预算定额代表着社会平均水平， 它由国家或授权机关组织编制、审批并颁发执行。（    ）

5. 根据《建设工程工程量清单计价规范》， 挖基础土方的工程量是计算的实际土方开挖量。（    ）

6. 施工定额是根据企业的实际施工技术和管理水平编制的一种内部使用的生产定额， 可用于编制施工预算。（    ）

7. 生产能力指数法是静态投资估算的编制方法之一。（    ）

8. 措施费中的二次搬运费， 在投标报价时必须报价。（    ）

9. 在建筑安装工程费的组成中， 财产保险费应属于规费。（    ）

10. 根据同一套施工图纸， 各施工企业进行施工预算的结果都不一样。（    ）

四、简答题

1、某工程为地上3层的砖混结构，设有圈粱及构造柱，楼板为现浇板，建筑面积为 3675m²， 基础采用砖砌条形基础，试述其房屋建筑与装饰工程的手算工程量计算顺序（以分部工程为单位）。

2、某工程为地上5层的砖混结构，设有圈粱及构造柱，楼板为现浇板，建筑面积为4593m²，基础采用砖砌条形基础，试述其房屋建筑与装饰工程的手算工程量计算顺序（以分部工程为单位）。

3、工程量清单进行招标的建设工程，作为投标人在编制投标报价时，其重要的工作内容是确定各项目的综合单价。试根据《建设工程工程量清单计价规范》及你所在地区的具体情况， 说明分部分项工程量清单综合单价的组成及编制依据。

五、计算题

1、1. 根据施工图已统计出塑钢平开窗11樘，面积 9. 72 m² , 窗运距15km。已知管理费及利润分别为人工费的30%和35%。相关费用构成见下表。 求单樘塑钢平开窗的综合单价（元/樘）。
	定额编号
	BD-1
	BD-2
	BD-3

	项目
	单樘平开

窗 100 m²
	汽车运输（100 m² ）

1km 以内
	汽车运输（100 m² ）

25km 以内每增加 1km

	基价（元）
	20842. 08
	181. 43
	30. 27

	人工费（元）
	1546. 38
	85. 50
	12

	材料费（元）
	19130. 90
	—
	—

	机械费（元）
	164. 80
	95. 93
	18. 27


2、根据施工图已统计出塑钢平开窗10樘，面积9.72m², 窗运距15km。已知管理费及利润分别为人工费的 0%和 35%。相关费用构成见下表。求单樘塑钢平开窗的综合单价（元/樘）。

	定额编号
	BD-1
	BD-2
	BD-3

	项目
	单樘平开

窗 100 m²
	汽车运输（100 m² ）

1km 以内
	汽车运输（100 m² ）

25km 以内每增加 1km

	基价（元）
	20842. 08
	181. 43
	30. 27

	人工费（元）
	1546. 38
	85. 50
	12

	材料费（元）
	19130. 90
	—
	—

	机械费（元）
	164. 80
	95. 93
	18. 27


《工程估价》复习题答案
一、单项选择题:

1、D  2 、B  3、A  4、C  5、C  6、D  7、A  8、A  9、B  10、 

11、A  12、B 13 、D  14 、D  15 、A  16 、 
二、多项选择题:

1、ABCD 2、ABCE 3、ABDE 4、BCDE 5、ABCE

6、BC 7、ACD 8、BCDE 

三、判断题:

1-5、××√√×6-10、√√×

四、简答题

1. 答：人工挖土－砖基础工程－钢筋砼工程－门窗工程－砌筑工程－屋面工程-保温隔热-地面工程-墙柱面工程-天棚工程-油漆涂料工程-其他工程

2. 
3. 答：组成：人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、风险依据：材料市场价格，企业定额或建设行政主管部门发布的当地社会平均消耗定额

五、计算题

1.解:

解： ①塑钢平开窗直接工程费：0.0972×20842.08=2025.85 元

其中：人工费=0.0972×1546.38=150.31 元

②汽车运输费

1km 以内：

0.0972×181. 43=17.63 元

人工费=0.0972×85.50=8. 31 元

25km以内每增加1km：

0.0972×14×30.27=41.19 元

人工费=0.0972×14×12=16. 33 元

运费小计：17.63+41.19=58.82 元

人工费小计： 8.31+16.33=24.64 元

③直接工程费合计： 2025.85+58.82=2084. 67 元

人工费合计 150.31+8.31+16.33=174.95 元

④管理费 174.95×30%=52.49 元

⑤ 利润 174.95×35%=61.23 元

总计： 2084.67+52.49+61.23=2197.72 元

单樘塑钢平开窗综合单价 2197.72/11=199.79 元/樘

2.解:

①塑钢平开窗直接工程费： 0.0972×20842.08=2025.85 元

其中：人工费=0.0972×1546.38=150.31 元

②汽车运输费

1km 以内：

0.0972×181.43=17.63 元

人工费=0.0972×85.50=8. 31 元

25km 以内每增加 1km：

0.0972×14×30.27=41. 19 元

人工费=0.0972×14×12=16. 33 元

运费小计： 17.63+41.19=58. 82 元

人工费小计： 8.31+16.33=24. 64 元

③直接工程费合计： 2025.85+58.82=2084.67 元 人工费合计

150.31+8.31+16.33=174.95 元

④管理费 174.95×30%=52.49 元

⑤ 利润 174.95×35%=61.23 元

总计： 2084.67+52.49+61.23=2197. 72 元

单樘塑钢平开窗综合单价 2197.72/10=219.77 元/樘
