工程估价复习资料
名词解释

夜间施工增加费  

夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。

人工定额  

在正常的施工条件下，完成单位合格产品所必需的人工消耗量。

投资估算    

投资估算是指在建设项目整个投资决策过程中，依据已有的资料，运用一定的方法和手段，对建设项目全部投资费用进行的预测和估计

项目编码

项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。

5. 暂列金额

暂列金额是指建设单位在工程量清单中所暂定并包括在工程合同价款中的一笔费用。

选择题

1．直接从事建筑安装工程的生产工人的福利费应计入（  A  ）。

A．人工费           B．规费　　    C．企业管理费          D．现场管理费

2.某种材料价格为145元/吨，不需要包装，运输费为37.28元/吨，运输损耗为14.87元/吨，采购及保管费率为2.5%，则该材料预算价格为( B  )元/吨。

A 200.78      B 202.08     C 201.71      D 201.15

3. 应列入建筑安装工程人工费的是（BDE ）。

A．生产职工教育经费      B．生产工人劳动保护费       C．生产工人退休工资    

D．生产工人辅助工资      E．生产工人工资性补贴

4．工程定额按用途可分为（  ABCD   ）。

A．施工定额                B．预算定额          C．概算定额   

D．投资估算指标            E．材料消耗定额

5. 已知浇筑混凝土的基本工作时间为300min，准备与结束工作时间为17.5min，休息时间11.2min，不可避免中断时间8.8min，损失时间85min，共浇筑混凝土2.5m3。浇筑每混凝土的时间定额为（A ）。

A.0.28工日/m3         B.0.31工日/m3          C.0.22工日/m3         D.0.35工日/m3   
6．概算定额的内容和深度是以（  C  ）为基础的综合和扩大。                    

A．劳动定额     B．施工定额    C．预算定额        D．概算指标

7. 雨蓬结构的外边线至外墙结构外边线宽度超过（  B  ）者，应按雨蓬结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积。              

A．2.2 m          B．2.1 m          C．1.2 m          D．1.5 m 

8. 土方工程量计算土方体积是以（  C  ）为准。  

A.夯实后体积      B.松填体积      C.天然密实体积        D.虚方体积 

三、判断题

1.工程排污费应列入企业管理费内。（  ×  ）
2.同一工程内容，同一计量单位，预算定额用工量比施工定额用工量大。（  √  ）

3.已知水泥的必须消耗量是41200吨，损耗率3%，则水泥的净用量是40000吨。（   √ ）

4.建筑面积是指建筑物外墙勒脚以上各层水平投影面积之和，建筑面积由使用面积、交通面积组成。（×）

5.建筑物外侧有保温隔热层的，应按保温隔热层外边线计算建筑面积。（  √ ）

6.打预制钢筋混凝土桩的体积，按设计桩长（包括桩尖，扣除桩尖虚体积）乘以桩截面面积以立方米计算。 （×）

7.混凝土工程量除另有规定者外，均按图示尺寸实体积以立方米计算。不扣除构件内钢筋、支架、螺栓孔、螺栓、预埋铁件及墙、板中0.4m2内的孔洞所占体积。留洞所增加工、料不再另增费用。 （×）

8变形缝按设计图示尺寸以长度计算。（  √  ）

木门窗套工程量按图示尺寸以长度计算。（  ×  ）

10.工程造价的动态性是指工程造价在整个建设期中处于不确定状态，直到合同签订后才能最终确定工程的实际造价。 （×）
四、简答题
1.简述工程量清单的概念
工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目、税金项目名称和相应数量等的明细清单。工程量清单是按照招标要求和施工设计图纸规定将拟建招标工程的全部项目和内容，依据统一的工程量计算规则、统一的工程量清单项目编制规则要求，计算拟建招标工程的分部分项工程数量的表格

2. 简述招标标底的概念。

招标标底是招标人对拟建工程的期望价格，也是招标人用来衡量投标人投标报价的基准价格。广义上讲，标底包括标底价格、标底工期和标底质量等级；狭义上讲，标底专指标底价格。

3.简述工程索赔的含义

答：

索赔是指签订建设工程施工合同的一方因合同另一方的责任，致使合同造价变化而向其提出调减或追加合同造价和工期变更的行为。在实际工作中，“索赔”是双向的，既包括承包人向发包人的索赔，也包括发包人向承包人的索赔。

计算题

1.某新建项目，建设期为两年。共向银行贷款900万元，贷款时间为：第一年300万元，第二年600万元。年利率6%，计算建设期利息。
第1年应计利息=1/2×300×6%=9万元
第2年应计利息=（300+9+1/2×600）×6%=36.54万元

建设期利息总和为9+36.54=45.54万元
2.有一五层住宅楼，有5个单元组成，平面图如下所示，前阳台不封闭，后阳台封闭，底层无阳台，外墙厚度各层均为240mm，试求该住宅楼建筑面积。

[image: image1]
(16.62+0.12)*9.84=164.72m2
0.5*(2.64*1.2)*2=3.17m2
0.5*(3.6*1.2)*2=4.32m2
5*[164.72+3.17+4.32]=861.05m2
3某建筑物的基础平面图和剖面图如图所示，土为三类土，采用人工挖土，素混凝土垫层，从垫层底放坡。计算平整场地、人工挖槽的工程量。计算过程中放坡系数为0.33，工作面取0.3m。

[image: image2.wmf]
（1）平整场地：（3.2×2+0.24+4）×（6+0.24+4）=108.95m2
（2）人工挖沟槽的工程量：
（0.8+0.3×2+0.33×1.5）×1.5×[（6.4+6）×2+（6-0.4×2-0.3×2）=83.57m2
4.某单层建筑物平面图如图所示，墙体用M7.5混合砂浆砌中砖混水墙，墙体计算高度为4.8m，内外墙上均设一道高度为200mm的钢筋混凝土圈梁，门窗走头体积0.08m3，突出墙面的窗台虎头砖体积0.25m3。墙体的计算基价为2002.20元/10m3，计算本工程砖墙体的直接工程费。
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解：

墙长=(3.9×3+5.1)×2+(5.1-0.24)=38.46m
墙体积=38.46×4.8×0.24=44.31m3 

加垛=4.8×0.25×0.37×2=0.89m3   

扣:(1.5×1.8×5+1.0×2.1+1.2×2.1) ×0.24+38.46×0.2×0.24=6.20m3
洞口0.3×0.3=0.09m2＜0.3m2，不用扣除；门窗走头体积0.08m3不用扣除；突出墙面的窗台虎头砖体积0.25m3不增加。

墙体工程量=44.31+0.89-6.20=39.00m3 

 砖墙直接工程费=39.00×2002.20/10=7808.58元 
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