工程估价复习资料
1. 名词解释
1. 二次搬运费  
二次搬运费是指因场地施工条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次性运输不能到达堆放点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。
1. 时间定额  
在一定的生产技术和生产组织条件下，某工种和某种技术等级的工人小组或个人，完成单位合格品所必需消耗的工作时间。
1. 综合单价    
综合单价是指分项工程除了规费、税金以外的全部费用，既由人工费、材料费、机械费、管理费、利润等组成，并考虑风险费用。
1. 工程量清单    
工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目、税金项目名称和相应数量等的明细清单。工程量清单是按照招标要求和施工设计图纸规定将拟建招标工程的全部项目和内容，依据统一的工程量计算规则、统一的工程量清单项目编制规则要求，计算拟建招标工程的分部分项工程数量的表格
5. 暂估价
是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。
1. 选择题
1.  对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用包括自设试验室进行试验所耗用的材料费属于( B  )。
    A．措施费           B．材料费      C．间接费          D．规费
2.某种材料价格为145元/吨，不需要包装，运输费为37.28元/吨，运输损耗为14.87元/吨，采购及保管费率为3%，则该材料预算价格为(     )元/吨。
A 203.06      B 202.08     C 201.71      D 201.15
3. 下列各项中属于施工机构使用费的是（ CDE ）。
A．机械夜间施工增加费      B．大型机械设备进出场费       C．机械燃料动力费    
D．机械经常修理费          E．司机、操作人员的工资
4．工程定额按生产要素内容可分为（  ABC   ）。
A．人工定额                B．材料定额          C．机械台班使用定额   
D．投资估算指标            E．材料消耗定额
5. 已知浇筑混凝土的基本工作时间为300min，准备与结束工作时间为17.5min，休息时间11.2min，不可避免中断时间8.8min，损失时间85min，共浇筑混凝土2.5m3。浇筑每混凝土的产量定额为（    ）。
A.4.57 m3/工日       B.3.57 m3/工日         C.2.57 m3/工日       D.1.87 m3/工日  
6．以施工定额为基础综合扩大编制，同时也是编制概算定额的基础的是（  A  ）。
A．预算定额    B.概算定额     C．概算指标     D．估算指标
7. 按国家标准（GB/T50353-2005）的规定，下列关于建筑面积说法不正确的是（   D  ）。 
A．层高在2.2m以下的单层建筑应计一半的建筑面积
B．建筑物的阳台均按其水平投影面积的一半计算建筑面积
C．建筑物内的垃圾道、电梯井按自然层计算建筑面积
D．建筑内变形缝缝宽在300mm以上不计算建筑面积
8. 挖沟槽的长度，内墙按计（     ）。   
A．沟槽槽底净长          B．基底之间净长    
C．垫层底之间净长计     D．外墙内侧之间净长
三、判断题
1. 企业为筹集资金而发生的各种费用应列入规费。（ ×  ）
2．施工现场的工具用具使用费应列入企业管理费。（  √   ）
3.预算定额的用工量由基本用工、超运距用工和人工幅度差用工三部分组成。（    ）
4.建筑面积是指建筑物外墙勒脚以上各层水平投影面积之和，建筑面积由使用面积、结构面积组成。（ ×）
5.以幕墙围护结构的建筑物，应按幕墙外边线计算建筑面积。（  √  ）
6.打预制钢筋混凝土桩的体积，按设计桩长（包括桩尖，不扣除桩尖虚体积）乘以桩截面面积以立方米计算。 （√）
7.混凝土工程量除另有规定者外，均按图示尺寸实体积以立方米计算。不扣除构件内钢筋、支架、螺栓孔、螺栓、预埋铁件及墙、板中0.35m2内的孔洞所占体积。留洞所增加工、料不再另增费用。（   ）
8.砖基础不用扣除基础大放脚T形接头重叠部分体积。（  √  ）
9.板式楼梯底面抹灰按斜面积计算。（  √  ）
10.任何一项工程都有特定的用途、功能、规模。因此对任一项工程的结构、造型、空间分割、设备配置和内外装饰都有具体的要求，所以工程内容和实物形态都相同。（   ）
四、简答题
1.在我国投资估算主要划分为哪几个阶段？
一共划分为四个阶段：项目规划阶段、项目建议书阶段、项目初步可行性研究阶段、项目详细可行性研究阶段。
 
2. 简述不平衡报价法。
不平衡报价法是指一个工程项目的投标报价，在总价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，达到既不提高总价，又不影响中标，而且能在结算时得到最理想的经济效益的一种报价方法。
 
 
3.简述消耗量定额的含义及其主要内容。
答：消耗量定额是指根据合理的施工组织设计，按照正常的施工条件制定的，生产一个规定计量单位的合格产品（分项工程或结构构件）所消耗的人工、材料、机械台班数量标准，是国家或地区编制颁发的一种法令性指标。 
消耗量定额主要内容有：
（1）人工消耗定额；（2）机械台班消耗定额；（3）材料消耗定额
 
1. 计算题
1.某新建项目，建设期为两年。共向银行贷款1000万元，贷款时间为：第一年400万元，第二年600万元。年利率6%，计算建设期利息。
第1年应计利息=1/2×400×6%=12万元
第2年应计利息=（400+12+1/2×600）×6%=42.72万元
建设期利息总和为12+42.72=54.72万元
 
 
 [image: C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\ksohtml4680\wps2.png]2.某二层民用住宅如图所示，雨篷水平投影面积为3300mm×1500mm，计算其建筑面积。
 
S=[(3+4.5+3)×6+4.5×(1.2+0.6)+0.8×0.8]×2=143.48㎡
3.3×1.5÷2（雨蓬）=2.48㎡
3×1.2×1.5（阳台）=5.4㎡
143.48+2.48+5.4=151.36㎡
 
 
3.某单位传达室基础平面图及基础详图如图所示，土壤为三类干土，场内运土150m，用双轮车运土。计算人工挖地槽的工程量。计算过程中放坡系数为0.33，工作面取0.3m。
[image: C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\ksohtml4680\wps3.png] 
1槽底宽度（加工作面，混凝土基础支模，各边加300）：1.20＋0.30×2＝1.80（m）
2槽上口宽度放坡长度:
1.60×0.33＝0.53（m） 
1.80＋0.53×2＝2.86（m）
地槽长度：外（外墙中心线长）（9.0＋5.0）×2＝28.0（m）
内（内墙净长线长）（5.0－1.80）×2＝6.40（m）
28.0＋6.40＝34.40（m）
人工挖地槽工程量为1.60×（1.80＋2.86）×1/2×34.40＝128.24（m3）
 
 
4.某单层建筑平面图如图所示。室内踢脚线做法为陶瓷地砖铺贴，高200mm；门窗洞口尺寸如图所示，设计门框厚度均为100mm。要求：
（1）计算室内踢脚线工程量。
（2）陶瓷地砖踢脚线参考基价为3984.25（其中人工费1412.4）元/100m2。若管理费率取25%。利润率取10%。根据已知条件，计算室内踢脚线项目的综合单价与合价。
（3）经计算已知本工程建筑工程的分部分项工程人、材、机费120万元；按工程量计算的措施项目人、材、机费50万元。措施费和分部工程的管理费率取8%，利润率取3%。其他费用6.55万元，规费14.78万元，税率3.56%。根据已知条件及现行定额规定，计算本项目建筑工程的总造价（万元）。
 
[image: C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\ksohtml4680\wps4.png] 

（1）
踢脚线工程量=[（4.5-0.37+6-0.37）×2×2间+（4.5-0.37）×4+（6-0.37-0.37）×2-0.9×6-1.5+（0.37-0.1）×8]×0.2=12.27m2  
（2）综合单价=（3984.25+1412.4×25%+1412.4×10%）/100=44.79元/m2  
合价=12.27×44.79=549.57元
（3）
分部分项工程费合计=120×(1+8%+3%)=133.2万元 
技术措施费合计=50×（1+8%+3%）=55.5万元 
税金=(133.2+55.5+6.55+14.78）×3.56%=7.48万元 
总造价=133.2+55.5+6.55+14.78+7.48=217.51万元 
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