工程力学复习资料


1、重200N的物块静止放在倾角α= 30°的斜面上，力P平行于斜面并指向上方，其大小等于100N 。已知物块和斜面间的静摩擦因数=0.3，则斜面对物块的摩擦力的大小等于（  B  ）

 (
P
 
)A、100×0.3N                   
B、 0
C、 100N                           

D、 100(1−)×0.3 N
                                                                  
2、构件抵抗变形的能力称为（   B  ）。
A、强度    B、刚度   C、稳定性   D、承载力
3、标距为100mm、直径为10mm的标准试件，拉断后测得伸长后的标距为123mm,颈缩处的最小直径为6.4mm，则该材料的延伸率为 (    B  ) 。
A、24%      B、23%      C、18.7%       D、20%
4、等截面直杆承受拉力p作用，若选用三种不同的截面形状：圆形、正方形、空心圆，比较材料用量．则    （  D  ）         。
 A、正方形截面最省料      B、圆形截面最省料
C、空心圆截面最省料      D、三者用料相同
5、若将受扭空心圆轴的内、外直径均缩小为原尺寸的一半，则该轴的单位长度扭转角是原来的（D   ）倍。
A、 2；                 B、 4                    C、 8                D、16

6、“二力平衡公理”和“力的可传性原理”只适用于（D  ）
A、任何物体        B、固体          C、弹性体      D、刚体。


7、 三种等截面梁，其横截面如图所示。若用Wl ，W2 ，W3分别表示这三种梁的截面抗弯模量，则三者之间的关系是（   B   ）。
   A、Wl〈 W2〈 W3     B、Wl =W2 〉W3       C、Wl  = W2  = W3     D、Wl  = W3〈 W2










二、判断题
1、弯曲变形中截面中性轴上的正应力总是为零。                               （  √    
2、梁中的最大弯矩和最大剪力一定不会出现在同一截面。                        (   ×    )
3、 截面的静矩和惯性积可为正、为负、也可为零;而惯性矩和极惯性矩恒为正值。  (   √   
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2、作梁的剪力和弯矩图
[image: ]













1、 图示钢拉杆受轴向力，若拉杆材料的许用应力，确定截面尺寸和的大小。
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2、一矩形截面木梁，其截面尺寸及荷载如图所示。已知， 。
试、（1）绘出剪力图和弯矩图；
（2）校核该梁的正应力强度。
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