工程图学Ⅰ-Ⅱ复习资料
一、填空题 
1. 相对标高是指                                    。

2. 点A的Y坐标反映了该点对         投影面的距离，X坐标反映了该点对         投影面的距离，Z坐标反映了该点对         投影面的距离。

3. 在建筑平面图中，标高是以         单位、长度是以         单位。 

4. 侧垂线的         、         两投影均反映直线的实长。 

5. 在结构施工图中，过梁用构件代号         表示，楼梯梁用构件代号         表示。 

6. 在建筑施工图中，定位轴线应采用           线绘制。 

7. 用一假想的水平剖切平面沿门窗洞中间位置剖切房屋后，所得的水平剖面图，即为            ，简称          。

8.写出下列常用构件代号的名称：

B                      Z                 ZH         
YP                     YT                QL        
9. 剖面图的种类有：            、           、           、            和           。   
10. A2的图纸幅面尺寸为           mm。 

11. 常见的基础型式有           和          。

12. 断面图的种类有：              、               、和                    。   
 二、问答题： 
简述房屋的六大组成部分。

画图题： 
[image: image1.png]


1.求直线与三角形的交点并判别可见性。 
2.用切割的观点分析图示形体的成形过程并补全它的三面投影。 
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3.根据所给形体的立体图作出其投影图，并标注尺寸 
[image: image2.emf]


四、试判断下列两直线的位置关系。 
[image: image11.emf]

          

                              [image: image3.png]



五、作出组合体的1－1、2－2、3－3断面图 
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六、求长度为6m的直线AB的坡度，并作出其上整数标高的点。 
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以下为本试卷的标准答案:

一、填空题 
1. 以建筑物某一部位定位零点标高，并以此为基准测量的标高值
2. V   W   H

3.  
4. H面   V面（或 水平面、正平面）

5. GL  TL
6. 细点划线

7. 建筑平面图   平面图   

8. 板       柱      桩      雨篷       阳台      圈梁  
9. 全剖    半剖   阶梯剖   旋转剖     局部剖

10. 594×420
11.      

12.  
二、问答题： 
       基础、楼（地）面、墙（柱）、楼梯、门窗、屋面。

三、画图题： 
1、求直线与三角形的交点并判别可见性 
2、用切割的观点分析图示形体的成形过程并补全它的三面投影。 
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3、根据所给形体的立体图作出其三面投影图，并标注尺寸。 
[image: image7.png]



四、试判断下列两直线的位置关系。 
     垂直相交    、     相交     
     相交      、     平行    
五、作出组合体的1－1、2－2、3-3断面图。 
[image: image8.png]



六、求长度为6m的直线AB的坡度，并作出其上整数标高的点。 
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