《工程图学》复习资料
一、填空题

1、常见的基础型式有             和            。

2、写出下列代号所代表的构件名称： B        、J        、ZH        、KJ       、YP        。

3、详图符号用来表示详图的位置和编号，它用        线绘制，直径为       mm。

4、用一假想的水平剖切平面沿门窗洞中间位置剖切房屋后，所得的水平剖面图，即为               ，简称          。

5、建筑物按其使用功能的不同通常分为         建筑、        建筑和           建筑三大类。 

6、房屋设计一般可分为         设计、        和        设计三个阶段。

7、根据“国标”规定，水平方向的轴线编号采用            ，垂直方向采用                 ，但其中        、        、       三个字母不得采用。

8、绘平面图时，首先应画出          ，第二画出       及门窗位置线，最后画楼梯、台阶等细部。

9、钢筋砼构件的制作有在工程现场就地浇注和在工厂预制后运到现场安装的两种，它们分别称为        构件和        构件。

10、基础埋置深度是指                。

11、在配筋图中，可见的钢筋应用           绘制，不可见的钢筋应用            绘制。

12.受力钢筋在室内正常环境的柱中保护层厚度为        mm。
二、问答题：

直线与投影面的位置关系不同时，其投影是什么，且与实长有何关系？

三、画图题

1、求直线与三角形的交点并判别可见性

[image: image1.emf]


2、用切割的观点分析图示形体的成形过程并作出它的第三面投影。     [image: image2.emf]


3、根据所给形体的立体图作出其投影图，并标注尺寸

[image: image3.emf]


四、试判断下列两直线的位置关系。

[image: image4.png]



五、求长度为8m的直线AB的坡度，并作出其上整数标高的点。[image: image5.png]da4.5
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《工程图学》复习资料答案
一、填空题

1    独立基础       条形基础  

2、  板      基础      桩      框架     雨篷   
3、  细实       8    

4、  建筑平面图     平面图   

5、  工业        民用       农业        

6、  初步     技术设计    施工图   

7、  阿拉伯数字   大写的拉丁字母    I      O       Z   

8、  定位轴线      墙身线  

9、  现浇      预制   

10、 基础底面至室外设计地面的垂直距离   

11、 粗实线   粗虚线   

12、  30  

二、问答题：

直线与投影面的位置关系不同时，其投影是什么，且与实长有何关系？

直线平行于投影面，其正投影反映实长；直线垂直于投影面，其正投影积聚成一点；直线倾斜于投影面，其正投影仍是直线，但长度比实长短。

三、画图题

1、求直线与三角形的交点并判别可见性

[image: image6.emf]


2、用切割的观点分析图示形体的成形过程并作出它的第三面投影。
[image: image7.emf]


3、根据所给形体的立体图作出其投影图，并标注尺寸

[image: image8.emf]


四、试判断下列两直线的位置关系。

   平行      、    交叉     

     交叉     、    交叉     
五、求长度为8m的直线AB的坡度，并作出其上整数标高的点。
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