《工程安全技术与管理》复习资料
一、单选题
1、安全管理的基本要素包括人、财、物、 (       ) 、时间、机构和制度等，前五项是管理内容后两项是管理手段。

A。机械          B。管理          C。信息             D。环境

2、(      ) 是以安全为目的，制定有关安全工作的方针、政策、计划通过组织、指挥、协调、控制等职能，合理有效地使用人力、财力、物力、时间和信息，为达到预定的安全防范而进行的各种活动的总和。
A。安全管理      B。综合治理      C。预防为主         D。施工过程

3、建筑业 (        ) 的特点使其成为高危行业。

A。高危行业      B。劳动密集型    C。高处作业         D。机械化程度高

4、(      ) 是维护社会安定团结，促进国民经济稳定、持续、健康发展的基本条件是社会文明程度的重要标志。

A。安全          B。生产力        C。管理 体系        D。市场环境

5、基本要素中的 (      ) 既是被管理者，又是掌握管理手段的管理者，具有巨大的能动性，是现代化管理中最为重安的因素。
A。材料          B。机械          C。信息             D。人

6、(       ) 的基本原理就是研究如何正确而有效地处理人、财、物、信息、时间、机构和制度等要素及其相互关系，以达到管理的目标。
A。安全管理      B。综合治理      C。制度建设         D。安全文化

7、安全管理的主要内容是为贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法律和法规，确保生产过程中的安全而采取一系列 (        ) 措施。

A。系缔          B。组织          C。行为             D。控制

8、安全管理的 （        ) 是发现、分析和消除生产过程中珀各种危险，防止发生事故和职业病，避免各种损失，保障员工的安全健康，从而推动企业生产的顺利发展。

A。理论          B。原理          C。任务             D。系统

9、纵现世界安全管理的发展，美因和英国通过几十年甚至上百年的努力，在安全管理方面充分运用 (      ) 手段，形成了比较科学的符台市场经济要求的机制和制度。
A。哲学和道德    B。宗教和哲学  C。法律和道德       D。法律和经济

10、我国安全管理妁理论是以 (       ) 安全管理理论基础为理论发展平台的。

A。美国和英国    B。法闰和日本    C。俄国和日本       D。德国和英国

二、多选题
1、安全管理工程主要从 (        ) 的角度研究人的行为。

A。建筑学         B。生理学        C。心理学          D。管理学

2、施工单位应当瘟守有关环境保护法律、法规的规定在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、 (        ) 和施工照明对人和环境的危害和污染。

A。废水           B。固体废物      C。噪声            D。振动

3、建筑项目特殊性有 (         ) 。

A.一次性          B。流动性        C。密集性          D。危险性和协作性

4、建筑安全管理机构可以通过 (      ）来约束、刺激和促进建筑安全与健康的持续改进。

A。法律于段       B。经济手段      C。科技手段        D。强制手段

5、微观的建筑安全管理是指直接参与对项目安全生产的 (        ) 监督和管理。

A.计划             B。控制         C。协凋            D。实施

6、安全管理是以安全为目的制定有关安全工作的方针、政策、计划通过 (       )

等职能,合理有效地使用人力、时力、物力、时间和信息,为达到预定的安全防范而进行的各种活动的总和。

A。组织           B。指挥          C。协调            D。控制

7、安全管理原理包括系统原理. (        ) 

A。人本原理       B。预防原理      C。强制原理        D。控制原理

8、按照系统论的观点,管理系统具有 (        ) 特征。

A。集合性和相关性                  B。目的性和整体性

C。针对性和操作性                  D。层次性和适应性

9、安全管理中预防原理的建立依托的原则有 ) 

A。偶然损失原则                    B。因果关系原则 

C。3E原则                         D。安全第一原则

10、建设单位违反《建设工程安全管理条例》规定有 (        ) 行为的,责令限期整

改’处 20 万元以上 50 万元以下的罚款,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员‘依照刑法有关规定追究刑事责任,造成损失的，依法承担赔偿责任。

A。对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准轨的要求。

B。要求施工单位压缩合同约定的工期的

C。未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的

D。将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的

三、判断题

1、建筑产品生产特点有，建筑项目特殊性、作业危险性，组织结构与管理方式特殊性。（      ）

2、2003 年 11 月 24 n 颁布 i 建蹬工程安全生产管理条例，是我国第一部规范建漫工程安全生产的行政法规 - 它确立了建设工程安全生产监督管理的基本制度，是工程建设领域贯彻落实《建筑法》和《安全生产法》的具体体现。 (      )

3、建设单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险 (      )

4、按照《中华人民共和国标准化法》规定，安全生产的标准足强制性标准，企业必须执行，同时它必是安全生产法律法规的补充。 (       )

5、建设工程安全生产管理，坚持安全第 、预防为主的方针。 (     ）
6、建设单位可以明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符台安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。 (      )

7、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者号项施工方案是否符合工程建设强制性标准。（       ）

8、安全生产标准按对象分可分为基础标准、管理标准、其他综台标准 (      )

9、建筑施工企业未取得安全生产许可证的，可以从事建筑施工活动 (      )

10、施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安令管理人员 (       )

四、简答题

1.简述对扣件式钢管脚手架的基本要求。

2简述高处作业的注意事项。

案例分析题

【背景资料】 某建筑公司的某小区工地高层住宅施工现场，在进行施工准备的组织设计时对用电设施进行设计。施工现场用电从附近 10kV 的供电系统引进电源，配

电导线采用橡皮绝缘铝线。根据施工总平面布置，主要用电设施如下表：

 (用电量计算公式：P = 1.1 ( K1 艺 Pl/cos © +K2 艺 P2+K3 艺 P3+K4 艺 P4)，其中: 取 cos ©=0.75 , Kl= 0.6 , K2 = 0.6)

问题：

（1）计算用电量。

（2）现有 SL7-200/10 、SL7-250/10 、 SL7-315/10 三种变压器可供选择，请选

择合适的变压器，并说明理由。

《工程安全技术与管理》复习资料参考答案
一、单选题
1-5  A  B  B  C  D        6-10  A  B  C  D  A

二、多选题
1. BC    2 .ABCD   3 .    4 .ABC   5 .ABCD  6. ABCD    7.      8 .ABD    9 .ABC   10 

三、判断题
1-5 对  对 错 对 对   1-6 错对 错 对 对

四、简答题

1.简述对扣件式钢管脚手架的基本要求。

答：对扣件式钢管脚手架的基本要求包括：

1)必须设置纵、横向水平杆和立杆，三杆交汇处用直角扣件相互连接，并应

尽量紧靠。（此三杆紧靠的扣接点称为扣件式钢管脚手架的主节点）

2) 扣件螺栓拧紧力矩应在 40 〜 65N。m之间，以保证脚手架的节点具有必要的，刚性和承受荷载的能力。

3)在脚手架和建筑物之间，必须按设计计算要求设置足够数量、分布均匀的连墙件，
此连墙件应能起到约束脚手架在横向 (垂直于建筑物墙面方向) 产生变形，以防止脚

手架横向失稳或倾覆，并可靠地传递风荷载。

4)脚手架立杆基础必须坚实，并具有足够承载力，以防止不均匀或过大沉降。

5)应设置纵向剪刀撑和横向斜撑，以使脚手架具有足够的纵向和横向整体刚度。

2简述高处作业的注意事项。

答：

五、案例分析题

【背景资料】 某建筑公司的某小区工地高层住宅施工现场，在进行施工准备的组织设计时对用电设施进行设计。施工现场用电从附近 10kV 的供电系统引进电源，配

电导线采用橡皮绝缘铝线。根据施工总平面布置，主要用电设施如下表：

 (用电量计算公式：P = 1.1 ( K1 艺 Pl/cos © +K2 艺 P2+K3 艺 P3+K4 艺 P4)，其中: 取 cos ©=0.75 , Kl= 0.6 , K2 = 0.6)

问题：

（1）计算用电量。

（2）现有 SL7-200/10 、SL7-250/10 、 SL7-315/10 三种变压器可供选择，请选

择合适的变压器，并说明理由。

解答：

（1）用电量计算

由题设表中数据可知现场各电动机额定功率，然后根据现场各电动机额定功率

求现场电动机用电总容量

IP1 = [36 >3+10 >6+7.5 X2+3 X3+3 M+50] = 224kW

电焊机容量 P2 ：

护 2 = 20.5 X3= 61.5kV.A

则现场总用电量：

P = 1.1 ( K1 IPI/cos 林 K2 IP2+K3 IP3+K4 IP4) = 1.1 X (0.6 X224/0.75 十0.6 X51.5+30 ) = 270.71kV.A

( 2 )变压器选择

由于供电电压为 10kV，计算总用电量 270.71kV.A，从表中选择 SL7 — 315/10

变压器，其额定容量为 315kV.A>270.71kV.A，高压额定电压为 10kV，低压额定电 压为0.4kV，符合施工需要。
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