《工程施工技术》复习资料
一、单项选择题
1、建筑物基础防线长度小于60M大于 30M的允许误差为（ C ） 
A、±5MM B 、±8MM C 、±10MM D、±15MM 
2. 砖墙砌体灰缝厚度一般应控制在 (B ) 左右。 
A. 8mm B. 10mm C. 12mm D. 15mm 
3. 搅拌机加料顺序一般为 (B ) 。 
A. 砂→水泥→石子→水 B.石子→水泥→砂→水 
c. 水→水泥→砂→石子 D.水泥→石子→水→砂 
4. 卷材屋面防水的防水层应在 ( A) 上面。 
A.保温层 B.保护层 
C. 找平层 D. 基层 
5、蒸压灰砂砖（ B ）万块为一检验批。 
A、8 B 、10 C 、15 D 、20 
6、砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙构造柱截面尺寸不宜小于（ ），其厚度不 
应小于墙厚。 
A、200×200MM B、240×240MM C、300×300MM D、350×350MM 
7、钢筋混凝土墙的竖直钢筋每段长度 : 当钢筋直径＜ 12MM时，不宜超过（ B）M. 
A、3 B 、4 C 、5 D 、6 
8、卷材防水屋面卷材満贴时，短边要搭接（ C）。 
A 、5CM B 、7 CM C 、10 CM D 、 15 CM 
9、砖砌体水平灰缝砂浆饱满度应不少于（ C）。 
A、50﹪ B 、70﹪ C 、80﹪ D 、100﹪ 
10、采用插入式振动器浇灌混凝土时宜（ B）振捣砼。 
A、慢插慢拔 B、快插慢拔 C 、快插快拔 D、慢插快拔 
11、图纸会审前，由（ B ）对自审中发现的图纸问题进行汇总，并召集有关人员进行一 
次内部初审。 
A.监理工程师  B. 技术负责人 C. 甲方代表 D. 技术员 
12、见证人由建设单位具有（C ）以上专业技术职称并具有建筑施工实验专业知识的技 
术人员担任。 
A.高级  B. 中级  C. 初级  D. 技师 
13、皮数杆一般设置在房屋的四大角以及 （ C ）的交接处，如墙面过长是， 应每隔 10-15M 
立，一根，若墙长超过 20M，中间应加设皮数杆。 
A.南北墙  B. 东西墙  C. 纵横墙  D. 中间 
14、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，马牙槎应（A ），预留的拉接钢筋位置正确， 
施工中不得任意弯折。 
A.先退后进  B. 现进后退  C. 留置整齐  D. 留槎 
15、浇注框架梁、板混凝土的养护，在常温下以采用洒水养护，养护时间在（  ）上。 
A.10d  B.15d  C.7d  D.3d 
16、现浇混凝土框架结构是（ B ）的主要形式。 
A.高层和底层  B. 多层和高层  C. 高层  D. 多层 
17、新工人进厂前必须接受（  ）和现场防火安全教育。 
A.公司教育  B. 项目部教育  C. 监理安全教育  D. 三级安全生产教育 
18、起吊钢筋是下方严禁站人，必须待骨架降到离地（A ）以内始准靠近，待就位支撑 
后方可摘钩。 
A.1M   B.2M  C.3M  D.1.5M  
19、屋面防水施工时，基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处，均应做成（C ），且整齐平顺。 
A.方形 B. 圆形 C. 圆弧形 D. 斜边 
20、人工制作砼试块分 ( B ) 装入模内，每层的装料厚度大致相等。 
Ａ. ３层 
Ｂ. ２层 
Ｃ. ４层 
Ｄ. １层
二、多项选择题
 1. 土钉支护的施工工序主要是 (ABDE )。 
A. 成孔 B. 插钢筋  C. 预应力筋张拉 D. 注浆 E. 喷射混凝土 
2. 套管成孔灌注桩施工时常宜发生的工程事故有 (ABCD )。 
A. 断桩  B. 缩径桩 c. 吊脚桩  D.桩尖进水 E. 孔壁拥塌  F. 夹泥 
3. 钢筋锥螺纹连接的主要优点是 (CDE)。 
A. 受气候影响大 B. 施工速度慢 c. 施工速度快 D.受气候影小 E. 应用范围广 
4. 预应力提高了结构的 ( 构件) 的( BC )。 
A. 强度  B. 刚度  c. 抗裂性  D. 抗冻性  E. 耐久性 
5. 下列哪些内容与屋架的吊装有关 ( ACDE )。 
A. 经纬仪 B. 平移轴线法 C. 垂直度校正 D. 正向扶直 E. 临时固定 
6、井点降水方法有（ ABCE ）。 
A.轻型井点 B. 电渗井点 C. 深井井点 D. 集水井点法 E. 管井井点 
7、40 砌砖宜采用“三一砌筑法” ，既（ BCD ）的砌筑方法 
A一把刀 B 一铲灰 C 一块砖 D 一揉压 E 一铺灰 
8、模板及支架应具有足够的（ ABC ）。 
A刚度 B 强度 C 稳定性 D 密闭性 E 湿度 
9、合成高分子卷材的铺贴方法可用（ BCD ）。 
A热溶法 B 冷粘法 C 自粘法 D 热风焊接法 E 冷嵌法 
10、天然石板中常用的是（ AB ）。 
A大理石面板 B 花岗石室面 C 预制水磨石 D 水刷石 E 釉面砖 
三、判断题
1、施工降水应在基础垫层施工完成后才能停止。 (X ) 
2. 后张法是先浇筑混凝土后张拉预应力筋的预应力海凝土生产方法。 ( √ ) 
3、闪光对焊接头必试检测项目只有抗拉强度。 （X） 
4、钢筋焊接接头处钢筋轴线偏移不得超过0、1倍的钢筋直径，同时不得大于3MM. (   ) 
5、砌筑工程当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过 750MM。（√） 
6、砌体结构沉降观测点，大都设计在外墙勒角处。观测点埋在墙内的部分应大于露出墙 
外部分的 5~7 倍，以便保持观测点的稳定性。 （√） 
7、一个验收批的钢筋电渣压力焊焊接接头如果试件的强度不合格应再抽取3个试件进行复验。（X） 
8、回填土环刀法取样，应每段每层进行检测，在夯实层上半部进行取样。 （X） 
9、涂料防水层的基层应牢固，基面应洁净、平整，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象； 
基层阴阳角处应做成直角。 （X） 
10、塑料门窗采用的紧固件、 五金件、增强型钢及金属衬板等， 应进行表面防腐处理。（√）
四、简答题
1、拆除模板时，对混凝土强度有什么要求 ? 
答：现浇整体式结构的模板拆除期限应按设计规定，如设计元规定时，应满足下列要求: 
(1) 不承重的模板， 其混凝土强度应在其表面及棱角不致因拆模而受损坏时， 
方可拆除。

( 2 ) 承重模板应在混凝土强度达到规定的强度时，方能拆除

2、为了防止大体积混凝土裂缝的产生，可以采取哪些措施 
答：1、选用水化热低的矿渣水泥或火山灰水泥 
2 ）、降低浇注速度和减少浇注层厚度 
3 ）、掺入适当缓凝减水剂、掺入石块，以减少水泥的用量 
4 ）、延长养护时间 
3、什么情况下施工许可证将被废止 ? 
答：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向 
发证机关申请延期 ; 延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超 
过延期时限的，施工许可证自行废止。 
4、土方施工的场内施工有哪些 ？
答：1）拆除障碍物 
2）建立测量控制网 
3）临时设施的搭建 
4）做好三通一平工作
5、模板工程设计的主要原则 ？
（1）实用性：构造简单，支拆方便、表面平整、接缝不漏浆。 
（2）安全性：有足够的强度、刚度和稳定性，保证施工中不变形、不破坏、不倒塌。 
（3）经济性：尽量减少一次性投入，增加模板周转，减少支拆用工。
6、建筑物沉降观测要求的“二稳定” “四固定”是指什么？ 
答：“二稳定”是指作为沉降观测依据的基准点和被观测体上的沉降观测点要稳定。 
“四固定”是指：固定人员观测和整理成果；使用固定的水准仪和水准尺；使用固定 
的水准点；按规定的日期、方法及路线进行观测。 
五、计算题
18、某基坑底长 85m，宽 60m，深 8m，四边放坡，边坡坡度 1:0.5. 土的最初可松性系数 Ks=1.14 ， 最终可松性系数为 Ks=1.05 。 
（1）试计算土方开挖工程量。 
（2）若混凝土基础和地下室占有体积为21000m3，则应预留多少回填土（以自然状态土体积计）？ 
（3）若多余土方外运，问外运土方（以自然状态土体积计）为多少？ 
（4）如果用斗容量为 3.5m3的汽车外运，需运多少车？ 
解：计算如下： 
（1）计算土方开挖工程量 
1）基坑上口面积计算为 
上口长 =85+2（8*0.5 ）=93m 
上口宽 =60+2（8*0.5 ）=68m 
上口面积 A1=93*68=6324㎡ 
2）基坑中部面积计算为 
中部长=（85+93）/2=89m 
中部宽=（60+68）/2=64m 
中部面积 A0=89*64=5696㎡ 
3）基坑底面积计算为 A2=85*60=5100 ㎡ 
4）基坑土方量为 V=6/H (A 1 + 4A 0 +A2)=8/6 （6324+4*5696+5100）=45611.7m3

（2）预留回填土计算（以自然状态土体积计） ： 
1）扣除混凝土基础和地下室占有体积后需回填的体积（该体积为夯实回填的体积）为： 
V3=45611.7-21000=24611.7m3 
2）预留回填土方折算为自然状态土体积（最终可松性系数为Ks=1.05）： 
由最后可松性系数计算公式： Ks= V3/ V 1得，预留回填土在自然状态土的体积为： 
V1运=24611.7/1.05=23440m3 
（3）外运土方计算（以自然状态土体积计） ： 
V1 运=45611.7-23440=22171.7m3 
（4）计算外运车数 
N： 
汽车外运时，所装土方为松土方，即 
3.5m3为松土，所以 
N=22171.7*1.14/3.5=7222 车
