大学物理复习资料
一、名词解释

1.工程测量：

2.竖盘指标差：

3.温度改正：

4.绝对高程：

5.中央子午线：
二、填空题

1.工程测量是一门___________的科学，它是通过测定点之间的___________、___________和___________三个基本量来实现的。

2.工程测量的主要任务是___________、___________、___________。

3.通过平均海洋面的水准面称为___________。

4.地面点沿___________至___________的距离称为点的绝对高程，而至___________的铅垂距离称为它的相对高程。

5.地面上两点M、N之间的高差为hMN=_________。若hMN＜0，则点M______于点N。

6.已知某点的横坐标通用值为20365759.31m，则该点是在高斯投影分带的第___________带号内，其自然值是___________。

7.测量上采用的平面直角坐标系与数学上的基本相似，它们不同的地方是___________和___________。

8.测量中测定地面点位是通过测定三个定位元素___________、___________和___________来实现的。

9.测量工作的基本原则是___________、___________。确定点位的测量方法分为___________、___________。

10.水准测量的原理是：____________________。
三、单选题

1.某一钢尺的名义长度为30米，其在标准条件检定时它的实际长度为30.012米，则其尺长改正为（    ）。

A.–0.012mm
   B.+0.012mm
C.–0.006mm
D.+0.006mm
2.下面选项中不属于工程测量任务范围内的是（    ）。

A.公路运营管理
   B.测图
C.用图
D.放样

3.测量上确定点的位置是通过测定三个定位元素来实现的，下面哪个不在其中（    ）。
A.距离
   B.方位角
C.角度
D.高程

4.大地水准面包围的地球形体，称为（    ）。


A.旋转椭球体
   B.大地体
C.参考椭球体
D.都不是

5.通过平均海水面并延伸穿过陆地所形成的闭合曲面称为（    ）。

A.大地水准面
   B.地球椭球面
C.旋转椭球面
D.参考椭球面

6.某点的经度为东经123°30'，该点位于高斯平面投影6°带的第（    ）带号。

A.19
   B.20
C.21
D.22

7.以中央子午线投影为纵轴，赤道投影为横轴建立的坐标系是（    ）。

A.大地坐标系

B.高斯平面直角坐标系


C.地心坐标系

D.平面直角坐标系

8.设A点的通用坐标为（38246.78，15525833.20）米，则该点所在6度带带号及其坐标自然值为（    ）。

A.38、（2467.78，15525833.20）

  B.15、（38246.78，25833.20）


C.38、（-497532.22，15525833.20）
  D.15、（38246.78，525833.20）
9.适用于广大区域确定点的绝对位置和相对位置的坐标是（    ）。

A.地理坐标系

B.平面直角坐标系


C.高斯-克吕格坐标系
D.都可以

10.地面点沿（    ）至大地水准面的距离称为该点的绝对高程。

A.切线
B.法线
C.铅垂线
D.都不是

11.水准测量是利用水准仪提供的（    ）来测定两点间高差的。

A.水平面
B.水平视线
C.竖直面
D.铅垂线

12.在水准测量中，仪器视线高应等于（    ）。

A.后视读数+后视点高程
B.前视读数+后视点高程


C.后视读数+前视点高程
D.前视读数+前视点高程

13.水准测量中，后视点A的高程为40.000m，后视读数为1.125m，前视读数为2.571m，则前视点B的高程应为（    ）。

A.43.696m
B.38.554m
C.41.446m
D.36.304m

14.关于微倾水准仪的视准轴与水准管轴不平行所产生的误差，下面说法正确的是（    ）。

A.误差大小一定，与前后视距无关


B.误差大小与两点间高差成比例，但与距离无关

C.误差与前、后视距之和成比例


D.误差与前、后视距之差成比例

15.中心十字丝交点与物镜中心的连线称为望远镜的（    ）。

A.视准轴
B.横轴
C.竖轴
D.水准管轴

16.在水准测量中，转点所起的作用是（    ）。

A.传递高程
B.传递距离
C.传递高差
D.A和C

17.下列误差中，利用中间法不能消减的是（    ）。

A、对光透镜运行误差
B.标尺零点误差


C、地球曲率影响

D.大气折光影响

18.水准测量中，调节圆水准气泡居中的目的是使（    ）。

A.竖轴竖直

B.视准轴水平


C.十字丝横丝水平
D.十字丝竖丝竖直

19.水准测量中，调节管水准气泡居中的目的是使（    ）。

A.竖轴竖直

B.视准轴水平


C.十字丝横丝水平
D.十字丝竖丝竖直

20.水准仪四条主要轴线必须满足三个几何条件才能用之进行水准测量，下面条件中，不必要满足的是（    ）。

A、L'L'∥VV

B.LL∥CC


C.十字丝横丝⊥仪器竖轴
D.VV∥CC

四、问答题（每小题5分，共20分）
1.工程测量的定义及其主要任务是什么？

2.什么叫大地水准面？测量中的点位计算和绘图能否投影到大地水准面上？为什么？

3.测量选用的基准面应满足什么条件？为什么？

4.水准仪必须满足那些条件？

五、计算题

1.已知交点的里程为K3+182.76，测得转角αy=25°48'，圆曲线半径R=300m，求曲线测设元素及主点里程。
2．完成下表测回法测角记录的计算。
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3．丈量两段距离，一段往测为126.78米，返测为126.68米，另一段往测、返测分别为357.23米和357.33米。问哪一段丈量的结果比较精确？为什么？两段距离丈量的结果各等于多少？
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4.如图，仪器安置在A点，要测定M点的距离和高程，

今测得仰角α=17°02'，视距间隔n=1.37m，量得仪器

高i=1.32m，目标高l=2.00m，已知A点高程

为HA=80.643m，

试计算两点间的水平距离和M点高程。

工程测量复习资料答案
一、名词解释
1.工程测量：是一门测定地面点位的科学。

2.竖盘指标差：竖盘指标水准管气泡居中时，竖盘指标不是恰好指在始读数MO上，而是与之相差一个x角，称为竖盘指标差。

3.温度改正：钢尺检定时的温度与用之进行丈量时温度一般不相等则由于温度变化引起钢尺本身热胀冷缩所导致的尺长变化称为温度改正。

4.绝对高程：地面点沿铅垂线方向到大地水准面的距离。

5.中央子午线：

二、填空题
1.测定地面点位，距离，角度，高差。

2.测图，用图，放图（放样）。

3.

4.铅垂线，大地水准面，任意假定水准面。

5.HN-HM，高。

6.20，-134240.69。

7.坐标轴互换，象限顺序相反。

8.

9.从整体到局部，先控制后碎部。控制测量，碎部测量。

10.利用水准仪提供的水平视线，测定两点间的高差。

三、判断题
1、B    2、    3、B    4、B    5、     6、C    7、B     8、B    9、C    10、
11、B   12、A    13、B    14、D     15、A    16、D    17、B    18、A   19、B   20、
四、问答题

1.答：工程测量是一门测定地面点位的科学。其主要任务是：测图、用图、放样（放图）。

2.答：通过平均海水面并延伸穿过陆地所形成闭合的那个水准面称为大地水准面。不能，因为大地水准面表面是一个凹凸不平的闭合曲面，这给测量中点位计算以及绘图投影带都会来很大麻烦。

3.答：应满足的条件有：a）基准面的形状和大小，要尽可能地接近地球的形状和大小；b）要是一个规则的数学面，能用简单的几何体和方程式表达。

这是因为：a）所有的测量工作都是在地球表面进行的，是以地球为参照的，所以要保证测量工作的真实性和准确性；b）为了尽可能地方便测量中繁杂的数据计算处理。

4.答：1）水准管轴平行于视准轴；2）圆水准器轴平行于仪器竖轴；3）当仪器整平后，十字丝必须满足水平的条件。

五、计算题

1.解：
T=68.71m；L=135.09m；E=7.77m；D=2.33m。

JD=K3+182.76；ZY=K3+114.05；YZ=K3+249.14；QZ=K3+181.60；

2.
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3．解：

相对误差：k1=1/1200，k2=1/3590，因为相对误差k1＞k2；所以第二段距离丈量比较精确。两段距离丈量的结果分别为：d1=126.73m，d2=357.28m。

4.解：
水平距离：D=125.24米；高程HM=118.334米。



