工程测量复习资料

一、单项选择题
1、某汽车制造厂的组装车间，属于(         )

A.建设项目　　B.单项工程　　C.单位工程　　D.分部工程

2、设计概算是在(        )阶段，确定工程造价的文件

A.方案设计　　B.初步设计　　C.技术设计　　D.施工图设计

3、定额中规定的定额时间不包括(          )

A.休息时间B.施工本身造成的停工时间C.辅助工作时间D.不可避免的中断时间

4、时间定额和产量定额之间的关系是(          )

A.互为倒数　　B.互成正比　C.需分别独立测算　　D.没什么关系

5、若完成某分项工程需要某种材料的净用量0.95t，损耗率为5%，那么，必需消耗量为(              )

A.1.0t　　B.0.95t　　C.1.05t　　D.0.9975t

6、预算定额中人工工日消耗量应包括(            )

A.基本工和人工幅度差　　B.辅助工和基本工

C.基本工和其他工　　D.基本工、其他工和人工幅度差 

7、下列(                 )费用不属于机械台班单价组成部分

A.折旧费　　B.大修理及经常修理费C.大型机械使用费　　D.机上人工及燃料动力费

8、下列费用中，属于措施费的是(                      )

A.混凝土模板及支架费　　B.联合试运转费C.直接费　　D.人工费

9、建筑安装工程费用由(                     )等构成

A.建筑工程费用、安装工程费用、设备购置费用

B.人工费、材料费、施工机械使用费

C.直接费、间接费、利润、税金

D.直接费、建设工程其他费用、设备购置费

10、建设项目投资构成中，预备费是为了考虑(        )而设置的一项费用

A.意外的实物性费用支出

B.物价因素

C.意外的实物性费用支出和物价因素

D.动态因素

11、一幢六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积每层为448.38m2，六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108m2，则该工程的建筑面积为(          ) m2

A.556.38　　B.502.38　　C.2744.28　　D.2798.28

12、现浇钢筋混凝土框架梁的宽为0.25m，高为0.4m，梁净长为5.55m，则其模板工程量为(                )m2

A.7.42　　B.7.22　　C.6.03　　D.5.83

13、以下按实铺面积计算工程量的是(                )

A.整体面层　　B.找平层    C.块料面层　　D.踏步平台表面积
14、钢筋混凝土柱的牛腿的工程量应（                ）

A.并入柱体积　　B.单独计算执行小型构件子目

C.并入板体积　　D.并入梁体积
15、工程量清单是包括（              ）的名称和数量的清单。

A.分部分项工程费、措施项目费

B.直接费、间接费、利润、税金

C.建筑安装工程费、设备工器具购置费和预备费

D.分部分项工程、措施项目和其他项目

16、综合单价是指完成规定计量单位项目所需的（               ）

A.人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素

B.人工费、材料费、机械使用费

C.人工费、材料费、机械使用费、管理费

D.直接费、间接费、利润、税金

17、工程量清单中，平整场地项目的工程量按照（           ）计算

A.外墙外边线每边各增加2米所围面积

B.首层建筑面积　C.首层建筑面积乘以1.4 　D.建筑物的建筑面积

18、施工企业在投标报价中，下列哪一说法是错误的(             )

A.应掌握工程现场情况

B.发现工程量清单有误，可自行更正后报价 

C.工程单价可以同国家颁布的预算定额单价不一致 

D.投标报价按规定税率进行报价

19、开标由(               )主持

A.政府主管部门　　B.招标人  C.公正机关　　D.评标委员会

20、1997年9月实际完成的某土方工程按1996年1月签约时的价格计算工程量为10万元，该工程的固定要素部分占20%，各参加调值的品种除人工费的价格指数增长了10%外都未发生变化，人工费占调值部分的50%,按调值公式法完成该土方工程应结算的工程款为(                 )万元

A.10.5　　B.10.4　　C.10.3　　D.10.2

二、填空题
1．地形图符号按照比例尺可分为比例符号          和半依比例符号。

2．采区测量的工作主要包括        、次要巷道测量和回采工作面测量。

3．水准测量时对某一水准尺进行观测时的基本步骤是粗平、瞄准、_______和读数。

4．测量工作的基本原则是                  和步步有检核。

5．根据采用标准方向的不同，方位角通常包括真方位角、磁方位角和________三种。

三、名词解释

1．坐标反算

2．导线全长闭合差

3．腰线标定

四、简答题
1．导线的布设形式有哪些？其外业工作主要包括哪些？

2．欲从两头贯通一条水平巷道，简述贯通中需要进行的测量和计算工作（可结合画图说明）。

3．什么是偶然误差，它有哪些基本特性？

4．简述角度观测时，用盘左盘右取中数的方法可以消除哪些误差？

五、计算题       

1. 39．已知 A 、B 两点的坐标为 XA =1011.358m, Y A=1185.395m；点 B 的坐标为 X B=883.122m, YB=1284.855m 。在 AB 线段的延长线上定出一点 C，BC 间的距离 DBC=50.000m ，计算 C点的坐标。

2. 在相同的观测条件下， 对某段距离测量了五次， 各次长度分别为： 121.314m, 121.330m, 121.320m, 121.327m, 121.335m 。试求：（1）该距离算术平均值； （2）距离观测值的中误差；（3）算术平均值的中误差；（4）距离的相对误差。

六、论述题
结合水平角和垂直角测量的要求，论述光学经纬仪的构成及各部分的主要功能。说明用水准仪进行等外水准测量时的一个测站上的操作步骤（双面尺法）与高差计算方法。
工程测量复习资料答案
一、单项选择题
1B　2B　3B　4A　5D　6C　7C　8A　9C　10C

　11C　12D　13C　14A　15D　16A　17B　18B　19B　20B 

二、填空题

1. 非比例符号    2. 采区联系测量     3. 精平       4.从高级到低级、从控制到碎部   

三、名词解释题

1 坐标反算

根据两点的坐标计算两点连线的坐标方位角和水平距离

2．导线全长闭合差

导线计算中 x 方向坐标增量闭合差和 y 方向坐标增量闭合差平方和的平方根

3．腰线标定

为了指示巷道掘进的坡度而在巷道两帮上给出方向线的过程，称为腰线标定。

四、简答题

1．导线的布设形式有哪些？其外业工作主要包括哪些？

答：导线的布设形式主要有闭合导线、附合导线和支导线。

导线测量的外业工作主要包括：（1）踏勘选点；（ 2）测角；（3）量边（4）起始边方位角确定；（5）记录与外业成果整理

2．欲从两头贯通一条水平巷道，简述贯通中需要进行的测量和计算工作（可结合画图说明）。

答：（ 1） 进行准备工作，布设经纬仪导线和水准路线，计算出待贯通两点 A 、B 点的平面坐标；（1 分）

（2）计算巷道中心线的坐标方位角，进而计算 A、 B 处的指向角； （ 2 分）

（3）计算巷道倾角（由 A、B 高差和水平距离确定） （3 分）

（4）分别在 A 、B 两点安置经纬仪，按指向角给出巷道中线，按倾角用水准仪给出腰线

3．什么是偶然误差，它有哪些基本特性？

答：偶然误差是在相同的观测条件下，对某量进行了 n 次观测，如果误差出现的大小和符号均不一定，则这种误差称为偶然误差。 （3 分）

主要包括：（1）有界性；（2）对称性；（3）抵偿性；（4）密集性。 

4．简述角度观测时，用盘左盘右取中数的方法可以消除哪些误差？

答：可以消除的误差包括：视准轴不垂直于水平轴的误差，横轴不水平的误差，照准部偏心误差，竖盘指标差。 。
五、计算题         

1．已知 A 、B 两点的坐标为 XA =1011.358m, Y A=1185.395m；点 B 的坐标为 X B=883.122m, YB=1284.855m 。在 AB 线段的延长线上定出一点 C，BC 间的距离 DBC=50.000m ，计算 C点的坐标。

解：△ XAB = X B – XA = -128.236m, △ YAB = Y B– YA =99.46m 

可以计算出 AB 边的方位角 αAB 为： 142 °12′10″

（可通过不同方法计算，如先计算象限角，再计算方位角）

C 在 AB 延长线上，故 αAB = α BC = 142 °12′10″

△X BC = D BC * cosαBC = -39.509; △Y BC = D BC * sin αBC = 30.643 

C 点的坐标为： X = 843.613; Y = 1315.498。

2．在相同的观测条件下， 对某段距离测量了五次， 各次长度分别为： 121.314m, 121.330m, 121.320m, 121.327m, 121.335m 。试求：（1）该距离算术平均值； （2）距离观测值的中误差；（3）算术平均值的中误差； （4）距离的相对误差。

解：

（1） 算术平均值 L = 121.325m 

（2） 观测值的中误差 m = ± [ [vv]/(n-1) ] 1/2= ± 0.0083m 

（3） 算术平均值的中误差 mL= ±[ [vv]/n*(n-1) ] 1/2= ±0.0037m 

距离的相对误差为： mL /L = 1 ：32685 

论述题
答：根据水平角测量原理，要测量水平角，要求仪器必须具有一个水平刻度盘和在刻度盘上的指标，同时要有能够瞄准远方目标的望远镜，能够进行对中操作的配件和能够进行整平使水平度盘水平的装置。根据垂直角测量要求，要求还具有垂直度盘

结合以上要求， 经纬仪主要由照准部、 水平度盘和基座三部分组成。照准部包括望远镜、竖盘和水准器，用来进行仪器整平、垂直角测量和瞄准远方目标以进行读数；。水平度盘主要用于水平角测量时作为读数基准；基座是仪器的底座，用于将三脚架和仪器连接在一起，并进行对中。

（1）在测站上安置水准仪，使离前后尺距离尽可能相等，整平。

（2）瞄准后视尺黑面， 精平后读数， 再瞄准后视尺红面读数， 计算看是否满足限差要求；若不满足则重新测量，获得满足要求的黑红面读数 ；

（3）瞄准前视尺黑面， 精平后读数， 再瞄准前视尺红面读数， 计算看是否满足限差要求；若不满足则重新测量，获得满足要求的黑红面读数；

（4）分别由黑面和红面计算高差， 进行限差比较， 若不满足则重新测量， 若满足则取二者平均值作为最终高差 

