
  工程测量 复习资料           
一、单项选择题
1. 测量工作的基准线是（     ）。

A.法线             B.铅垂线            C.经线           D.任意直线

2. 1：1000 地形图的比例尺精度是（     ）。

A.1 m              B.1 cm              C.10 cm          D.0.1 mm 

3. 经纬仪不能直接用于测量（     ）。

A.点的坐标         B.水平角            C.垂直角         D.视距

4. 已知某直线的方位角为 160°，则其象限角为（     ）。

A.20°             B.160°             C.南东 20°      D.南西 110°

5. 观测三角形三个内角后，将它们求和并减去 180°所得的三角形闭合差为（     ）。

A.中误差           B.真误差            C.相对误差       D.系统误差

6. 闭合导线角度闭合差的分配原则是（     ）
A.反号平均分配                         B.按角度大小成比例反号分配      

C.任意分配                             D.分配给最大角

7. 对某一量进行观测后得到一组观测，则该量的最或是值为这组观测值的（     ）。

A.最大值           B.算术平均值        C.最小值         D.任意一个值均可

8. 分别在两个已知点向未知点观测， 测量两个水平角后计算未知点坐标的方法是 （     ）。

A.导线测量         B.侧方交会          C.后方交会       D.前方交会

9. 系统误差具有的特点为（     ）。

A.偶然性           B.统计性            C.累积性         D.抵偿性

10. 任意两点之间的高差与起算水准面的关系是（     ）。

A.不随起算面而变化                     B.随起算面变化      

C.总等于绝对高程                       D.无法确定

11．用水准测量法测定A、B两点的高差，从A到B共设了两个测站，第一测站后尺中丝读数为1234，前尺中丝读数1470，第二测站后尺中丝读数1430，前尺中丝读数0728，则高差hAB为（     ）米。

A．-0.938          B．-0.466           C．0.466         D．0.938

12．在相同的观测条件下测得同一水平角角值为： 173°58′58" 、173°59′02"、173°59′04"、173°59′06"、173°59′10" ，则观测值的中误差为（     ）。

A．± 4.5"         B．± 4.0"          C．± 5.6"       D．± 6.3"

13．已知A点坐标为（12345.7，437.8），B点坐标为（ 12322.2，461.3），则AB边的坐标方位角AB为（     ）。

A．45°            B． 315°           C． 225°        D． 135°

14．用水准仪进行水准测量时，要求尽量使前后视距相等，是为了（     ）。

A．消除或减弱水准管轴不垂直于仪器旋转轴误差影响

B．消除或减弱仪器升沉误差的影响

C．消除或减弱标尺分划误差的影响

D．消除或减弱仪器水准管轴不平行于视准轴的误差影响

15．下面测量读数的做法正确的是（     ）
A．用经纬仪测水平角，用横丝照准目标读数

B．用水准仪测高差，用竖丝切准水准尺读数

C．水准测量时，每次读数前都要使水准管气泡居中

D．经纬仪测竖直角时，尽量照准目标的底部

二、填空题
1．地形图符号按照比例尺可分为比例符号          和半依比例符号。

2．采区测量的工作主要包括        、次要巷道测量和回采工作面测量。

3．水准测量时对某一水准尺进行观测时的基本步骤是粗平、瞄准、_______和读数。

4．测量工作的基本原则是                  和步步有检核。

5．根据采用标准方向的不同，方位角通常包括真方位角、磁方位角和________三种。

6．绝对高程是地面点到         的铅垂距离。

三、名词解释

1．坐标反算：

导线全长闭合差：

腰线标定：

四、简答题
1．导线的布设形式有哪些？其外业工作主要包括哪些？

2．欲从两头贯通一条水平巷道，简述贯通中需要进行的测量和计算工作（可结合画图说明）。
3．什么是偶然误差，它有哪些基本特性？

五、计算题       

1. 已知 A 、B 两点的坐标为 XA =1011.358m, Y A=1185.395m；点 B 的坐标为 X B=883.122m, YB=1284.855m 。在 AB 线段的延长线上定出一点 C，BC 间的距离 DBC=50.000m ，计算 C点的坐标。
六、论述题
1. 结合水平角和垂直角测量的要求，论述光学经纬仪的构成及各部分的主要功能。说明用水准仪进行等外水准测量时的一个测站上的操作步骤（双面尺法）与高差计算方法。
工程测量复习资料参考答案

一、单项选择题
1-5:BCACB  6-10:ABDCA  11-15:CADDC 

二、填空题
1. 非比例符号    2. 采区联系测量     3. 精平       4.从高级到低级、从控制到碎部   5.坐标方位角    6. 大地水准面   

三、名词解释

1 坐标反算

根据两点的坐标计算两点连线的坐标方位角和水平距离

2．导线全长闭合差

导线计算中 x 方向坐标增量闭合差和 y 方向坐标增量闭合差平方和的平方根

3．腰线标定

为了指示巷道掘进的坡度而在巷道两帮上给出方向线的过程，称为腰线标定。

四、简答题
1．导线的布设形式有哪些？其外业工作主要包括哪些？

导线的布设形式主要有闭合导线、附合导线和支导线。

导线测量的外业工作主要包括：（1）踏勘选点；（ 2）测角；（3）量边（4）起始边方位角确定；（5）记录与外业成果整理

2．欲从两头贯通一条水平巷道，简述贯通中需要进行的测量和计算工作（可结合画图说明）。

（ 1） 进行准备工作，布设经纬仪导线和水准路线，计算出待贯通两点 A 、B 点的平面坐标；（1 分）

（2）计算巷道中心线的坐标方位角，进而计算 A、 B 处的指向角； （ 2 分）

（3）计算巷道倾角（由 A、B 高差和水平距离确定） （3 分）

（4）分别在 A 、B 两点安置经纬仪，按指向角给出巷道中线，按倾角用水准仪给出腰线

3．什么是偶然误差，它有哪些基本特性？

偶然误差是在相同的观测条件下，对某量进行了 n 次观测，如果误差出现的大小和符号均不一定，则这种误差称为偶然误差。 （3 分）

主要包括：（1）有界性；（2）对称性；（3）抵偿性；（4）密集性。 

五、计算题          

1．已知 A 、B 两点的坐标为 XA =1011.358m, Y A=1185.395m；点 B 的坐标为 X B=883.122m, YB=1284.855m 。在 AB 线段的延长线上定出一点 C，BC 间的距离 DBC=50.000m ，计算 C点的坐标。

解：△ XAB = X B – XA = -128.236m, △ YAB = Y B– YA =99.46m 

可以计算出 AB 边的方位角 αAB 为： 142 °12′10″

（可通过不同方法计算，如先计算象限角，再计算方位角）

C 在 AB 延长线上，故 αAB = α BC = 142 °12′10″

△X BC = D BC * cosαBC = -39.509; △Y BC = D BC * sin αBC = 30.643 

C 点的坐标为： X = 843.613; Y = 1315.498。

六、论述题
答：根据水平角测量原理，要测量水平角，要求仪器必须具有一个水平刻度盘和在刻度盘上的指标，同时要有能够瞄准远方目标的望远镜，能够进行对中操作的配件和能够进行整平使水平度盘水平的装置。根据垂直角测量要求，要求还具有垂直度盘。
结合以上要求， 经纬仪主要由照准部、 水平度盘和基座三部分组成。照准部包括望远镜、竖盘和水准器，用来进行仪器整平、垂直角测量和瞄准远方目标以进行读数；。水平度盘主要用于水平角测量时作为读数基准；基座是仪器的底座，用于将三脚架和仪器连接在一起，并进行对中。

（1）在测站上安置水准仪，使离前后尺距离尽可能相等，整平。

（2）瞄准后视尺黑面，精平后读数，再瞄准后视尺红面读数，计算看是否满足限差要求；若不满足则重新测量，获得满足要求的黑红面读数 ；

（3）瞄准前视尺黑面，精平后读数，再瞄准前视尺红面读数，计算看是否满足限差要求；若不满足则重新测量，获得满足要求的黑红面读数；

（4）分别由黑面和红面计算高差，进行限差比较，若不满足则重新测量，若满足则取二者平均值作为最终高差。
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