
  工程测量 复习资料           
一、单项选择题
1. 测量工作的基准线是（     ）。

A.法线             B.铅垂线            C.经线           D.任意直线

2. 1：1000 地形图的比例尺精度是（     ）。

A.1 m              B.1 cm              C.10 cm          D.0.1 mm 

3. 经纬仪不能直接用于测量（     ）。

A.点的坐标         B.水平角            C.垂直角         D.视距

4. 已知某直线的方位角为 160°，则其象限角为（     ）。

A.20°             B.160°             C.南东 20°      D.南西 110°

5. 观测三角形三个内角后，将它们求和并减去 180°所得的三角形闭合差为（     ）。

A.中误差           B.真误差            C.相对误差       D.系统误差

6. 闭合导线角度闭合差的分配原则是（     ）
A.反号平均分配                         B.按角度大小成比例反号分配      

C.任意分配                             D.分配给最大角

7. 对某一量进行观测后得到一组观测，则该量的最或是值为这组观测值的（     ）。

A.最大值           B.算术平均值        C.最小值         D.任意一个值均可

8. 分别在两个已知点向未知点观测， 测量两个水平角后计算未知点坐标的方法是 （     ）。

A.导线测量         B.侧方交会          C.后方交会       D.前方交会

9. 系统误差具有的特点为（     ）。

A.偶然性           B.统计性            C.累积性         D.抵偿性

10. 任意两点之间的高差与起算水准面的关系是（     ）。

A.不随起算面而变化                     B.随起算面变化      

C.总等于绝对高程                       D.无法确定

11．用水准测量法测定A、B两点的高差，从A到B共设了两个测站，第一测站后尺中丝读数为1234，前尺中丝读数1470，第二测站后尺中丝读数1430，前尺中丝读数0728，则高差hAB为（     ）米。

A．-0.938          B．-0.466           C．0.466         D．0.938

12．在相同的观测条件下测得同一水平角角值为： 173°58′58" 、173°59′02"、173°59′04"、173°59′06"、173°59′10" ，则观测值的中误差为（     ）。

A．± 4.5"         B．± 4.0"          C．± 5.6"       D．± 6.3"

13．已知A点坐标为（12345.7，437.8），B点坐标为（ 12322.2，461.3），则AB边的坐标方位角AB为（     ）。

A．45°            B． 315°           C． 225°        D． 135°

14．用水准仪进行水准测量时，要求尽量使前后视距相等，是为了（     ）。

A．消除或减弱水准管轴不垂直于仪器旋转轴误差影响

B．消除或减弱仪器升沉误差的影响

C．消除或减弱标尺分划误差的影响

D．消除或减弱仪器水准管轴不平行于视准轴的误差影响

15．下面测量读数的做法正确的是（     ）
A．用经纬仪测水平角，用横丝照准目标读数

B．用水准仪测高差，用竖丝切准水准尺读数

C．水准测量时，每次读数前都要使水准管气泡居中

D．经纬仪测竖直角时，尽量照准目标的底部

16．相邻两条等高线之间的高差，称为（     ）。

A. 等高线平距      B. 等高距           C.基本等高距     D．等高线间隔

17．下面关于高程的说法正确的是（     ）。

A．高程是地面点和水准原点间的高差

B．高程是地面点到大地水准面的铅垂距离

C．高程是地面点到参考椭球面的距离

D．高程是地面点到平均海水面的距离

18．一井定向可以完成的工作是（     ）。

A.采区测量         B.矿井平面联系测量   C.导入高程      D.矿图编绘

19．为了满足矿井建设和生产的需要，在矿井工业广场附近布设的高程控制点叫（     ）。

A.近井点           B.井口水准基点       C.导线点        D.贯通点

20．井下基本控制导线一般采用的是（     ）。

A.7″和 15″级两种                      B.30″和 60″级两种

C.一级导线                              D.15″和 30″级两种
二、填空题
1．地形图符号按照比例尺可分为比例符号          和半依比例符号。

2．采区测量的工作主要包括        、次要巷道测量和回采工作面测量。

3．水准测量时对某一水准尺进行观测时的基本步骤是粗平、瞄准、_______和读数。

4．测量工作的基本原则是                  和步步有检核。

5．根据采用标准方向的不同，方位角通常包括真方位角、磁方位角和________三种。

6．绝对高程是地面点到         的铅垂距离。

7．水准测量时对前后视距的要求是         。

8．经纬仪用测回法进行水平角观测时，某一方向上盘左读数和盘右读数的关系是          。

9．经纬仪十字丝板上的上丝和下丝主要是在测量           时使用。

10．光电测距仪按照测量时间的方式可以分为          和脉冲式测距仪。
三、名词解释

1．坐标反算：

导线全长闭合差：

腰线标定：

4．视准轴：
四、简答题
1．导线的布设形式有哪些？其外业工作主要包括哪些？

2．欲从两头贯通一条水平巷道，简述贯通中需要进行的测量和计算工作（可结合画图说明）。
3．什么是偶然误差，它有哪些基本特性？

4．简述角度观测时，用盘左盘右取中数的方法可以消除哪些误差？

五、计算题       

1. 已知 A 、B 两点的坐标为 XA =1011.358m, Y A=1185.395m；点 B 的坐标为 X B=883.122m, YB=1284.855m 。在 AB 线段的延长线上定出一点 C，BC 间的距离 DBC=50.000m ，计算 C点的坐标。
2. 在相同的观测条件下， 对某段距离测量了五次， 各次长度分别为： 121.314m, 121.330m, 121.320m, 121.327m, 121.335m 。试求：（1）该距离算术平均值； （2）距离观测值的中误差；（3）算术平均值的中误差；（4）距离的相对误差。

六、论述题
1. 结合水平角和垂直角测量的要求，论述光学经纬仪的构成及各部分的主要功能。说明用水准仪进行等外水准测量时的一个测站上的操作步骤（双面尺法）与高差计算方法。
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一、单项选择题
1-5:BCACB  6-10:ABDCA  11-15:CADDC  16-20:

二、填空题
1. 非比例符号    2. 采区联系测量     3. 精平       4.从高级到低级、从控制到碎部   5.坐标方位角    6. 大地水准面   

三、名词解释

1 坐标反算

根据两点的坐标计算两点连线的坐标方位角和水平距离

2．导线全长闭合差

导线计算中 x 方向坐标增量闭合差和 y 方向坐标增量闭合差平方和的平方根

3．腰线标定

为了指示巷道掘进的坡度而在巷道两帮上给出方向线的过程，称为腰线标定。

4．视准轴

四、简答题
1．导线的布设形式有哪些？其外业工作主要包括哪些？

导线的布设形式主要有闭合导线、附合导线和支导线。

导线测量的外业工作主要包括：（1）踏勘选点；（ 2）测角；（3）量边（4）起始边方位角确定；（5）记录与外业成果整理

2．欲从两头贯通一条水平巷道，简述贯通中需要进行的测量和计算工作（可结合画图说明）。

（ 1） 进行准备工作，布设经纬仪导线和水准路线，计算出待贯通两点 A 、B 点的平面坐标；（1 分）

（2）计算巷道中心线的坐标方位角，进而计算 A、 B 处的指向角； （ 2 分）

（3）计算巷道倾角（由 A、B 高差和水平距离确定） （3 分）

（4）分别在 A 、B 两点安置经纬仪，按指向角给出巷道中线，按倾角用水准仪给出腰线

3．什么是偶然误差，它有哪些基本特性？

偶然误差是在相同的观测条件下，对某量进行了 n 次观测，如果误差出现的大小和符号均不一定，则这种误差称为偶然误差。 （3 分）

主要包括：（1）有界性；（2）对称性；（3）抵偿性；（4）密集性。 

4．简述角度观测时，用盘左盘右取中数的方法可以消除哪些误差？

五、计算题          

1．已知 A 、B 两点的坐标为 XA =1011.358m, Y A=1185.395m；点 B 的坐标为 X B=883.122m, YB=1284.855m 。在 AB 线段的延长线上定出一点 C，BC 间的距离 DBC=50.000m ，计算 C点的坐标。

解：△ XAB = X B – XA = -128.236m, △ YAB = Y B– YA =99.46m 

可以计算出 AB 边的方位角 αAB 为： 142 °12′10″

（可通过不同方法计算，如先计算象限角，再计算方位角）

C 在 AB 延长线上，故 αAB = α BC = 142 °12′10″

△X BC = D BC * cosαBC = -39.509; △Y BC = D BC * sin αBC = 30.643 

C 点的坐标为： X = 843.613; Y = 1315.498。

2．在相同的观测条件下， 对某段距离测量了五次， 各次长度分别为： 121.314m, 121.330m, 121.320m, 121.327m, 121.335m 。试求：（1）该距离算术平均值； （2）距离观测值的中误差；（3）算术平均值的中误差； （4）距离的相对误差。

解：

六、论述题
答：根据水平角测量原理，要测量水平角，要求仪器必须具有一个水平刻度盘和在刻度盘上的指标，同时要有能够瞄准远方目标的望远镜，能够进行对中操作的配件和能够进行整平使水平度盘水平的装置。根据垂直角测量要求，要求还具有垂直度盘。
结合以上要求， 经纬仪主要由照准部、 水平度盘和基座三部分组成。照准部包括望远镜、竖盘和水准器，用来进行仪器整平、垂直角测量和瞄准远方目标以进行读数；。水平度盘主要用于水平角测量时作为读数基准；基座是仪器的底座，用于将三脚架和仪器连接在一起，并进行对中。

（1）在测站上安置水准仪，使离前后尺距离尽可能相等，整平。

（2）瞄准后视尺黑面，精平后读数，再瞄准后视尺红面读数，计算看是否满足限差要求；若不满足则重新测量，获得满足要求的黑红面读数 ；

（3）瞄准前视尺黑面，精平后读数，再瞄准前视尺红面读数，计算看是否满足限差要求；若不满足则重新测量，获得满足要求的黑红面读数；

（4）分别由黑面和红面计算高差，进行限差比较，若不满足则重新测量，若满足则取二者平均值作为最终高差。
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