
          19级（专升本）工程测量复习资料   

 一、填空题 
1、测量的基本工作有（          ）、（          ）和（         ）。 
2、平面控制测量包括（         ）、（          ）和（         ）。 
3、水平面、（           ）和（            ）是测量的基准面和基准线。
4、导线测量的外业工作有踏勘进点、（         ）、（         ）、（          ） 和（         ）。 
5、闭合导线计算步骤有角度闭合差的计算和调整、（       ）、（         ） （         ）和（          ）。 
6、测量学的任务是测图、（           ）和（           ）。
7、水准路线分为闭合水准路线、（            ）和（               ）。 

8. 基础是位于建筑物最下部位的（           ）构件，承受着建筑物的全部荷载，并将这些荷载传给（            ）。

9.用建筑中常采用的平面组合形式有（                ）、（                ）、（                 ）、（              ）和混合式等。

10．基础的埋深（               ）。影响基础埋深的因素有地基土的性质、（                  ）、（                    ）及与相邻建筑的关系。

二、 名词解释 
1、水准面：
2、地形图： 
3、水平角： 
4、方位角：

5、相对误差： 

6．大量性建筑： 

7．无梁楼板：

三、判断题 
1、测量工作必须遵守“从整体到局部、先控制后碎部”的原则。（     ） 
2、平面控制测量分为水准测量和导线测量。（     ） 
3、水准面与大地水准面的特性相同。（     ） 
4、观测竖直角时经纬仪不需要对中。（     ） 
5、水准仪能测出高差和平距。（     ） 
6、等高线可以通过各种地物。（     ） 
7、地形图是采用地物符号和地貌符号表示的。（     ） 
8、视距测量不能测定仪器至立尺点间的平距和高差。（      ） 
9、直线定线和直线定向方法是不相同。（      ） 
10、采用经纬仪重转法（正倒镜取中法）来延长直线可以消除仪器的竖轴倾斜误 差和横轴倾斜误差的影响。（      ）
四、简答题 
1、简述经纬测图法的方法步骤。 
2、简述测量平面直角坐标系与数学平面直角坐标系的不同点：
五、计算题 
1、已知 XA=300.000m，YA=300.000m；AB 边方位向 91°06' 16”，AP 边长为 D=85.365m,β=42°32' 26”,求P点的坐标。 
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2、见下图所示，已知 BM 点高程 80。368m，需要测设 P 的高程为 79。80m， 求出前视应读数b 应，并说明测设方法。 
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3、试完成下表水平角测量计算 
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4用钢尺往、返丈量 A、B两点的水平距离，其结果为179.965米和180.025米， 计算 AB两点的水平距离DAB 和丈量结果的精度（相对误差）K。 
 5．下图为一条等外闭合水准路线，已知数据和观测结果注于图上，试进行高差 闭合差的调整和高程计算。 
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工程测量 复习资料
一、填空题 
1、测量的基本工作有（水平角测角 ）、（水平距离测量）和（       ）。 
2、平面控制测量包括（导线测量 ）、（ 三角测量）和（         ）。
 3、水平面、（ 大地水准面）和（ 铅垂线）是测量的基准面和基准线。 
4、 导线测量的外业工作有踏勘进点、 （埋设测量标志） 、（ 角度测量）、（ 距 离测量 ）和（          ）。 
5、闭合导线计算步骤有角度闭合差的计算和调整、（各边方位角的推算）、（各 边坐标增量的计算）（                  ）和（各未知点的坐标计 算 ）。 
6、测量学的任务是测图、（ 施工放样）和（           ）。
 7、水准路线分为闭合水准路线、（ 附合水准路线 ）和（支水准路线）。 

8. 承重、 9.走道式、套间式、大厅式、 

10.基础低面至室外设计地坪的距离、水文条件、冰冻线

二、名词解释（每个 2分，共 10 分） 
1、水准面：即静止的海洋面延伸通过大陆和岛屿所围成的闭合曲面。 
2、地形图：即既表示地物的平面位置，又表示地貌高低起伏的形状的正射投影 图。 
3、水平角：即从一点到两个目标的方向线垂直投影在水平面所夹的角。用“β” 表示。 
4、方位角：即从直线一端的北方向顺时针转到该直线的水平角 
5、相对误差： 

6.大量性建筑：规模不大，但建造量较多的建筑，如住宅、中小学校、小型商店等。      

7.无梁楼板：等厚的平板直接支承在墙上或柱上。
 三、判断题（ 
1、测量工作必须遵守“从整体到局部、先控制后碎部”的原则。（ V ） 
2、平面控制测量分为水准测量和导线测量。（ X ）
 3、水准面与大地水准面的特性相同。（ V ）
 4、观测竖直角时经纬仪不需要对中。（ X ）
 5、水准仪能测出高差和平距。（ V ） 
6、等高线可以通过各种地物。（   ） 
7、地形图是采用地物符号和地貌符号表示的。（ V ） 
8、视距测量不能测定仪器至立尺点间的平距和高差。（    ）
 9、直线定线和直线定向方法是不相同。（ V ） 
10、采用经纬仪重转法（正倒镜取中法）来延长直线可以消除仪器的竖轴倾斜误 差和横轴倾斜误差的影响。（    ）
 四、简答题 
1、简述经纬测图法的方法步骤。 
*安置仪器。经纬仪安置在测站点上，量出仪器高，取至cm。 
*定零方向。即照准另一控制点并使水平度盘读数为零。图板放在附近也要在图 板上相应的点上连接直线。 
*检查。即测量测站到控制点间水平距离和控制点高程、控制点间的水平角。 *观测。照准在地物特征点上的标尺，读取下丝、上丝和中丝、竖盘读数。 *计算。水平距离、高差和立尺点的高程。 
*展点。用量角器展出碎部点，并在点的右旁注记高程。 *绘图。测量若干点后参照地物情况绘出地物图形。 
2、简述测量平面直角坐标系与数学平面直角坐标系的不同点： 
   略
五 计算题
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2、见下图所示，已知BM点高程80.368m，需要测设P的高程为79.80m，求出 前视应读数b 应 ，并说明测设方法。 
解：*根据己知条件得视线高程：
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4．用钢尺往、返丈量 A、B两点的水平距离，其结果为179.965米和180.025米， 
计算 AB两点的水平距离DAB 和丈量结果的精度（相对误差）K。 
解：AB两点间的水平距离：DAB=（179.965+180.025）/2=179.995m 
丈量结果的精度： K=0.06/179.995=1/3000
5．下图为一条等外闭合水准路线，已知数据和观测结果注于图上，试进行高差 闭合差的调整和高程计算。 
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