《工程结构》复习资料
一、选择题
1．轴心受拉构件按强度极限状态是（      ）。
A.净截面的平均应力达到钢材的抗拉强度
[image: image1.wmf]u

f

 B.毛截面的平均应力达到钢材的抗拉强度
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C.净截面的平均应力达到钢材的屈服强度
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 D.毛截面的平均应力达到钢材的屈服强度
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2．工字形轴心受压构件，翼缘的局部稳定条件为
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，其中λ的含义为（      ）。
A.构件最长细比，且不小于30、不大于100  B.构件最小长细比

C.最大长细比与最小长细比的平均值        D.30或100

轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比，这是因为（      ）。
A.格构构件的整体稳定承载力高于同截面的实腹构件     B.考虑强度降低的影响

C.考虑剪切变形的影响                    D.考虑单支失稳对构件承载力的影响

4．双肢格构式轴心受压柱，实轴为x-x轴，虚轴为y-y轴，应根据（      ）确定肢件间距离。
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          D.强度条件

5．轴心受力构件的正常使用极限状态是（      ）。

A.构件的变形规定                        B.构件的容许长细比

C.构件的刚度规定                        D.构件的挠度值

6.钢结构实腹式压弯构件的设计一般应进行的计算内容为（      ）。
A.强度、弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形

B.弯矩作用平面内的整体稳定性、局部稳定、变形、长细比

C.强度、变矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、变形

D.强度、变矩作用平面内及平面外的整体稳定性、局部稳定、长细比

7.在压弯构件弯矩作用平面外稳定计算式中，轴力项分母里的
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,是（      ）。
A.弯矩作用平面内轴心压杆的稳定系数      B.弯矩作用平面外轴心压杆的稳定系数

C.轴心压杆两方面稳定系数的较小者        D.压弯构件的稳定系数

8．影响有腹筋梁斜截面抗剪能力的主要因素是(        )。

I．剪跨比                              II ．混凝土强度

Ⅲ．纵向受拉钢筋配筋率                 Ⅳ．箍筋数量及强度

A.I、II、Ⅳ       B.I、Ⅲ、Ⅳ          C.I、II、Ⅲ          D.I、II 、Ⅲ、Ⅳ

9．一对称配筋的钢筋混凝土构件两端固定，由于混凝土收缩(未受荷载)(        )。

A.混凝土中产生拉应力，钢筋中产生拉应力 B.混凝土中产生拉应力，钢筋中产生压应力

C.混凝土中产生压应力，钢筋中产生拉应力 D.混凝土中产生压应力，钢筋中产生压应力

10．无腹筋梁斜截面的破坏形态主要有斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种。这三种破坏的性质是(       )。

A.都属于脆性破坏                       B.都属于延性破坏

C.斜压破坏和斜拉破坏属于脆性破坏，剪压破坏属于延性破坏

D.斜拉破坏属于脆性破坏，斜压破坏和弯剪破坏属于延性破坏

二、填空题

1.当倾覆力矩等于抗倾覆力矩时,可以认为是倾覆的                            。
2.材料分项系数是概率极限状态设计方法所确定的分项系数之一，反映材料            对承载能力的影响。

3.屋架结构的选型应考虑房屋的用途、            、屋面防水构造、屋架的跨度、结构材料的供应、施工技术条件等因素。

4.受弯构件的箍筋直径和间距除应满足计算要求外，还应该满足                 的要求。

5.钢筋混凝土现浇楼梯按其结构型式一般分为梁式楼梯和                  两种。
三、名词解释 

1.刚弹性方案

2.预应力混凝土结构

3.基本自振周期
四、简答题
1.钢梁的整体稳定性受哪些因素的影响?应如何针对这些因素来提高梁的承载能力?

2.两根先张法构件，仅张拉钢筋的长度不同，哪根梁的预应力损失大些?为什么?

3.为何要验算墙体高厚比?高厚比限值和哪些因素相关?

4.网架结构的受力特点和设计原则?

5.影响混合结构房屋空间刚度的主要因素有哪此?

6.砖的抗冻强度不够,会引起什么现象?
五、计算题

1.某钢筋混凝土矩形截面简支粱承受荷载设计值如图所示。其中集中荷载F=92kN，均布荷载g+q=7.5kN/m (包括自重)。梁截面尺寸b×h=250mm×600m，配有HRB335纵向钢筋4
[image: image10.wmf]F

25，C25混凝土，箍筋为HPB235钢筋。a=40mm，β=1，计算跨度取5.75m。(8分)
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.该梁的最大弯矩接近以下何值?(      )（2分）
A.189 kN.M               B.203 kN.m           C.225 kN.m            D.259 kN.m

(2).以下说法正确的是:(      )（2分）
A.该梁不必考虑剪跨比的影响

B.该梁需考虑剪跨比的影响，
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C.该梁需考虑剪跨比的影响，
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D.该梁需考虑剪跨比的影响，
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(3).如果只配双肢
[image: image16.wmf]F

6箍筋，请问最合适的箍筋间距S接近以下何值?(      )（2分）
A.130mm               B.180mm             C.230mm                  D.280mm

.如果由于集中荷载F增加之原因，使该梁最大剪力达到270kM，在最大剪力截面处需弯起一根
[image: image17.wmf]F

25钢筋和箍筋共同抗剪，弯起角为45度，请问A/s最接近以下何值?(      )（2分）

A.0.9mm2/mm           B.1.3mm2/mm          C.1.7mm2/mm              D.2.1mm2/mm
一实腹式轴心受压柱，承受压柱，承受轴压力3500kN(设计值)，计算长度Lox=10m,Loy= 5m，截面为焊工字形，尺寸如图所示，翼缘为剪切边，钢材为Q235，容许长细比[
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]=150。要求:（1）验算整体稳定性（2）验算局部稳定性（20分）
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《工程结构》复习资料答案
一、选择题

1. C、2.A、3.C、4.B、5.B、6.D、7.、8.D 9.B 10.A 
二、填空题

1、临界状态

2、离散程度

3、建筑造型

4、

5、板式楼梯

三、名词解释

1、刚弹性方案:当建筑物的空间刚度介于刚性和弹性两种方案之间时，横墙对水平荷载作用下建筑物的侧移有一定约束作用，房屋的墙、柱顶端的水平位移较弹性方案时小，但又不能忽略不计。这类建筑物称作刚弹性方案。

2、预应力混凝土结构∶外荷载作用前，在构件一端或两端，通过张拉钢丝，使混凝土预先施加压预应力的混凝土。

3、基本自振周期︰结构或建筑物本身固有的振动周期，是分析结构水平地震作用反应的基本条件之一。

四、简答题

1、钢梁的整体稳定性受哪些因素的影响?应如何针对这些因素来提高梁的承载能力?

答:影响因素:

①梁受压翼缘的侧向支撑点间距;

②截面尺寸和惯性矩;

③梁端支撑对截面的约束;

④荷载类型

⑤荷载作用点沿梁截面高度方向的位置。

2、两根先张法构件，仅张拉钢筋的长度不同，哪根梁的预应力损失大些?为什么?

答︰先张法构件的预应力损失包括锚具变形损失、温差损失、应力松弛损失、混凝土收缩徐变损失。其中只有锚具变形损失与长度有关，且成反比。故两根梁长度大的预应力损失小，长度小的预应力损失大。

3、为何要验算墙体高厚比?高厚比限值和哪些因素相关?

答︰是保证砌体结构在施工阶段和使用阶段的稳定性的一种重要构造措施，也是避免墙、柱在使用阶段出现过大侧向饶曲变形及在施工期间出现过大轴线偏差的保证。因素∶1）、砂浆强度等级⒉）、砌体类型3）、墙柱支撑条件4）、砌体截面形式5）、横墙间距6）、构件的重要性。

4、网架结构的受力特点和设计原则?

答:受力特点是空间工作，既与结构的支承条件有关，又与杆件的布置有关。

5、①纵墙刚度②横墙的刚度和间距⑧屋盖和楼盖的类别④层间的相互作用

6、会引起砖砌体墙体的剥落

五、计算题

1、（1）、C  (2)、C  (3)、B  ( 4)、
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