工程结构A卷参考答案
一、单项选择题 
1.计算荷载效应时，永久荷载分项系数的取值应是（ ）。
A．任何情况下均取1.2 B．其效应对结构不利时取1.2
C．其效应对结构有利时取1.2 D．验算抗倾覆和滑移时取1.2
2.当采用钢筋商品混凝土构件时，要求商品混凝土强度等级不宜低于（ B ）。
A．C25 B．C15 C．C25 D．C30
3.根据正常使用阶段对构件进行裂缝控制计算时，构件受拉边缘商品混凝土不应产生拉应力的构件的裂缝控制等级为（ A ）。
A．一级 B．二级 C．三级 D．四级
4.对于现浇式钢筋商品混凝土框架结构，当在室内或土中时，其伸缩缝最大间距是（ B ）。
A．75m B．55m C．60m D．85m
5.下列哪项措施不能提高砌体受压构件的承载力（ A ）。
A．提高构件的高厚比 B．提高块体和砂浆的强度等级 C．增大构件截面尺寸 D．减小构件轴向力偏心距
6.受弯构件中，受拉纵筋达到屈服强度，受压区边缘商品混凝土同时达到极限压应变的情况，称为（ D ）。
A.适筋破坏 B.超筋破坏 C.少筋破坏 D.界限破坏
7.以下哪一种不是钢筋商品混凝土平面楼盖结构的形式（ D ）。
A.肋形楼盖 B.井式楼盖 C.无梁楼盖 D.方形楼盖
8.柱中纵向受力钢筋直径不宜小于 （   ）。
A.10mm； B.12mm； C.8mm； D.16mm。
9.焊接残余应力不影响构件的（ B ）。
A.整体稳定性 B. 静力强度 C.刚度 D.局部稳定性
10.抗震等级为二级框架结构时，一般情况下，柱的轴压比限值为（  ）。
A.0.7 B.0.8 C.0.75 D.0.85
二、多选题 
1.按结构受力特点不同，建筑结构可分为：（ABCD ）。
A.砌体结构 B.框架结构 C.剪力墙结构 D.筒体结构
2.当出现下列情况之一时，即认为超过了正常使用极限状态。（ ）。
A.影响正常使用的过大变形、侧移
B.影响正常使用的过宽裂缝
C.局部损坏和影响正常使用的振动
D.影响建筑物的正常作用和外观
3.受弯构件斜截面破坏形态主要有：（ACD ）。
A.斜拉破坏 B.正压破坏 C.剪压破坏 D.斜压破坏
4.矩形截面偏心受压构件在做受压承载力计算时的基本假定包括：（  ）。
A.截面应变保持平面
B.不考虑商品混凝土的受拉强度
C.受压区商品混凝土的极限压应变等于0.0033余下全文
D.压应力图形用等效矩形代替
5.弯起纵筋应满足的条件包括：（ ABD ）。 
A.保证正截面抗弯承载力 B.保证斜截面抗弯承载力 
C.保证斜截面抗压承载力 D.保证斜截面抗剪承载力
6.屋盖支撑的类型有：（ ABD ）
A.屋架上弦横向水平支撑 B.屋架下弦支撑 C.屋架垂直支撑 D.纵向系杆 
7.框架结构的承重结构布置形式，可分为：（  ）
A.沿房屋横向布置 B.沿房屋垂直方向布置 
C.沿房屋纵向布置 D.沿房屋纵、横向布置 
8.影响砌体抗压强度的因素有：（ ABC ）。 
A.块材的强度等级及其外形尺寸 B.砂浆的强度等级
C.砌筑质量 D.砌筑季节
9.钢结构连接的方式主要有：（ ACD ）。 
A.焊接 B.连接 C.铆接 D.螺栓连接
10.关于建筑抗震结构体系，以下表述正确的是：（   ）。 
A.应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径 
B.宜采用一道抗震设防
C.应具备必要的承载力，良好变形能力和耗能能力 
D.综合考虑结构体系的实际刚度承载力分布 
三、填空题 
1.钢筋混凝土受压构件按纵向力与构件截面形心相互位置的不同，可分为 轴心受压 、偏心受压构件。
2.《建筑结构荷载规范》给出了四种代表值，即 标准值 、组合值、准永久值  、频遇值。
3.结构上的荷载分永久荷载、  可变荷载    、  偶然荷载  。
4.结构的极限状态有两类，即 承载能力极限状态 、  正常使用极限状态  。
5.对建筑结构应具备的功能要求可以用 安全性 、 适用性 、 耐久性 来概括钢筋混凝土受弯构件斜截面破坏形式有  斜压破坏  、 剪压破坏 和 斜拉破坏。
6.无腹筋梁斜截面破坏的主要形态有 斜拉破坏 、 斜压破坏、剪压破坏。
7.施加预应力的方法可分为  机械张拉法  、 电热张拉法 、化学方法等。
8.正截面承载力设计包括    	  和     。
9.受弯构件指承受弯矩和  剪力 ，而  轴力  可忽略不计的构件。
10.无腹筋梁斜截面破坏的三种形态      、     和剪压破坏。

四、判断题 
1.荷载分项系数是一个小于1的数值。 （ × ）
2.受压构件的承载力主要取决于纵向钢筋的强度。 （ × ） 
3. 钢筋商品混凝土大偏心受拉构件，当出现x？2as时，则表明Ne值较小，而设置的As’较多。（   ） 
4.在楼盖设计时，对于支承于次梁上的板，可忽略次梁弯曲变形的影响。 （ √ ）
5.连系梁的主要作用是连系横向柱列，增强厂房的横向刚度。 （ × ）
6.《高层商品混凝土结构技术规程》(JGJ3-2016)的高层建筑标准是？10层，或高度超过28m。（×  ） 
7. 当梁平面整体配筋图中局部区域的梁布置过密时，用截面注写比较麻烦。 （ × ） 
8.钢梁按截面形状不同，可以分为型钢梁和焊接组合梁。（  ）
9.抗震设防烈度是一个地区抗震设防依据的地震烈度，以达到抗震的效果。（ √ ） 
10.独立梁受压区翼缘板在荷载作下经验算沿纵肋方向可能产生裂缝时，其 计算宽度应取用腹板宽度b. （   ）
五、简答题 
1.钢结构的优缺点和优点。
 答：优点：（1）重量轻而承载能力高
（2）钢材质地均匀，其受力的实际情况与力学计算结果接近 （3）抗震性能好
（4）制作简便，施工速度快，工期短，具有良好的装配性。
 缺点： （1）造价高 （2）易于锈蚀（3）耐热性好，但耐火性差
2.为什么要考虑荷载最不利组合。
答：当荷载作用在不同跨间时，在各截面产生的内力不同。由于活荷载作用位置的可变性及各跨荷载相遇的随机性，故在设计连续梁、板时，存在一个如何将恒载和活荷载合理组合起来而使某一指定截面的内力为最不利的问题。
3.牛腿的受力特点。
答： 一般可把牛腿分成长牛腿和短牛腿两类，长牛腿的受力特点与悬臂梁相似。短牛腿上部的主拉应力基本与牛腿上边缘平等，且牛腿上表面的拉应力沿长度方向比较均匀，下部主压应力大致与从加载点到牛腿下部转角的连线平行。
4.计算框架在水平荷载作用下的侧移时，为什么要对结构刚度进行折减？
 答：
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6、 计算题 
1.己知一单筋矩形梁截面尺寸bXh为20cinX45ciu,混凝土标号20号(R=UMPa),釆 用 I 级钢筋(Rg=240MPa). A g =13.56cwr, y s=1.25. y c= 1.25, a=38mm・ j g =0.65, 该截面是否能承受计算弯矩65kN-m的作用°
解：（1）计算混凝土受压区高度x
3=38iiun,则有效高度 110=45 — 3.8=41.2cm	
R,A	240x1356	匕.
C = * & =	=14.79cm<C 沱 h0=0.65 X41.2=26.78cm
Rab	11x200x10e
符合要求。	
 (2)计算截面所能承受的最大计算弯矩
Mu=— Ra b X (ho —X/2)= p^yXHX200X 147.9X(410-147.9/2)X IO"6
=87.98kN ・ m>M)=65kN • m
该截面能承受计算弯矩65kN - in的作用

 2. 己知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸bX 11=400X600111111计算长度10 =4cm,受 压钢筋A =1520niiir受拉钢筋Ag=1256nmi2o 20号混凝土，II级钢筋。承受计算轴向压 力Nj=1000kN,计算弯矩Mj=303.4kN -m验算该构件是否满足承莪力要求。 （15分） （Ra=llMpa, Rg= R , =340Mpa, £共=0.55, Yb=0.9,y==1.25. yc=1.25.ii=1.105,（p=0.895）
解：(1)大、小偏心受压的初步判定
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