
建筑制图CAD复习资料
一、填空题
1、一般房屋中把反映建筑物主要出入口的立面图称为
 正立面 ，其背后的立面图称为 背立面 。

2、房屋是供人们
生产  、     、工作、学习和娱乐的场所，与人们关系密切。

3、标高数值以
米  为单位， 一般注至小数点后
3 位数。标高符号为等腰直角三角形， 高度约为3mm。

4、混泥土  是由水泥、沙子、和水按一定比例拌和而成；
钢筋混泥土 制成的梁、板、柱、基础等构件，称为钢筋混凝土构件。

5、配置在钢筋混凝土构件中的钢筋，按其作用分
受力筋  、
箍筋 、架立筋和分布筋。

6、钢筋混凝土构件详图，一般包括 模板图
 、 配筋图 、预埋件详图及钢筋表。

7、A2 图纸的幅面大小为
420mmX 594mm  。

8、详图符号的圆直径为
14  mm，以
 粗  实线绘制。

9、索引符号的圆直径为
10  mm，以
    实线绘制。

10、定位轴线采用细单点长画线线表示，轴线编号的圆圈用 细 实  线，直径为
     mm。
二、单选题

1、填充不得穿越尺寸数字，不可避免时。应该是（  A ）。

A、图线断开
    B、二者重合
    C、省略标注
       D、前述均可

2、7-9 层的住宅属于（ C  ）。

A、低层         B、多层         C、中高层         D、高层

3、建筑平面图中的中心线、对称一般应用。 （  C  ）

A、细实线       B、细虚线       C、细单点长画线   D、吸双点画线

4、建筑施工图中定位轴线端部的圆用细实线绘制，直径为（  A  ）。

A、8-10mm      B、11-12mm      C、5-7mm         D、12-14mm

5、建筑施工图中索引符号的圆的直径为（
B ）。

A、8mm
      B、10mm
       C、12mm
         D、14mm

6、建筑施工图上一般注明的标高是
(
B
)。

A、绝对标高
                                     B、相对标高


C、绝对标高和相对标高
                             D、要看图纸上的说明

7、建筑物结构承重可分为
(
D )
。

A、墙承重式、框架结构
                  B、墙承重式

C、半框架结构，框架结构
              D、墙承重式、框架结构、空间结构、半框架结构

8、有一栋房屋在图上量得长度为
50cm，用的是 1:100
比例, 其实际长度是 (
 B  )。

A、5m
      B、50m
    C、500m
         D、5000m

9、建筑工程图中尺寸单位，总平面图和标高单位用
(
   ) 为单位。

A、mm
      B、‘’cm
     C 、m
          D 、km

10、施工平面图中标注的尺寸只有数量没有单位，按国家标准规定单位应该是 (
A  )。

A、mm
      B、cm
         C、m
           D、km

11、墙体是房屋的一个重要组成部分，
按墙的平面位置不同分为

(
B )。

A、纵墙与横墙
                               B、外墙和内墙

C、承重墙与非承重墙
                       D、砖墙与钢筋混凝土墙

12、下列叙述中不正确的是（
C
）。

A、3%表示长度为100. 高度为3的坡度倾斜度

B、指北针一般画在总平面图和底层平面图上

C、总平面图中的尺寸单位为毫米，标高尺寸单位为米

D、总平面图的所有尺寸单位均为米，标注至小数点后二位

13、钢筋工程施工中要看懂(
C )
。

A、总平面图     B、土建施工图
   C、结构施工图
  D、土建施工图与结构施工图

14、基础各部分形状、大小、材料、构造、埋置深度及标号都能通过( B )反映出来。

A、基础平面图   B、基础剖面图
   C、基础详图
      D、总平面图

15、房屋结构中框架代号为（
   ）。

A、KJ      
   B、GJ
       C、CJ
          D、ZJ

16、结构施工土中的圈梁表示
(
B ) 。 

A、GL            B 、QL
        C 、JL
          D 、KL

17、结构施工图中的楼梯梁的代号为(  D  )。

A、GL
           B、DL
        C、JL
          D、TL

18、在施工图中 ,M 代表( 
D  )。

A、窗            B、墙
        C、梁
          D、门

19、在施工中，L
代表(
C  )。

A、板            B、柱            C、梁
          D 、墙

20、在施工图中 ,C 代表( B )。

A、门            B、窗            C、梁             D、柱

三、判断题
1、断面图是假想用一剖切形体，画出剖切面切到部分的图形和末剖切到面可见部分的图形。（ × ）

2、平面图定位轴线的竖向编号应用大写拉丁字母，从下至上顺序编写，其中的I 、Q、J 不得用作轴线编号。 （  × ）

3、总平面图是画在有等交线或坐标方格网的地形图上。（ √
）


4、建筑立面图是平行于建筑物各方向外表立面的正投影图。（     ）


5、常用构件的代号“
GL”表示基础梁。（  ×
 ）


6、结构施工图中的构造柱的代号是
“ GJ”。（
 ×
）

7、钢筋混凝土结构施工图中“
2Φ 16”表示 2 根 HPB235
级钢筋直径为 16mm。(
×
)


8、梁内箍Φ 6@200表示为 HPB235级钢筋直径为 6mm，钢筋中心距为
200mm。（
√  ）


9、梁内的钢筋是由主筋（即受力筋） ，架立筋和箍筋所组成。(   √
)


10、标高是表示建筑物各部分或各个位置相对于±
0.00
的高度。（  √   ）

四、试分析立体表面上各线段的空间位置。
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1）AB为        侧垂            线

2）AC为        正平            线

3）DB为        铅垂           线

4）CE为         正垂          线

5）EF为    一般位置线          线

作图题

（1）点B（15,10,15），点A在点B之后5mm，之上10mm，之右10mm，求点A的坐标，绘制直线AB的三视图。
答：点B（15,10,15），点A在点B之后5mm，之上10mm，之右10mm，求点A的坐标，绘制直线AB的三视图。A（5,5,25）
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（2）补画第三面投影。
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六、根据轴测投影图，绘制三面投影图。

七、根据三面投影图，画出正等轴测图。
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