
建筑力学复习资料
选择题

1、 固定端约束通常有（   ）个约束反力。

（A）一           （B）二          （C）三             （D）四

2、下图中刚架中CB段正确的受力图应为（   ）。

（A）图A         （B）图B        （C）图C           （D）图D




3、 关于力对点之矩的说法，（    ）是错误的。

（A）力对点之矩与力的大小有关，而与力的方向无关

（B）力对点之矩不会因为力矢沿其作用线移动而改变

（C）力的数值为零、或力的作用线通过矩心时，力矩均为零

（D）互相平衡的两个力，对同一点之矩的代数和等于零

4、 下面哪个条件不是应用图乘法的先决条件？（   ）

（A）抗弯刚度为常数。

（B）直杆。

（C）单位荷载弯矩图或实际荷载弯矩图至少有一为直线图形。

（D）最大挠度为常数。

5、 图示体系有（   ）个多余约束。

（A）零

（B）一

（C）二

（D）三

6、下列哪种措施不能提高梁的弯曲刚度？（   ）

（A）增大梁的抗弯刚度

（B）减小梁的跨度

（C）增加支承

（D）将分布荷载改为几个集中荷载

填空题
1、建筑力学是一门技术基础课程，它为土木工程的结构设计及施工现场受力问题的解决提供基本的         和             。

2、建筑力学研究的内容有：         、        、          、          。

3、力是物体之间相互的机械作用，这种作用使物体的                    或使           ，前者称为             ，或         ；后者称为            ，或        。静力学中主要讨论力的        。

4、力对物体的作用效应取决于以下三个要素，它们是：         、         、          。

5、作用于刚体上的两个力平衡的充分与必要条件是这两个力        、        、           。

6、         是衡量力转动效应的物理量

计算与作图题

1、已知q =1kN/m，P =3kN，求刚架支座A和B的约束反力。 
2、 作梁的剪力图和弯矩图，并求|FQmax|和|Mmax|。                  

参考答案

一、选择题

1、C    2、D    3、?    4、D 
二、填空题

1、建筑力学是一门技术基础课程，它为土木工程的结构设计及施工现场受力问题的解决提供基本的 力学知识 和 计算方法 。

2、建筑力学研究的内容有：    、   、    、    。

3、力是物体之间相互的机械作用，这种作用使物体的机械运动状态发生变化 或使物体发生变形 ，前者称为力的运动效应 ，或外效应 ；后者称为力的变形效应 ，或内效应 。静力学中主要讨论力的外效应 。

4、力对物体的作用效应取决于以下三个要素，它们是：    、    、    。

三、计算与作图题
1、解：取刚架为研究对象，作受力图如下，

   列平衡方程，
[image: image1.wmf]å
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FAy+4.25-1×4= 0

得：FAy =-0.25kN（↓）                                   

[image: image4.wmf]x
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3+FAx= 0

得：FAx =-3kN（←）                                             
2、解：（1）求支座反力，

           由
[image: image5.wmf]å
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           得：
[image: image6.wmf]B
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           由
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           得：FA=2 kN（↑）                                          

（2）求出弯矩控制点：

           MC =FA×2=2×2=4 kN•m

           求出剪力为零的位置：
q x= FB，    x= FB/q =6/4 =1.5 m

           弯矩极值：
Mmax= FB×1.5-q×1.5×1.5/2 =6×1.5-4×1.5×1.5/2

                  = 4.5 kN•m
作FQ图、M图如下：

    (FQmax(=6kN，    (Mmax(=4.5 kN•m                                 
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