
建筑力学复习资料
一、单项选择题
1．固定端约束通常有（    ）个约束反力。

A．一       B．二       C．三      D．四
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2．如右图所示结构为（    ）。

A．几何瞬变体系

B.几何可变体系

C．几何不变体系，无多余约束

D．几何不变体系，有一个多余约束

3．若刚体在二个力作用下处于平衡，则此二个力必（    ）。

A．大小相等，方向相反，作用在同一直线。

B．大小相等，作用在同一直线。

C．方向相反，作用在同一直线。

D．大小相等。

4．一个点和一个刚片用（    ）的链杆相连，组成几何不变体系。

A．两根共线的链杆         B．两根不共线的链杆

C．三根不共线的链杆       D．三根共线的链杆

5．静定结构的几何组成特征是（    ）。

A．体系几何可变           B．体系几何瞬变

C．体系几何不变          D．体系几何不变且无多余约束

6．图示各梁中︱M︱max为最小者是图（    ）。
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A                  B                C                D
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7．简支梁受力如右图示，则下述正确的是（    ）。

A．FQC(左)=FQC(右)，MC(左)=MC(右)

B．FQC(左)=FQC(右)-F，MC(左)=MC(右)

C．FQC(左)=FQC(右)+F，MC(左)=MC(右)

D．FQC(左)=FQC(右)-F，MC(左)≠MC(右)

8．工程设计中，规定了容许应力作为设计依据：
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除以安全系数n，其中n为（    ）。
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A．1         B．1          C．<1         D．>1

9．图示构件为矩形截面，截面对Z1轴的惯性矩为（    ）。
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10.位移法的基本未知量是（    ）。

A．结点位移          B．多余约束力

C．杆件的变形        D．支座位移

11．图示单跨梁的转动刚度SAB是（    ）（
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A．2i       B．4i         C．8i         D．16i

12．如图所示为四根材料相同、直径相等的杆件。承载能力大的是（    ）杆。

[image: image10.png]ws'o




A．图a        B．图b        C．图c        D．图d。

13.桁架中的二杆结点，如无外力作用，如果二杆（    ），则此二杆都是零杆。

I．不共线II．共线III．互相垂直

A．I       B．II      C．I、III      D．II、III

14.弯曲变形时，弯曲剪应力在横截面上（    ）分布。

A．均匀       B．线性       C．假设均匀       D．抛物线

15.弯曲变形时，弯曲正应力在横截面上（    ）分布。

A．均匀       B．线性       C．假设均匀       D．抛物线

16.杆件的应变与杆件的（    ）有关。

A．外力                   B．外力、截面
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C．外力、截面、材料       D．外力、截面、杆长、材料

17.梁受力如图，梁1-1截面的剪力为（    ）kN。

A．2         B．－2         C．－1         D．－3
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18.图示梁1-1截面的剪力为（    ）kN。

A．－2          B．8          C．2          D．－8

19.下图所示结构的超静定次数是（    ）。

[image: image11.png]EI

a2





A．1          B．2          C．3          D．4

20.下图所示受扭杆件截面C处扭矩的突变值为（    ）。
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二、判断题

1、对于作用在刚体上的力，力的三要素是大小、方向和作用线。 （    ）

2、梁按其支承情况可分为静定梁和超静定梁。 （    ）

3、力偶的作用面是组成力偶的两个力所在的平面。 （    ）

4、如果有 n 个物体组成的系统，每个物体都受平面一般力系的作用，则共可以建立 3 个独立的平衡方程。 （    ）

5、未知量均可用平衡方程解出的平衡问题，称为稳定问题；仅用平衡方程不可能求解出所有未知量的平衡问题，称为不稳定问题。 （    ）

6、平面弯曲是指作用于梁上的所有荷载都在梁的纵向对称面内，则弯曲变形时梁的轴线仍在此平面内。 （    ）

7、应力是构件截面某点上内力的集度， 垂直于截面的应力称为剪应力。 （    ）

8、在工程中为保证构件安全正常工作，构件的工作应力不得超过材料的许用应力[ σ] ，而许用应力 [σ] 是由材料的极限应力和安全因素决定的。 （    ）

9、压杆丧失了稳定性，称为失稳。 （    ）

10、压杆稳定计算中折减系数 φ可由压杆的材料以及柔度 λ 查表得出。（    ）

三、计算题与作图题

1、画出梁 ABC的受力图。
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2、作 ABC梁的剪力图和弯矩图。
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3、画出三铰拱 ABC整体的受力图。（用三力汇交定理）
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4、画出下图中物体 A、 B的受力图

[image: image32.png]


5、下图所示托架结构,承受集中荷载Q0已知钢杆AB，直径d=30mm，许用应力[σ] 1=160Mpa木杆AC为矩形截面，宽b=50mm,高h=100mm,许用应力[σ]2=8Mpa为保证托架能正常工作，最大许可载荷为多大？

建筑力学复习资料答案
一、选择题

1-5、C  A  A  C  D

6-10、D  B  D  D  A

11-15、D  D  A  D  B

16-20、C  A  A  A  B

二、判断题

1-5、√  √  √  ×  ×  6-10、√  ×  √  √  √ 

[image: image33.png]


三、计算题与作图题

1、画出梁 ABC的受力图。

答案：

2、作 ABC梁的剪力图和弯矩图。

答案：
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3、画出三铰拱 ABC整体的受力图。（用三力汇交定理）

答案：[image: image35.png]36
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4、画出下图中物体 A、 B的受力图

答案：

绘制出下面一种即可
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①P最小维持平衡状态时 ②P最大维持平衡状态时

5、下图所示托架结构,承受集中荷载Q0已知钢杆AB，直径d=30mm，许用应力[σ] 1=160Mpa木杆AC为矩形截面，宽b=50mm,高h=100mm,许用应力[σ]2=8Mpa为保证托架能正常工作，最大许可载荷为多大？

答案：

(1)由题知AB、AC杆均只受轴力作用，取A结点为研究对象，作受力图，列平衡方程求AB、AC杆轴力与荷载Q之间的关系。
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(2) 由杆件强度条件
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确定 AB、BC杆能承受的最大轴力
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(3)根据AB、BC杆轴力与荷载Q之间关系，分别按杆AB、AC能承受的最大轴力确定允许荷载

由(A) 式得：
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由(B) 式得： 
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最杆件 AB、AC允许承载力中最小值为托架的极限承载力，即 43.3KN
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