      建筑基本构件的内力计算与设计复习资料
一、填空

1、《混凝土规范》规定以文库           强度作为混凝土强度等级指标。 

2、测定混凝土立方强度标准试块的尺寸是           。 

3、混凝土的强度等级是按           划分的，共分为            级。

4、钢筋混凝土结构中所用的钢筋可分为两类：有明显屈服点的钢筋和无明显屈服点的钢筋，通常称它们为           和           。 

5、钢筋按其外形可分为          、           两大类。 

6、钢筋与混凝土之间的粘结力是由           、           、           组成的。它们当中               最大。 

7、钢筋冷加工的方法有           、           、           三种。 

8、对无明显屈服点的钢筋，通常取相当于于残余应变为           时的应力作为名义屈服点，称为           。 

9、有明显屈服点的钢筋采用                 强度作为钢筋强度的标准值。 

10、采用预应力混凝土构件的目的是为了防止普通混凝土构件过早           ，充分利用              。   

11、结构的功能要求包括______、适用性和______ 。 

12、结构功能的极限状态分为         、           两类。 

13、我国规定的设计基准期是        年。 

14、工程设计时，一般先按                极限状态设计结构构件，再按

                  极限状态验算。 

受弯构件正截面破坏形态有        、        、        3种。 

二、选择题

1、受弯构件是指（      ）。 

A截面上有弯矩作用的构件        B截面上有剪力作用的构件  

C截面上有弯矩和剪力作用的构件  D截面上有弯矩、剪力、扭矩作用的构件 

2、梁中受力纵筋的保护层厚度主要由（      ）决定。 

A纵筋级别    B纵筋的直径大小    C周围环境和混凝土的强度等级    D箍筋的直径大小 

3、保护层的厚度是指（      ）。 

A从受力纵筋的外边缘到混凝土边缘的距离      B箍筋外皮到混凝土边缘的距离  

C纵向受力筋合力点到混凝土外边缘的距离      D分布筋外边缘到混凝土边缘的距离

4、受弯构件提高混凝土等级与提高钢筋等级相比，对承载能力的影响为（      ）。 

A提高钢筋等级效果大              B提高混凝土等级效果大  

C提高混凝土等级与提高钢筋等级是等效的     D二者均无提高 

5、提高梁正截面承载力的最有效方法是：（   ） 

A、提高混凝土强度等级； B、提高钢筋强度等级； C、增大截面高度； D、增大截面宽度； 

6、梁内钢筋的混凝土保护层厚度是指：（   ） 

A、纵向受力钢筋的形心到构件外表面的最小距离； 

B、箍筋的外表面到构件外表面的最小距离； 

C、纵向受力钢筋的外表面到构件外表面的最小距离； 

D、纵向受力钢筋的合力作用点到构件外表面的最小距离。

7、板内分布钢筋面积要求不应小于该方向板截面面积的0.15%，且截面面积不应小于受力钢筋面面积的（   ） 

A、8%；   B、10%；    C、15%；   D、20%。 

受弯构件是指(   )。 

截面上有弯矩作用的构件；      B、截面上有剪力作用构件； 

C、截面上有弯矩和剪力作用的构件； D、截面有弯矩、剪力和扭矩作用的构件。

9、设计中初定梁的截面尺寸，特别是梁高与(    )关系不大。 

A、梁的支承条件；B、梁的跨度； C、钢筋等级及混凝土强度等级； D、所受荷载大小。 

10、梁中受力纵筋的保护层厚度主要由(    )决定。 

A、纵筋的级别； B、纵筋的直径大小； C、周围环境和混凝土的强度等级； D、箍筋的直径大小。 

11、板通常不配置箍筋，因为（   ）

A、板很薄，没法设置箍筋；      B、板内剪力较小，通常混凝土本身就足以承担； 

C、设计时不计算剪切承载力；    D、板内有拱作用，剪力由拱直接传给支座。 

12、适当提高梁的配箍率(SV,minSVSV,max)可以（   ） 

A、显著提高斜裂缝开裂荷载；      B、防止斜压破坏的出现； 

C、显著提高抗剪承载力；  D、使斜压破坏转化为剪压破坏，从而改善斜截面破坏的脆性。 

13、梁中决定箍筋最小直径的因素是：（   ） 

A、截面宽度b； B、截面高度h； C、剪力V； D、混凝土强度fc。

14、梁中决定箍筋间距最大值的因素是：（   ）

A、混凝土强度与截面高度；       B、混凝土强度与剪力大小； 

C、截面高度与剪力大小；    D、混凝土强度、截面高度以及剪力大小。 

15、受弯构件产生斜裂缝的原因是（      ）。 

A支座附近的剪应力超过混凝土的抗剪强度  

B支座附近的正应力超过混凝土的抗剪强度   

C支座附近的剪应力和拉应力产生的复合应力超过混凝土的抗拉强度   

D支座附近的剪应力产生的复合应力超过混凝土的抗压强度 

16、斜截面破坏有三种形态，其中属于脆性破坏形态的有（      ）。

A斜压破坏和斜拉破坏  B斜压、剪压和斜拉破坏  C剪压破坏  D斜拉破坏 

17、钢筋混凝土板不需要进行抗剪计算的原因是（      ）。 

A板上仅作用弯矩不作用剪力       B板的截面高度太小无法配置箍筋  

C板内的受弯纵筋足以抗剪       D板的计算截面剪力值较小，满足cVV 

选择抗剪箍筋时，若箍筋间距过大，会发生（      ）。 

A剪压破坏     B斜拉破坏     C斜压破坏     D受弯破坏

受弯构件的剪跨比过大会发生（      ）。 

A斜压破坏     B斜拉破坏     C剪压破坏     D受扭破坏 

20、设置抗剪腹筋时，一般情况下优先采用仅配箍筋的方案，其原因是（      ）。 

A经济    B便于施工和设计    C防止脆性破坏    D保证抗剪箍筋能够屈服 

21、确定支座处纵筋的截断位置时，应从理论断点处向处伸长一段距离，其原因是（      ）。 

A防止支座负纵筋在理论断点处被拉拔出来     B防止发生斜截面受弯破坏  

C有足够的安全储备        D防止脆性破坏 

22、设置弯起筋的目的，（      ）的说法不确切。 

A满足斜截面抗剪                B满足斜截面抗弯  

C充当支座负纵筋承担支座负弯矩  D为了节约钢筋充分利用跨中纵筋 

轴心受压构件的稳定系数主要与(  )有关。 

A 混凝土强度     B 配筋率    C 长细比     D 荷载 

24．对于整体式的钢筋混凝土屋盖，当s<32时，砌体结构房屋的静力计算方案属于(    )。

A．刚性方案     B．刚弹性方案      C．弹性方案     D．不能确定来 

25．对于整体式的钢筋混凝土屋盖，当32≤s≤72时，砌体结构房屋的静力计算方案属于(    )。  

A．刚性方案    B．刚弹性方案      C．弹性方案    D．不能确定  

三、简答题

1. 框架结构和框筒结构的结构平面布置有什么区别? 

2.计算水平地震作用有哪些法? 

3、钢筋和混凝土之间的粘结力是如何产生的？

4、什么是结构的可靠性，它包含几方面的含义？ 
5、试述架立筋的作用。 
四、计算题 
某轴心受压砖柱，截面b×h＝370×490mm，H0＝H＝4.2m，采用砖MU10、水泥砂浆M5砌筑，由荷载产生的柱底最大轴力设计值N＝200kN，试验算此柱的承载力是否满足要求。已

知f=1.58N/mm2，α=0.0015，

五、结构分析题 

1.  试分析图 3 所示结构平面在横向地震力作用下，边柱、中柱、连梁各有多少根？并在图中用符号“△”标出连梁所在位置；
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建筑基本构件的内力计算与设计复习资料答案
填空题

1、立方强度 

2、边长为150mm的立方体 

3、：立方强度  14个等级 

4、软钢  硬钢 

5、光面钢筋  变形钢筋 

6、化学胶着力  摩擦力  机械咬合力  机械咬合力 

7、冷拉  冷拔  冷轧 

8、%2.0  条件屈服强度  

9、屈服强度 

10、出现裂缝  高强度材料             。

11、安全性  耐久性  

12、承载力；正常使用。 

13、50 

14、承载力极限状态；正常使用极限状态。 

15、 ①适筋；②少筋；③超筋

二、选择题

1-5 CCBAC   6-10 CCACC   11-15 BCBCC  16-20 BDBBB  21-25 ABCAB
 三、简题题

1.答：框架是平面结构，主要由于水平力向平行的框架抵抗层剪力及倾覆力矩。 

框筒是空间结构，沿四布置的框架参与抵抗水平力，层剪力由平行于水平力作用向的腹板框架抵抗。倾覆力矩由腹板框架和垂直于水平力向的翼缘框架共同抵抗。框筒结构的四榀框架位于建筑物边，形成抗侧、抗扭刚度及承载力都很大的外筒，使建筑材料得到充分的利用。因此，框筒结构的适用高度比框架结构高得多。 

2.答：计算等效水平地震作用是将地震作用按水平和竖直两个法分别来进行计算的。具体计算法又分为反应谱底部剪力法和反应谱振型分解法两种法。

3、【答案】：（1）化学胶着力：由于混凝土颗料的化学吸附作用，在钢筋与混凝土接触面上产生一种胶结力。此力数值很小，在整个粘结锚固力中不起明显作用； （2）摩擦力：混凝土硬化时体积收缩，将钢筋紧紧握固而产生一种能抵制相互滑移的摩擦阻力； （3）机械咬合力：钢筋表面凸凹不平，与混凝土之间产生机械咬合作用，这种机械咬合作用往往很大，约占粘结力的一半以上，是粘结力的主要来源。 

4、【答案】结构在规定的时间内，在规定的条件下，完成预定功能的能力，称为结构的可靠性，。它包含结构的安全性、耐久性、适用性。

5、【答案】 

作用：①固定箍筋，并与受力筋连成规成钢筋骨架，在梁的爱压区外缘两侧应设置。如受压区配有受压筋时，则可不再设架立筋。 

    ②承受由混凝土收缩及温度变化所产生的拉力。

四、计算题 
[image: image2.png]A=037x049=0.181,7 <03,*

0.7+ A)x 0.85= (0.7+0.18) x 0.85=0.749

30046
4 370

b= #: %: 0.882
1+af 1+0.0015x<9.46

@ /- A=0.749x0.882x1.58x 0.181x 107 = 18894V < V=200V
BEABITHLIER.





结构分析题 
解：结构平面在横向地震力作用下：有18 根边柱；有7 根中柱；有4 根连梁。
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