建筑基本构件的内力计算与设计
一 单选题
1. 在图乘法中，欲求某两点的相对转角，则应在该点虚设（ ）。 
	A. 竖向单位力   B. 水平向单位力   C. 一对反向的单位力偶   D. 单位力偶


2. 低碳钢的拉伸过程中，胡克定律在（ ）范围内成立。
	A. 弹性阶段   B. 屈服阶段  C. 强化阶段  D. 颈缩阶段


3. 若刚体在二个力作用下处于平衡，则此二个力必（ ）。
	A. 大小相等，方向相反，作用在同一直线。  B. 大小相等，作用在同一直线。

	C. 方向相反，作用在同一直线。  D. 大小相等。


4. 如图所示为四根材料相同、直径相等的杆件。承载能力大的是（ ）杆。
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	A. 图a。   B. 图b。  C. 图c。  D. 图d。


5. 图示构件为矩形截面，截面对 [image: image2.png]
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6. 图示单跨梁的传递系统CAB是（ ）。
[image: image8.jpg]


 

	A. 0.5    B. 0    C. -1    D. 2


7. 平面弯曲是指作用于梁上的所有荷载都在梁的（ ）内，则变形后梁的轴线仍在此平面内弯曲。 
	A. 铅垂平面   B. 纵向对称平面  C. 水平平面  D. 任意平面


8. 钢筋与混凝土之间的粘结作用（）占主要的粘结力 
	A. 机械咬合力   B. 化学胶结力  C. 摩擦力  D. 物理胶结力


9. 力偶可以在它的作用平面内（ ），而不改变它对物体的作用。 
	A. 任意移动   B. 任意转动  C. 任意移动和转动  D. 既不能移动也不能转动


10. 力法中，主系数是8:1是由（ ）图乘得出的。
	A. [image: image9.png]


 图和MP图    B. [image: image10.png]


 图和M1图   C. [image: image11.png]


 图和Mp图   D. 都不是


11. 下图所示结构的超静定次数是 （ ） 。 [image: image12.png]


 
	A. 1    B. 2   C. 3   D. 4


12. 梁的截面高度h可根据刚度要求按高跨比（h/l）来估算，主梁高度为跨度的（） 
	A. 1/10～1/15   B. 1/8～1/10   C. 1/15～1/20   D. 1/35～1/40


13. 板的受力钢筋间距，当板厚h≤150mm时，不应大于（） 
	A. 120mm    B. 200mm   C. 300mm   D. 150mm


14. 固定端约束通常有（ ）个约束反力。 
	A. 一    B. 二    C. 三    D. 四


15. 低碳钢的拉伸过程中，（ ）阶段的特点是应力几乎不变。
	A. 弹性    B. 屈服   C. 强化   D. 颈缩


16. 图示单跨梁的转动刚度 [image: image13.png]


 是（ ）（ ）。 [image: image14.png]
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17. 能够限制物体角位移的约束是（ ）。 
	A. 固定铰支座    B. 固定端支座   C. 活动铰支座   D. 滚动铰支座


18. 以下哪种级别的混凝土强度最大（） 
	A. C60   B. C70   C. C80   D. C90


19. 简支梁受力如图示，则下述正确的是（ ）。 [image: image19.png]


 
	A. FQC（左）=FQC（右），MC（左）=MC（右） 

	B. FQC（左）=FQC（右）-F，MC（左）=MC（右） 

	C. FQC（左）=FQC（右）+F，MC（左）=MC（右） 

	D. FQC（左）=FQC（右）-F，MC（左）≠MC（右） 


20. 作用与反作用是作用在（ ）个物体上的一对等值、反向、共线的力。 
	A. 一    B. 二   C. 三   D. 四


21. 位移法的基本未知量是（ ）。 
	A. 结点位移   B. 多余约束力   C. 杆件的变形   D. 支座位移


22. 弯曲变形时，弯曲剪应力在横截面上（ ）分布。 
	A. 均匀   B. 线性   C. 假设均匀   D. 抛物线


23. 约束反力中含有力偶的支座为（ ）。 
	A. 固定铰支座与滚动铰支座    B. 固定支座与定向支座

	C. 固定铰支座与固定支座    D. 定向支座与固定铰支座


24. 如图所示的矩形截面柱，受FP1和FP2力作用，将产生
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 （）的组合变形 

	A. 弯曲和扭转   B. 斜弯曲   C. 压缩和弯曲   D. 压缩和扭转

	


25. 在力法典型方程的系数和自由项中，数值恒大于零的有（ ）。 
	A. 主系数   B. 主系数和副系数  C. 主系数和自由项  D. 副系数和自由项


26. 钢筋混凝土结构当HRB335级钢筋时，混凝土强度等级不宜低于（） 
	A. C15     B. C20    C. C30    D. C40


27. 静定结构的几何组成特征是（ ）。 
	A. 体系几何可变   B. 体系几何瞬变  C. 体系几何不变  D. 体系几何不变且无多余约束


28. 欲求梁某一点的线位移，应在该点设（ ）。 
	A. 一单位集中力   B. 一单位集中力偶  C. 一对单位集中力  D. 一对单位集中力偶


29. 一个点在平面内的自由度有(  )个 
	A. 2    B. 3.   C. 4.   D. 5


30. 弯曲变形时，弯曲正应力在横截面上（ ）分布。 
	A. 均匀   B. 线性   C. 假设均匀   D. 抛物线


二 判断题
31. 桁架中内力为零的杆件称为零杆。（  ）

32. 对于作用在刚体上的力，力的三要素是大小、方向和作用线。（  ）

33. 合力一定大于分力（  ）

34. 要增大滑动摩擦力，可通过加大正压力或增大摩擦系数来实现（  ）

35. 作用在同一物体上的三个汇交力必然使物体处于平衡（  ）

36. 力是一个物体对另一个物体的作用（  ）

37. 当力平行于坐标轴时其投影等于零（  ）

38. 多余约束是指维持体系几何不变性所多余的约束。（  ）

39. 梁横截面竖向线位移称为挠度，横截面绕中性轴转过的角度称为转角。（  ）

40. 挠度向下为正，转角逆时针转向为正。（  ）
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