建筑工程施工测量复习资料
一 单选题 (共40题 ，总分值80分 )
1. 竖直角的最大值为(   ) 
A. 90°   B. 180°  C. 270°  D. 360 

2. 方位角的角值范围为(   ) 
A. 0～360°  B. -90～90°  C. 0～180°  D. 0～90° 
3. 已知AB两点边长为188.43m,方位角为146°07′00″,则AB之间的x坐标增量为(   ) 

A. -156.43m  B. -105.05m  C. 105.05m  D. 156.43m 

4. 电子经纬仪区别于光学经纬仪的主要特点是(   ) 
A. 使用光栅度盘  B. 使用金属度盘  C. 没有望远镜  D. 没有水准器 
5. 测量了两段距离及其中误差分别为:  [image: image1.png]


 =136.46m±0.015m,   [image: image2.png]


=960.76m±0.025m，比较它们测距精度的结果为（   ）
A.  . [image: image3.png]


 精度高  B. 精度相同  C.   [image: image4.png]


精度高   D. 无法比较 
6. (   )的投影是大地水准面 
A. 竖直角  B. 高斯平面坐标  C. 水平距离  D. 水平角 
7. 对某边观测4测回,观测中误差为±2cm,则算术平均值的中误差为(   )
A. ±0.5cm  B. ±1cm   C. ±4cm  D. ±2cm 

8. 设AB距离为200.23m,方位角为121°23′36″,则AB的x坐标增量为(    )m 
A. -170.92  B. 170.92  C. 104.30  D. -104.30 

9. 观测竖直角时,采用盘左盘右观测可消除(   )的影响 
A. i角误差  B. 指标差  C. 视差  D. 目标倾斜 
10. 地球的长半径约为(   )千米 
A. 6371  B. 6400  C. 6378  D. 6356 

11. 在测量平面直角坐标系中,x轴表示什么方向?(   ) 
A. 东西  B. 左右  C. 南北  D. 前后 
12. 视差产生的原因是(   ) 
A. 观测时眼睛位置不正  B. 目标成像与十字丝分划板平面不重合 
C. 前后视距不相等  D. 影像没有调清楚 
13. 水在静止时的表面叫(   ) 
A. 静水面  B. 水准面  C. 大地水准面  D. 水平面 
14. 中线测量的基本任务为（   ） 
A. 把设计的导线点、水准点设置在实地  B. 测量线路符合导线的起点、终点、转折点 
C. 把设计的线路中线起点、终点、直线中线点、交点放样到实地中  D. 包含以上三项 
15. DJ6经纬仪的测量精度通常要(   )DJ2经纬仪的测量精度 
A. 等于  B. 高于  C. 接近于  D. 低于 
16. 电磁波测距的基本公式D=1/2ct中,t表示 (   ) 
A. 温度  B. 光从仪器到目标所用的时间均数 
C. 光速  D. 光从仪器到目标往返所用的时间 
17. 用尺长方程式为lt=30-0.0024+0.0000125×30×(t-20℃)米的钢尺丈量某段距离,量得结果为121.4090m,丈量时温度为28℃,则温度改正为(   )m 
A. 0  B. 0.0424  C. -0.121  D. D.0.0121 

18. 导线测量角度闭合差的调整方法是（ ） 
A. 反号按角度个数平均分配 B. 反号按角度大小比例分配 
C. 反号按边数平均分配 D. 反号按边长比例分配 
19. 在自动安平水准仪上(   )
A. 圆水准器与管水准器精度相同 B. 没有圆水准器 
C. 圆水准器比管水准器精度低 D. 没有管水准器 
20. 望远镜视线水平时,读得视距间隔为0.465米,则仪器至目标的水平距离是(    )
A. 0.465米 B. 4.65米 C. 46.5米 D. 465米 
21. 减少目标偏心对水平角观测的影响,应尽量瞄准标杆的什么位置?(     )
A. 顶部 B. 底部 C. 中间 D. 任何位置 
22. 测量平面直角坐标系中直线的方位角是按以下哪种方式量取的?(   )
A. 纵坐标北端起逆时针 B. 纵坐标北端起顺时针 
C. 横坐标东端起逆时针 D. 横坐标东端起顺时针 
23. 水准测量中,设A为后视点,B为前视点,A尺读数为1.213m,B尺读数为1.401m,则AB的高差为(    )m 
A. 0.188  B.-2.614  C.-0.188  D.2.614 

24. 在地形图上，量得A点高程为21.17m，B点高程为16.84m，AB的平距为279.50m，则直线AB的坡度为（ ） 
A. 6.8%  B.1.5%  C.-1.5%  D.-6.8%
25. 由于水准尺底部的磨损对水准测量读数所造成的误差是(    ) 
A. 偶然误差 B. 系统误差 
C. 可能是偶然误差也可能是系统误差 D. 既不是偶然误差也不是系统误差 
26. 望远镜的视准轴是(    ) 
A. 十字丝交点与目镜光心连线 B. 目镜光心与物镜光心的连线 
C. 人眼与目标的连线 D. 十字丝交点与物镜光心的连线 
27. 普通水准测量中,在水准尺上每个读数应读(    )位数 
A. 5  B.3  C.2  D.4 

28. 坐标方位角的取值范围为（   ） 
A. 0°～270°  B.-90°～90°  C.0°～360°  D.-180°～180° 
29. 单位权是指(    )等于1 
A. 观测值 B. 权 C. 单位误差 D. 中误差 
30. 某导线全长789.78米,纵横坐标增量闭合差分别为-0.21米、0.19米,则导线相对闭合差为(    ) 
A. 1/2800  B.0.28米  C.1/2000  D.0.00036 

31. 用一般方法测设水平角时,通常用什么位置进行测设?(    ) 
A. 只用盘左 B. 只用盘右 C. 用盘左或盘右一个位置 D. 用盘左和盘右两个位置 
32. 观测竖直角时,用盘左、盘右观测的目的是为了消除什么误差的影响?(     ) 
A. 视准轴误差 B. 横轴误差 C. 照准部偏心差 D. 指标差 
33. 望远镜视线水平时,读得视距间隔为0.743m,则仪器至目标的水平距离为(     )米 
A. 0.743  B.74.3  C.7.43  D.743 

34. 直线定线不准时,丈量结果将会(    ) 
A. 不变 B. 增大 C. 减小 D. 不知道 
35. 有关水准测量注意事项中,下列说法错误的是(    ) 
A. 仪器应尽可能安置在前后两水准尺的中间部位 B. 每次读数前均应精平 
C. 记录错误时,应擦去重写 D. 测量数据不允许记录在草稿纸上 
36. 水准仪粗平时,圆水准器中气泡运动方向与(    ) 
A. 左手大拇指运动方向一致 B. 右手大拇指运动方向一致 C. 都不 
37. 建筑工程施工测量的基本工作是(    ) 
A. 测图 B. 测设 C. 用图 D. 识图 
38. 在水准测量中,若后视点A读数小,前视点B读数大,则 (    ) 
A. A点比B点低  B.A.B可能同高 
C. A.B的高程取决于仪器高度  D.A点比B点高 
39. 观测水平角时,照准不同方向的目标,应如何旋转照准部?(    ) 
A. 盘左顺时针,盘右逆时针方向 B. 盘左逆时针,盘右顺时针方向 
C. 顺时针方向 D. 逆时针方向 
40. 估读误差对水准尺读数所造成的误差是(    ) 
A. 偶然误差 B. 系统误差 
C. 可能是偶然误差也可能是系统误差 D. 既不是偶然误差也不是系统误差 
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