  建筑工程施工测量复习资料
一、单选题

1、使用中的 GPS接收机要定期进行检定，检定周期一般不超过（     ）。
A半年         B一年         C两年         D三个月

2、工程测量规范 (GB50026-2007) 中规定，水准仪视准轴与水准管轴的夹角 i， DS3 型不应超过 （      ）。
A ：15″       B ：20″      C ：25″       D ：10″

3、测量工作质量控制的核心是 （     ）。

A、测量复核制度    B、测量抽检制度  C、测量自检制度   D、测量报验制度

4、过桥墩中心作一直线平分相邻二孔梁中心线的夹角，这个角平分线即 （     ）。

A、桥墩横向轴线    B、桥墩纵向轴线  C、桥梁工作线     D、偏距

5、线路纵断面是由许多不同坡度的坡段连接成的，为了缓和坡度在变坡点处的急剧变化，使列车能平稳通过，在坡段间设置曲线连接，这种连接不同坡段的曲线称为 （      ）。

A、平曲线          B、缓和曲线      C、桥梁工作线      D、竖曲线

6、圆曲线的测设元素是指切线长、曲线长、外距、（      ）。

A、缓和曲线长      B、切曲差        C、转角            D、偏距

7、变形观测一般位置精度为 （     ）。

A、0.1mm           B、0.01mm        C、1mm             D、1cm

8、水准测量时，水准仪视准轴线离地面不应小于（      ）m。

A、0.1             B、0.2           C、0.3             D、0.4

9、附合导线坐标计算与闭合导线坐标计算的不同点是（      ）。
A、坐标增量闭合差                   B、导线全长闭合差

C、导线全长相对闭合差               D、角度闭合差

10、直线 AB的象限角 R AB ＝南西 30°，则其坐标方位角＝(       )。

A、30°            B、210°          C、150°           D、330°

11、在变形点附近相对稳定的地方，设立一些可以利用来直接对变形点进行观测的点作为过渡点，这些点称为 （      ）。
A、转点            B、高程点         C、工作基点        D、导线点

12、缓和曲线上某点的偏角应等于相应弧长所对中心角的（        ）。
A、1/2             B、1/4            C、1/3             D、1/5

13、精密导线测量时，导线最短边长不宜小于 300m，相邻边长的比不宜小于（   ）。

A、1：2            B、1：3           C、1：4            D、1：5

14、在 1∶1000 地形图上，设等高距为 1 米，如相邻两条等高线的图上距离为 0.01 米，则其地面坡度为（      ）。
A、1：10           B、1：5           C、1：20           D、1：15

15、某导线全长 620m，算得 fx=0.123m， fy-0.162m，导线全长相对闭合差为(   )。

A.1/2200           B.1/3100          C.1/4500           D.1/3048

16、测量水平角时，应使（     ）精确瞄准目标并尽量瞄准目标底部。

A．十字丝       B ．十字丝中丝     C ．十字丝竖丝 D ．十字丝横丝

17、下列（     ）不是测量高程的方法。

A．温度测量 B ．水准测量   C．三角高程测量     D ．气压高程测量

18、下列关于水平面代替水准面的叙述中，（    ）是正确的。

A．当施工测量面积较小时，可以用水平面代替水准面

B．在半径 20km的区域测量时，地球曲率对水平距离的影响可以忽略不计

C．无论测量面积大小如何，都不能用水平面代替水准面

D．水平面代替水准面对高程测量的影响可以忽略不计

19、建筑工地常用 DS 3 水准仪进行施工测量，其中数字 3 表示（    ）。

A．精度指标    B ．大地测量   C ．水准仪   D ．测量仪器

20、精密水准仪必须（     ）。

A．由测量技师操作 B ．配备精密水准尺 C ．使用进口仪器 D ．实施 GPS控制
二、多选题
1、建筑物的变形包括（     ）。

A沉降          B 水平位移      C倾斜           D 弹性变形

2、水平角测量的方法有 （    ）。
A测回法        B方向观测法    C经纬仪法        D 偏角法

3、精密测角时 ,在上、下半测回之间倒转望远镜 ,以消除或减弱（     ）误差等的影响。

A 视准轴误差    B 大气折光     C水平轴倾斜      D 地球曲率

4、连接两相邻坡度线的竖曲线，可以用（     ）形式。

A 圆曲线        B 缓和曲线     C悬链线          D 抛物线

5、确定地面点位的基本要素包括（     ）。

A 坡度          B 水平角       C距离            D 高差

6、下面说法正确的是（     ）。
A、三四等水准测量使用的红黑尺，红面底部从零开始，黑面底部一根为 4.687m，另一根为 4.787m。

B、转点是指水准测量中既有后视读数又有前视读数且起专递高程作用的点。

C 、DJ 1 经纬仪的精度比 DJ 6 经纬仪的精度低。
D、竖盘指标差属于仪器误差。

7、下面说法正确的是（     ）。
A、坐标方位角的范围是 0°～360°   B、同一直线正反坐标方位角相差 180°
C 、象限角等于坐标方位角           D、竖直角的范围是 0°～90°
8、关于误差分布状况性质的表述说法正确的是（      ）。
A、在一定观测条件下，偶然误差的绝对值不会超过一极限值。

B、绝对值较小的误差出现的频率大，绝对值较大的误差出现的频率小。

C 、绝对值相等的正负误差出现的频率相等。

D、当观测次数无限增大时，偶然误差的算数平均值趋近于零。

9、（   ）是建筑用地的界定基准线，由城市规划部门测定。可以作为建筑基线测设的依据。

A．房屋主轴线 B ．围墙 C ．公路主干道边线 D ．建筑红线
10. 估算土 , 石方工程量常用的方法有 (    ) 。

A．平行线法 B ．方格法 C ．平均断面法

三、判断题

1、 似大地水准面是测量工作的基准面，铅锤线是测量工作的基准线。（     ）

2、 DS 1 水准仪下标 1 表示仪器本身每公里能达到的精度为1mm。（      ）

3、 水平角如果观测两个测回，第一测回起始方向的度盘位置应配置在稍大于 000′00″处，第二测回起始方向的度盘位置应配置在 180°00′00″处（  ）

4、 全站仪的竖盘指标差属于观测误差。（      ）

5、 导线测量的精度是用导线全长相对闭合差来衡量的。（     ）

6、 三角高程测量是根据两点间所观测的垂直角及其水平距离，应用三角公式计算它们之间的高差的。（     ）

7、 在半径为 15km的范围内 ,以水平面代替水准面所产生的测距误差可忽略不计。（     ）

8、测量工作必须遵循“先局部后整体，先控制后碎步”的原则。（     ）
9、水准测量时， A点读数是 1.842 ，B点读数是 1.706，则 A点比 B点高。（     ）
10、水准测量时，前后视距离相等可以消除仪器的 i 角误差。（     ）
四、简答题

1、如下图所示，简述一个测回水平角观测基本步骤。
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2、等高线有哪些特性？
3、铁路上的曲线梁桥多为 “以折代曲 ”，何为梁的平分中矢布置方式和切线布置方式？
4、简述水准仪的 i 角检验方法。
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五、综合题

1、已知 ZH 点里程为 DK15+863.699, 坐标为（ 4363014.547，482302.125），JD坐标为（4362644.4968，482364.1696），其中 A点里程为 DK15+913.699，试计算 A 点沿线路方向切线方位角和大地坐标。 (R=2000,ls =90)
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  建筑工程施工测量复习资料参考答案
一、单选题

1、B  2、B  3、A  4、A 5、D 6、B  7、C 8、C  9、D 10、B 11、C 12、C  
13、B  14、A  15、D  16、C  17、A  18、A  19、D  20、B 
二、多选题

1、A BC  2、A B 3、A  C 4、A D 5、BC D 6、B D7、A B 8、ABD 9、ABCDE 10. BC 
三、判断题

1、× 2、√  3、×  4、×  5、√  6、√   7、×  8、× 9、×  10、√
四、简答题

1、如下图所示，简述一个测回水平角观测基本步骤。
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答：1）B点安置全站仪， A 、C点上立目标棱镜；2）将望远镜置为盘左的位置。瞄准 A点，将水平度盘置为稍大于零的位置，读数 A 左[image: image5.png]i 0°50'30"



记录。 顺时针旋转望远镜，瞄准 C点，读水平度盘的读数 C左，记录。计算上半测回角值： β上 = C左 – A 左3）将望远镜置为盘右的位置， 瞄准 C点，读水平方向读数 C右，记录。然后逆时针旋转望远镜， 再瞄准 A 点，读水平方向读数 A右，记录。计算下半测回角值： β下= C右 – A 右4）计算水平角：计算一测回角值： β = （ β上 + β下）/ 2
2、等高线有哪些特性？

答：① 同一条等高线上各点的高程相等。② 等高线是闭合曲线，不能中断 (间曲线除外 )，若不在同一幅图内闭合，则必定在相邻的其它图幅内闭合。③ 等高线只有在陡崖或悬崖处才会重合或相交。④ 等高线经过山脊或山谷时改变方向，因此山脊线与山谷线应和改变方向处的等高线的切线垂直相交。⑤ 在同一幅地形图内的基本等高距相同，等高线平距大表示地面坡度小；等高线平距小则表示地面坡度大；平距相等则坡度相同。倾斜平面的等高线是一组间距相等且平行的直线。
3、铁路上的曲线梁桥多为 “以折代曲 ”，何为梁的平分中矢布置方式和切线布置方式？

答：平分中矢布置：梁中线位于弦长中矢的平分线上，梁中线到跨中线路中线的距离等于中矢值的一半儿。切线布置：梁中线位于跨中线路中线的切线上。

4、简述水准仪的 i 角检验方法。
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五、综合题
1、已知 ZH 点里程为 DK15+863.699, 坐标为（ 4363014.547，482302.125），JD坐标为（4362644.4968，482364.1696），其中 A点里程为 DK15+913.699，试计算 A 点沿线路方向切线方位角和大地坐标。 (R=2000,ls =90)
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