

建筑工程概预算复习资料
一、单项选择题

1. 平整场地指原地面与设计室外地坪标高相差(     )厘米以内的原土找平。 

A. 35          B. 30         C. 25          D. 20  

2. 外墙工程量应按(     )计算。   

A.外边线      B.中心线      C.内边线      D.净长线  

3. 有梁板的梁成井字形，井字面积在5m2以内套用(     )定额。  

A.肋形板      B. 有梁板     C.平板        D.井字板  

4. 装饰工程的满堂脚手架工程量计算中，高度每超过基本高度(     )m按增加一层计。 

A. 1.0         B. 1.1         C. 1.2         D. 3.6  

5. 铺花岗岩板面层工程量按(     )计算。  

A.主墙间净面积   B.墙中线面积    C.墙外围面积    D.墙净面积×下料系数

6.（    ）的定义为：在合理的劳动组织和合理使用材料和机械的条件下，完成单位合格产品所消耗的资源数量标准。
A.定额        B.定额水平    C.劳动定额     D.材料定额
7.工人工作时间分析中，非定额时间的内容不包括（    ）。
A.多余或偶然工作时间     B.休息时间     C.停工时间      D.违反劳动纪律的时间
二、多项选择题

1.定额按编制单位和执行范围划分，可有（    ）。
A.全国统一定额     B.企业定额      C.土建定额        D.安装定额       E.地方定额
2.劳动对象是指施工过程中所使用的（    ）。
A.基本材料         B.建筑材料      C.半成品、配件    D.预制构件       E.辅助材料

3.预算定额编制的依据有（    ）。
A.国家有关部门的有关制度与规定      

B.现行设计、施工及验收规范；质量评定标准和安全技术规程      

C.施工定额             D.施工图纸             

E.有关新技术、新结构、新材料等的资料
4.材料消耗指标中的损耗量包括（    ）等内容。
A.操作时损耗          B.材料二次搬运损耗          C.堆放损耗
D.场内运输损耗        E.规格改装加工损耗
5.平方米实物量指标可用于编制（    ）。
A.概算        B.预算      C.材料计划      D.复核工程预算       E.竣工决算
6.设计阶段影响工程造价的主要因素有（    ）。
A.厂址选择             B.工艺评选         C.工艺技术方案选择
D.设备造型和设计       E.建筑材料和建筑结构的选择
7.工程价款结算办法有（    ）。
A.按月结算             B.按季结算          C.按年度结算
D.竣工后一次结算       E.已完分段结算
三、判断题
1. 直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费三部分组成。（    ）
2. 工人工作时为恢复体力稍作休息的时间为非定额时间。（    ） 

3. 供求因果增加费属于施工附加费。（    ）
4. 钻孔灌注桩钢筋笼工程量按施工净用量计算，并考虑钢筋的损耗率。（    ）
5. 现浇砼平板是指不带梁直接用柱支承的板。（    ）
6. 甲类工程是固定资产方向调节税税率为0%的投资项。（    ）
7. 报价最低的标底其评定价格也最低。（    ） 

四、简答题
1. 简述定额的基本特征。        

2. 简述工时研究的方法有哪几种。

3. 制定劳动定额的基本原则是什么。      

4. 简述工程造价价差的调整方法。        
五、计算与实务
1.某市一建筑工程,每层建筑面积为500平米，共七层,底层层高6.3米，其他层均为3.6米，室内外高差600mm，基础深4米，施工采用塔吊。 

求：(1)综合脚手费   (2)建筑超高费   (3)塔吊垂直运输增加费  (4)基础砼运输脚手费 。        
2.拟建某工程建筑面积3000㎡，设计为：水磨石地坪2800㎡，水磨石地坪概算单价35元/㎡；钢窗面积600㎡，概算单价100元/㎡。而概算指标为：650元/㎡，地面砖2600㎡，概算单价60㎡，铝合金窗650㎡，概算单价115元。请根据题中条件计算拟建工程的概算。
参考答案

一、单项选择题

1. B   2. B    3. D   4.C   5.A   6.A  7.B 
二、多项选择题

1. ABE  2.BCD   3. ABCE   4. ACD    5. ACD    6. CDE  7.ADE  
判断题

1. ╳  2. ╳  3. ╳   4. ╳  5. ╳   6. √   7. ╳  

四、简答题

1. 简述定额的基本特征。        

答:定额有：法令性，群众性，相对稳定性，,针对性等特征。
2. 简述工时研究的方法有哪几种。

答：工时研究的方法有，测时法，工作日写实法，写实记录法，工作抽查法等。 
3. 制定劳动定额的基本原则是什么。      

答：.基本原则：  (1)定额水平要平均先进 a.正确处理数量与质量关系 b.合理确定劳动组织  c.明确劳动手段和劳动对象  (2)定额结构形式要简明适用 a.项目划分合理  b.客额步距大小要适当  c.定额的文字要通俗易懂，计算简便,易于掌握。
4. 简述工程造价价差的调整方法。       

答：根据材料，设备价格的不同形式和物资供应方式等对工程造价的影响程度，国家规定了相应的合理调整方法。    (1)按工程概预算定额所附的人工工日，主要材料，施工机械台班用量以及主要材料设备数量，按有关主管部门定期发布的材料，设备预算价格。人工费及其执行期间，依据合同规定对已完工程部分价差进行调整。次要的设备，材料根据不同类型的工程以价格指数调整。  (2)对不同类型的工程，可分别以建筑安装工程造价，建筑安装工程直接费，工程建设其他费用等综合造价指数进行调整。   (3)对于使用材料品种较少而数量较大的工程，可采用以人工，材料，施工机械和设备相应的单项价格指数进行调整。  
五、计算与实务
1.解：(1)综合脚手费 底层:套12-5+6 其余层:套12-5  (11.24+1.12)×500+11.24×500×6=39900元  

建筑超高费 沿高:6.3+3.6×6+0.6=28.5米 第六层:24.9米 第五层:21.3米  第四层:17.7米 小于20米 故超过20米共有三层，43.83×3×500=65745元  

塔吊垂直运输增加费 14.5×500×7=50750元 

基础砼运输脚手费  (3.53+0.81)×500×0.6=1302元

2.
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