建筑工程测量复习资料
一 单选题 
1. 地面上有一点A,任意取一个水准面,则点A到该水准面的铅垂距离为() 
	A. 绝对高程 

	B. 海拔 

	C. 高差 

	D. 相对高程 


2. 大地水准面处处与铅垂线()交 
	A. 正 

	B. 平行 

	C. 重合 

	D. 斜 


3. 普通水准测量中,在水准尺上每个读数应读()位数 
	A. 5 

	B. 3 

	C. 2 

	D. 4 


4. 经纬仪对中误差所引起的角度偏差与测站点到目标点的距离() 
	A. 成反比 

	B. 成正比 

	C. 没有关系 

	D. 有关系,但影响很小 


5. 用精密方法丈量距离时,定线应用() 
	A. 经纬仪 

	B. 水准仪 

	C. 标杆 

	D. 目测 


6. 高斯投影属于() 
	A. 等面积投影 

	B. 等距离投影 

	C. 等角投影 

	D. 等长度投影 


7. 在钢尺量距的一般方法中,后尺手所持的工具是() 
	A. 钢尺末端 

	B. 钢尺的零端 

	C. 测钎 

	D. 标杆 


8. 望远镜视线水平时,读得视距间隔为0.743m,则仪器至目标的水平距离为()米 
	A. 0.743 

	B. 74.3 

	C. 7.43 

	D. 743 


9. 用尺长方程式为lt=30-0.0024+0.0000125×30×(t-20℃)米的钢尺丈量某段距离,量得结果为121.4090m,则尺长改正为()m 
	A. -0.0097 

	B. -0.0024 

	C. 0.0097 

	D. 0.0024 


10. 水准测量中,设A为后视点,B为前视点,A尺读数为2.713m,B尺读数为1.401,已知A点高程为15.000m,则视线高程为()m 
	A. 13.688 

	B. 16.312 

	C. 16.401 

	D. 17.713 


11. 观测某目标的竖直角,盘左读数为101°23′36″,盘右读数为258°36′00″,则指标差为（ ） 
	A. 24″ 

	B. -12″ 

	C. -24″ 

	D. 12″ 


12. 钢尺量距注意事项中,下列说法正确的是() 
	A. 量完一段前进时,钢尺应沿地面拉动前进,以防钢尺断裂 

	B. 丈量时尺应用力均匀拉紧,尺零点应对准尺段终点位置 

	C. 测量整尺段数应记清,并与后测手收回的测钎数应符合 


13. 我国目前采用的高程基准是() 
	A. 高斯平面直角坐标 

	B. 1980年国家大地坐标系 

	C. 黄海高程系统 

	D. 1985年国家高程基准 


14. 在地形图上，量得A点高程为21.17m，B点高程为16.84m，AB的平距为279.50m，则直线AB的坡度为（ ） 
	A. 6.8% 

	B. 1.5% 

	C. -1.5% 

	D. -6.8% 


15. 导线的布设形式中,支导线缺乏检核条件,其边数一般不得超过()条 
	A. 5 

	B. 2 

	C. 4 

	D. 6 


16. 观测值与________之差为闭合差() 
	A. 理论值 

	B. 平均值 

	C. 中误差 

	D. 改正数 


17. ()的基准面是大地水准面 
	A. 竖直角 

	B. 高程 

	C. 水平距离 

	D. 水平角 


18. 用一般方法测设水平角时,通常用什么位置进行测设?() 
	A. 只用盘左 

	B. 只用盘右 

	C. 用盘左或盘右一个位置 

	D. 用盘左和盘右两个位置 


19. 水准测量中,设A为后视点,B为前视点,A尺读数为1.213m,B尺读数为1.401m,A点高程为21.000m,则视线高程为()m 
	A. 22.401 

	B. 22.213 

	C. 21.812 

	D. 20.812 


20. 在测量直角坐标系中,纵轴为() 
	A. x轴,向东为正 

	B. y轴,向东为正 

	C. x轴,向北为正 

	D. y轴,向北为正 


21. 丈量一正方形的4个边长,其观测中误差均为±2cm,则该正方形的边长中误差为±()cm 
	A. 0.5 

	B. 2 

	C. 4 

	D. 8 


22. 水准测量中,设A为后视点,B为前视点,A尺读数为1.213m,B尺读数为1.401m,则AB的高差为()m 
	A. 0.188 

	B. -2.614 

	C. -0.188 

	D. 2.614 


23. 减少目标偏心对水平角观测的影响,应尽量瞄准标杆的什么位置?() 
	A. 顶部 

	B. 底部 

	C. 中间 

	D. 任何位置 


24. 观测竖直角时,采用盘左盘右观测可消除()的影响 
	A. i角误差 

	B. 指标差 

	C. 视差 

	D. 目标倾斜 


25. 比例尺分别为1︰1000、1︰2000、1︰5000地形图的比例尺精度分别为（ ） 
	A. 1m，2m，5m 

	B. 0.001m，0.002m，0.005m 

	C. 0.01m，0.02m，0.05m 

	D. 0.1m，0.2m，0.5m 


26. 某直线的坐标方位角为121°23′36″,则反坐标方位角为() 
	A. 238°36′24″ 

	B. 301°23′36″ 

	C. 58°36′24″ 

	D. -58°36′24″ 


27. 在水准测量中,若后视点A读数小,前视点B读数大,则() 
	A. A点比B点低 

	B. A.B可能同高 

	C. A.B的高程取决于仪器高度 

	D. A点比B点高 


28. 经纬仪整平,要求其水准管气泡居中误差一般不得大于() 
	A. 1格 

	B. 1.5格 

	C. 2格 

	D. 2.5格 


29. 下列是AB直线用经纬仪定线的步骤,其操作顺序正确的是()水平制动扳纽制紧,将望远镜俯向1点处;(2)用望远镜照准B点处所立的标志;
(3)在A点安置经纬仪,对中、整平;(4)指挥乙手持的标志移动,使标志与十字丝重合;

(5)标志处即为1处,同理可定其它各点 
	A. (1)(2)(3)(4)(5) 

	B. (2)(3)(4)(1)(5) 

	C. (3)(1)(2)(4)(5) 

	D. (3)(2)(1)(4)(5) 


30. 水准仪应满足的主要条件是() 
	A. 横丝应垂直于仪器的竖轴 

	B. 望远镜的视准轴不因调焦而变动位置 

	C. 水准管轴应与望远镜的视准轴平行 

	D. 圆水准器轴应平行于仪器的竖轴 


31. 由于钢尺的不水平对距离测量所造成的误差是() 
	A. 偶然误差 

	B. 系统误差 

	C. 可能是偶然误差也可能是系统误差 

	D. 既不是偶然误差也不是系统误差 


32. 望远镜的视准轴是() 
	A. 十字丝交点与目镜光心连线 

	B. 目镜光心与物镜光心的连线 

	C. 人眼与目标的连线 

	D. 十字丝交点与物镜光心的连线 


33. 地面某点的经度为85°32′,该点应在三度带的第几带?() 
	A. 28 

	B. 29 

	C. 27 

	D. 30 


34. 真误差为观测值与()之差 
	A. 平均 

	B. 中误差 

	C. 真值 

	D. 改正数 


35. 经纬仪度盘配位的目的是() 
	A. 减小读数误差 

	B. 减小仪器竖轴不竖直误差 

	C. 减小刻度盘不均匀误差 

	D. 减小视准轴不水平误差 


36. 由于水准尺底部的磨损对水准测量读数所造成的误差是() 
	A. 偶然误差 

	B. 系统误差 

	C. 可能是偶然误差也可能是系统误差 

	D. 既不是偶然误差也不是系统误差 


37. 消除视差的方法为（ ） 
	A. 调节物镜调焦螺旋 

	B. 调节目镜调焦螺旋 

	C. 调节脚螺旋 

	D. 调节物镜调焦螺旋和目镜调焦螺旋 


38. 经纬仪四条轴线关系,下列说法正确的是() 
	A. 照准部水准管轴垂直于仪器的竖轴; 

	B. 望远镜横轴平行于竖轴; 

	C. 望远镜视准轴平行于横轴 

	D. 望远镜十字竖丝平行于竖盘水准管轴 


39. 测量了两段距离及其中误差分别为: [image: image1.png]


 =136.46m±0.015m, [image: image2.png]


 =960.76m±0.025m，比较它们测距精度的结果为（ ） 
	A. [image: image3.png]


 精度高 

	B. 精度相同 

	C. [image: image4.png]


 精度高 

	D. 无法比较 


40. 建筑工程施工测量的基本工作是() 
	A. 测图 

	B. 测设 

	C. 用图 

	D. 识图 


二 判断题 (共10题 ，总分值20分 )
41. 水准测量时，采用中间法的目的主要是消除地球曲率的影响。（ ） （  ）
42. 测量学的工作原则：从整体至局部，先碎部后控制。（ ） （  ）
43. 地球表面的水准面有多个，而大地水准面只有一个。（ ） （  ）
44. 符合导线角度闭合差分配原则与闭合导线的闭合差完全相同。（ ） （  ）
45. 若以真子午线线方向为标准方向时，则该直线的方位角为磁方位角。（ ） （  ）
46. 观测水平角时，用盘左盘右观测，其平均值可以清除度偏心的影响。（ ） （  ）
47. 通常把肉眼能分辨图上的最小距离0.1cm表示的实际水平长度作为比例尺的精度。（ ） （  ）
48. 3º带是从中央子午线开始，自西向东，每3º划分一带。（ ） （  ）
49. 等高线的稀密表示坡度的缓急，等高线越稀，坡度越陡；等高线越密，坡度越缓。（ ） （  ）
50. 角度测量和距离测量都能用相对中误差评定其精度。（ ） （  ）
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