建筑工程管理与实务A卷复习题及答案
一、单项选择题（每小题1分，共20分）

1、施工测量中主要用于测设高程的仪器是（B）。

A.经纬仪
B.水准仪
C.照准仪
D.倾角仪

2、下列经纬仪属于普通经纬仪的是（D）

A.DJ0.7
B.DJ1
C.DJ2
D.DJ6

3、当建筑场地的施工控制网为方格网或者轴线形式时，采用（B）方线最为方便。

A.极坐标法





B.直角坐标法

C.角度前方交会法



D.方向线交会法

4、水准测量中，设A点为后视点，B点为前视点。A点的高程是45.382m，后视读数为1.202m，前视读数为1.302m。则B点的高程是（D）m。

A.44.180
B.44.482
C.45.182
D.45.282

5、土方开挖前，应先进行（A）。

A.测量定位，抄平放线


B.人工降低地下水位

C.边坡的临时性支撑加固

D.边坡坡度的复测检查

6、基坑边缘堆置土方和建筑材料，或沿挖方边缘移动运输工具和机械，一般应距基坑上部边缘不少于（C）。

A.2m
B.2.5m
C.3.0m
D.3.5m

7、下列深基坑工程的挖土方案中，为无支护结构的是（C）

A.逆作法挖土




B.盆式挖土

C.放坡挖土





D.中心岛式（也称墩式）挖土

8、基坑验槽时应仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在，核对基坑土质及地下水情况是否与（B）相符。

A.设计图纸
B.勘察报告
C.施工方案
D.钎探记录

9、观察验槽的重点应选择在（C）。

A.基坑中心点




B.基坑边角处

C.受力较大的部位

     
D.最后开挖的部位

10、砖基础最下面一层砖的水平灰缝大于（D）时，应用细石混凝土找平。

A.5mm
B.10mm
C.15mm
D.20mm

11、某仓库设在建筑物二层，仓库里面放满水泥，二层楼板承受的是（ ）。

A.线荷载
B.分散荷载
C.面荷载
D.集中荷载

12、水泥砂浆重度为20kN/m3,若铺设厚度为20mm，则其面荷载为（B）kN/m2。

A.0.04
B.0.4
C.4
D.10

13、下列无机胶凝材料中，属于水硬性胶凝材料的是（C）

A.石灰
B.石膏
C.水泥
D.水玻璃

14、石灰不宜单独使用，是因为（D）。

A.石灰强度低
              B.石灰硬化慢

C.石灰易受潮
              D.硬化时体积收缩大

15、控制钢筋混泥土水池不能出现裂缝，是下列哪种功能要求提出的？（B）

A.安全性
B.适用性
C.耐久性
D.塑性

16、钢筋混泥土雨篷板，其受力主筋配置于板的（D）

A.两侧
B.中间
C.下边
D.上边

17、某砌体房屋的静力计算方案为刚性方案，柱的断面尺寸为360mm×360mm，柱高为3.6m，其高厚比应为（B）。

A.9
B.10
C.11
D.12

18、多层砖房构造柱应伸入室外地面标高以下（B）。

A.250mm
B.500mm
C.1000mm
D.1500mm

19、某住宅建筑为8层，该住宅应属于（B）。

A.低层建筑
B.中高层建筑
C.多层建筑
D.高层建筑

20、超高层建筑的建筑高度应大于（A）m。

A.100.
B.90
C.80
D.70

21、非控制区内某平屋顶，局部突出屋面的有楼梯间，电梯机房和水箱间，计算建筑高度应按（C）。

A.室外地面至楼梯间定点
    B.室外地面至电梯机房顶点

C.室外地面至女儿墙顶点
    D.室外地面至水箱间顶点

22、某民用建筑屋顶安装太阳能热水器，给水排水管道为防冻，采用（B）设计。

A.给水排水管道通过烟道进入室内

B.给水排水管道通过管道井进入室内

C.给水排水管道通过风道进入室内

D.给水排水管道通过垃圾管道进入室内

23、某居室的窗户窗台面距地面高0.3m，贴窗护栏防护高度应是（D）m.。

A.0.8
B.0.9
C.1.0
D.1.2

24、某酒店四季厅屋顶高6m，采用玻璃采光顶，考虑保温隔热等因素，应选择（C）。

A.双层平板中空低辐射玻璃      B.双层钢化中空低辐射玻璃

C.双层夹层中空低辐射玻璃      D.双层磨砂中空低辐射玻璃

25、某居室侧窗窗台高0.6m，窗高2m，宽3m，有效采光面积应是（B）m2。

A.6.0
B.5.4
C.5.1
D.4.8

26、某住宅的厨房地面面积5m2，厨房的通风开口面积应（ ）m2

A.0.40
B.0.45
C.0.50
D.0.60

27、噪声控制标准中，室内允许噪声级是（D）。

A.卧室白天≤60dB（A），夜间≤30dB（A）

B.学校白天≤50dB（A），夜间≤30dB（A）

C.卧室白天≤45dB（A），夜间≤40dB（A）

D.学校白天≤40dB（A），夜间≤30dB（A）

28、一栋建在寒冷地区的写字楼，其体型系数应（ ）。

A.≤0.4
B.≤0.5
C.≤0.6
D.≤0.7

29、钢材的下列化学成分中，（B）为有害元素。

A.碳
B.磷
C.硅
D.锰

30、用于隔断的轻钢龙骨代号为（D）。

A.G
B.D
C.L
D.Q

二、多项选择题（每小题2分，共20分）
31、某办公楼，装修时在一根梁上砌了一面轻质隔墙，则相当于在梁上增加了（AD）

A.线荷载

B.面荷载

C.集中荷载

D.静荷载

E.动荷载

32、房屋结构的可靠性包括（ ）等方面的要求

A.稳定性

B.适用性

C.安全性

D.耐久性

E经济性

33、钢筋混泥土梁中，（DE）属于构造配筋。

A.受压纵筋

B.箍筋


C.弯起钢筋

D.架立钢筋

E.腰筋

34、直接影响砖砌体抗压强度的主要因素有（BCDE）

A.砖的制作材料

B.砖的强度等级

C砖筑质量

D.砂浆的厚度


E砌筑质量

35、某公共建筑大厅安装门时要求（BC）。

A.全玻璃门采用磨花玻璃设防撞提示标志

B.全玻璃门采用夹层玻璃设防撞提示标志

C.全玻璃门采用钢化玻璃设防撞提示标志

D.全玻璃门采用磨砂玻璃不设撞提示标志

E.全玻璃门采用钢化玻璃不设撞提示标志

36、供残疾人使用的门应符合下列规定（ ）

A.采用自动门，门净宽1.20m

B.采用推拉门，门净宽0.75m

C.采用平开门，门净宽1.10m

C.采用折叠门，门净宽0.70m

E.采用弹簧门，门净宽1.00m

37、在楼梯的设计中正确的作法是(ABE)

A.梯段的平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽

B.楼梯平台过道处的净高应小于2m

C.楼梯每个梯段的踏步一般不应大于20级，亦不应小于3级

D.弧形梯离内扶手中心0.25m处的踏步不应小于0.20m

E.儿童使用的楼梯，垂直杆件间的净距不应大于0.11m

38、围护结构的保温节能设计应采取如下措施（ABCD）

A.公共建筑每个朝向的窗墙面积比≤0.70

B.窗框采用塑料构件或断桥处理

C.采用双层中空玻璃或双层玻璃窗

D.对结构转角或交角等处采取保温措施

E.公共建筑透明幕墙的窗墙面积比≤0.80

39、碳素结构钢的牌号包括(ABCD)

A..Q195

B.Q215


C.Q235


D.Q275

E.Q295

40、建筑石膏的特性包括（ACD）

A.凝结硬化快

B.不溶于水


C.硬化时体积微膨胀


D.防火性能好

E.石膏制品密室度高
41、基坑开挖前，应根据（ABCD）、施工方法，施工工期和地面荷载等资料，确定基坑开挖方案和地下水控制的施工方案。

A.工程结构形式

B.基坑深度


C.地质条件



D.周围环境



E.地基承载力

42、深基坑工程的挖土方案主要有（ ）

A.分层分段挖土

B.放坡挖土


C.中心岛式挖土


D.盆式挖土



E.逆作法挖土

43、为改善砂浆的和易性而加入的掺合料包括（ABD）

A.石灰膏

B.黏土膏

C.石膏


D.粉煤灰

E.人工砂

44、混凝土的耐久性是一个综合性概念，包括的内容除抗冻性，抗渗性外，还有（BDE）等

A.抗裂性

B.抗侵蚀性

C.抗徐变性

D.抗碳化性
  E.抗碱骨料反应

45、验槽时下列哪些单位必须参加（ABCD）

A.施工单位

B.勘察单位

C.业主（监理） D.设计单位
E.质监站

46、钎探是根据（CE）来判断土的软硬情况及无古井，古墓，洞穴，地下掩埋等。

A.钎孔大小

B.用力大小

C.锤击大小

D.入土深度
  E.入土难易程度

47、砖、石基础的特点包括（ADE）

A.抗压性能好
B.整体性好

C.抗剪性能好
D.施工操作简单  E.造价较低

48、钢筋混凝土灌注桩按其成孔方法不同，可分为（CDE）和挖孔扩底灌注桩等。

A.水冲灌注桩

B.振动灌注桩

C.钻孔灌注桩


D.沉管灌注桩

E.人工挖孔灌注桩

49、某现浇钢筋混凝土梁的跨度为9m，其跨中起拱高度可为（CD）

A.2mm


B.5mm


C.15mm


D.20mm


E.30mm

50、砖砌体的砌筑方法有（ ）

A.干砌法

B.“三一”砌砖法

C.挤浆法
D.刮浆法
E.满口灰法
三、综合背景题（四个选项为单选题，五个选项为多选题，错选、多选、漏选均不得分。每小题2分，共24分）
题一

某夏热冬冷地区位于规划控制区内的某住宅，女儿墙标高24m；有上人屋顶平台，女儿墙高0.5m，厚0.24m。突出屋面的电梯机房标高28m，空调冷却塔标高29m，通信设施标高30m。凸窗﹑窗扇﹑窗罩﹑空调机位等在人行道路面上空突出道路红线；住宅卧室的地板面积20㎡，窗户面积6㎡；窗户窗台距地面高0.3m。公共建筑每个朝向的窗墙面积比为0.80。

51、位于规划控制区内的住宅建筑高度应是（D）m。

A.24
B.28
C.29
D.30

52、允许在人行道路面上空可突出道路红线的建筑突出物应是(D)。

A.1.8m以上允许突出凸窗，窗扇﹑窗罩﹑空调机位﹑突出宽度不大于0.50m

B.2.0m以上允许突出凸窗，窗扇﹑窗罩﹑空调机位﹑突出宽度不大于0.50m

C.2.2m以上允许突出凸窗，窗扇﹑窗罩﹑空调机位﹑突出宽度不大于0.50m

D.2.5m以上允许突出凸窗，窗扇﹑窗罩﹑空调机位﹑突出宽度不大于0.50m

53、住宅的卧室，窗户可开启的部分应是（ ）㎡。

A.1.0
B.1.2
C.1.5
D.1.8

54、卧室的贴窗护栏防护高度应是（D）m。

A.0.8
B.0.9
C.1.0
D.1.2

55、上人屋顶平台设置的栏杆高度应是（A）m。

A.1.60
B.1.20
C.1.10
D.1.05

56、维护结构的保温节能设计应采取（ABCD）措施。

A.公共建筑每个朝向的窗墙面积比≦0.70

B.窗框采用塑料构件或断桥处理

C.采用双层中空玻璃或双层玻璃窗

D.对结构转角或交角等处采取保温措施

E.公共建筑透明幕墙的窗墙面积比≦0.80

题二

寒冷地区某商业大厦室外采用铝合金门窗，外墙涂料装饰。室内装修内容有采用木门安装、走廊地砖地面、领导办公室铺实木地板、墙面采用乳胶漆、两道玻璃砖装饰墙。经检查发现门窗与洞口之间的缝隙全部采用水泥砂浆嵌缝、木地板铺设不符规范要求等质量问题。

57、寒冷地区木门窗框与墙体的空隙应填充（D）。

A.水泥砂浆
B.水泥混合砂浆
C.防腐材料
D.保温材料

58、铝合金外门窗框与砌体墙体固定方法错误的是（B）。

A.门窗框上的拉接件与洞口墙体的预埋钢板焊接

B.射钉固定

C.墙体打孔砸入钢筋与窗框上的拉接件焊接

D.金属膨胀螺栓固定

59、涂饰工程施工应控制环境温度，其中水性涂料涂饰工程施工的环境温度应该控制在（C）。

A.不应低于-5℃
B.不应低于0℃
C.5～35℃
D.36～38℃

60、木地板施工中，实木地板面层与墙体之间应预留的缝隙为（B）。

A.6～8mm
B.8～12mm
C.12～15mm
D.无边缝

35、玻璃砖墙安装时，宜以（B）高为一个施工段，待下部施工段胶结材料达到设计强度后，再进行上部施工。

A.1000mm
B.1500mm
C.2000mm
D.2500mm

61、门窗工程验收时应检查哪些文件记录（ABCE）。

A.门窗工程的施工图、设计说明及其他文件

B.材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告

C.特种门及其附件的生产许可证

D.防火等级

E.隐蔽工程验收记录

题三

某开发商开发一群体工程，各单体地上、地下结构形式多样，地下车库防水做法为高聚物改性沥青防水卷材外防外贴，基础底板局部为水泥基渗透结晶型防水涂抹，屋面为刚性防水混凝土+合成高分子防水卷材施工，厕浴间为聚氨酯防水。

62、当屋面坡度大于（ ）时，应采取防止沥青卷材下滑的固定措施。

A.3﹪
B.10﹪
C.15﹪
D.25﹪

63、冷粘法是指用(B)粘贴卷材的施工方法

A.热沥青胶
B.胶粘剂
C.喷灯烘烤    D.就卷材上的自粘胶

64、防水混凝土养护时间不得少于（B）

A.7d
B.14d
C.21d
D.28d

65、采用条粘法铺贴屋面卷材时，每幅卷材两边的粘贴宽度不应小于（D）。

A.50mm
B.100mm
C.120mm
D.150mm

66、屋面铺贴防水卷材应采用搭接法连接，下列各项中正确的有（ABCD）。

A.上下层卷材的搭接缝应对正

B.相邻两幅卷材的搭接缝应错开

C.搭接宽度应符合规定

D.平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接

E.垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接

67、关于地下卷材防水层铺贴施工，下列说法中正确的有（ ）。

A.卷材接缝不得在阴角处

B.冷粘法施工时气温不得低于5℃，热熔法施工时气温不得低于-10℃

C.宜选用高聚物改性沥青类或合成高分子类卷材

D.冷粘法施工的卷材防水层，应固化7d以上方可遇水

E.用外防外贴法铺贴防水层时，应先铺立面，后铺平面

四、案例题（每小题12分，共36分）

68、案例一

某装饰公司承接了某办公楼的地下室工程施工，各项工序的逻辑顺序见表所示。网络计划如图所示。工程于6月15日开工，在实际工程施工中发生了如下事件：

事件1：由于材料不到位，致使C工作推迟了2天。

事件2：6月21日，整个施工现场停电1天。

问题：

（1）在不考虑事件1﹑2的情况下，确定该网络计划的关键线路，是由哪些工作组成。

答：该工程网路计划关键线路为：①—②—③—④—⑧；关键线路由A、B、D、E工作组成。

(2)在不考虑事件1﹑2的情况下，该工程总工期是多少天？

答：在不考虑事件1、2的情况下，该工程总工期22d

(3)考虑到事件1﹑2的发生，该工程实际工期是多少天？

答：考虑事件1、2的发生，该工程的实际工期为23D.

69、案例二

某建筑公司承接了一栋综合楼的施工任务。该综合楼工程，地下1层，地上12层。地下为贮藏及设备用房，一、二层为商场，三层以上为办公楼。其中地下室层高为3.60m，一、二层分别为3.60m、4.80m，三层以上部分层高3.60m，结构总高度为48m。该公司拟采用双

排钢管脚手架、密目网全封闭。

问题：

(1)单、双排扣件式钢管脚手架搭设高度限值是多少？如果双排钢管脚手架搭设超过限制时，可以采取哪些措施？

答:根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2001）规定，扣件式钢管脚手架的搭设高度为：单排脚手架高度限值为20m；双排脚手架高度限值为50m。当需要搭设超过高度限值的脚手架时，可采取如下方式并采取相应的措施：

1）在架高20m以下采用双立杆和在架高30m以上采用部分卸载措施；

2）架高50m以上采用分段全部卸载措施；

3）采用挑、挂、吊形式或附着升降式脚手架等。

(2)规范对双排钢管脚手架横向水平杆的间距有何要求？

答：规范对双排钢管脚手架横向水平杆间距要求的规定：主节点必须设置一根横向水平，用直角扣件接且严禁拆除；作业层上非主节点处得横向水平杆，宜根据支撑脚手板的需要间距设置，最大间距不应大于纵距1/2。

(3)规范对纵向水平杆搭设有何构造要求？

答：1）纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨。

2）纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接，也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定：

①纵向水平杆的对接扣件应交错布置；

②两根向琳娜纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内；

③不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向的距离不应小于500mm；

④各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

3）若采用搭接时，搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆端的距离不应小于100mm。

(4)规范对剪刀撑搭设有何构造要求？

答：规范对剪刀撑搭设构造要求的规定：

1）每道剪刀宽度不应小于4跨，且不应小于6m，斜杆与地面的倾角宜在45°～60°之间；

2）高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶续设置；

3）剪刀撑斜杆等接长宜采用搭接，连接的旋转扣件不得少于3个；

4）剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

70、案例三

某市住宅小区一期工程占地15万㎡，总建筑面积30万㎡，由22幢14～27层住宅及1～2层商业与公共建筑组成。该市某一级建筑施工企业承接了该小区施工任务，委派了一名项

目经理负责该工程施工管理。工程开工前，该项目经理组织项目经理部人员编制了施工组织

设计，进行了施工总平面图设计，其设计步骤如下：

（1）引入场外交通道路；

（2）布置内部运输道路；

（3）布置仓库；

（4）布置加工厂和混凝土搅拌站；

（5）布置临时房屋；

（6）布置临时水电管线网和其他动力设施；

（7）绘制正式的施工总平面图。

问题：

（1）简述施工总平面图的设计应坚持的基本原则。

答：施工总平面图的设计应坚持的基本原则如下：

1)在满足要求的前提下布置紧凑，少占地，不挤占交通道路；

2)最大限度地缩短场内运输距离，尽可能避免二次搬运；

3)在满足施工需要的前提下，临时工程的工程量应该最小，以降低临时工程费；

4)临时设施布置应利于生产和生活，减少工人往返时间；

5)充分考虑劳动保护、环境保护、技术安全、防火要求等；

（2）请指出上诉施工总平面图设计步骤中不妥之处。

答：施工总平面图的设计步骤有不妥，正确步骤如下：

1)引入场外交通道路；

2)布置仓库；

3)布置加工厂和混凝土搅拌站；

4)布置内部运输道路；

5)布置临时房屋；

6)布置临时水电管线网和其他动力设施；

7)绘制正式的施工总平面图。

（3）简述现场施工道路的布置要求。

答：施工道路的布置要求如下：

1）应满足材料、构件等运输要求，使道路通到各个仓库及堆场，并距离其装卸区越近越好，以便装卸。

2）应满足消防要求，使道路靠近建筑物、木料场等易发生火灾的地方，以便车辆能直接开到消防栓处。消防车道宽度不小于3.5m。

3）为提高车辆的行驶速度和通行能力，应尽量将道路布置成环行路，不能设置环形路，应在路端设置倒车场地。

4）应尽量利用已有道路或永久性道路。根据建筑总平面图上永久性道路位置，先修筑路基，作为临时道路。工程结束后，再修筑路面，这样可节约施工时间和费用。

5）施工道路应避开拟建工程和地下管道地方；否则，这些工程后期施工时，将切断临时道路，给施工带来困难。

71、案例四

某单位承建一工业厂房工程的施工建设任务，根据要求编制了该工程施工进度计划，并按计划组织施工，在施工过程中，业主提出对原设计方案变更，由于工程变更，使施工进度未能按原计划执行。

问题：

(1）该工程施工进度出现偏差时，施工单位应按怎样的步骤进行调整？

答：施工进度计划调整的步骤：分析进度计划检查结果，确定调整的对象和目标；选择适当的调整方法；编制调整方案；对调整方案进行评价和决策；确定调整后付诸实施的新施工进度计划。

(2)施工进度计划调整的内容有哪些?调整的类型有哪些？

答：施工进度计划调整的内容：施工内容、工程量、起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。施工进度计划调整的类型：单纯调整工期、资源有限-工期最短调整、工期固定-资源均衡调整、工期-成本调整。

(3)针对该偏差可采取哪些调整方法？

答：施工进度计划调整方法如下：

1）改变某些工作之间的逻辑关系；

2）缩短某些工作的持续时间；

3）资源供应的调整；

4）增减施工内容；

5）增减工作量；

6）改变起止时间。
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