建筑工程计量与计价复习资料及答案
一、填空题

1.定额按编制程序和用途分为施工定额、预算定额、  概算定额与概算指标 、  投资估算指标  。

2.工程建设中使用的材料有   一次性使用材料   和    周转性使用材料   两种类型。

3.多层建筑坡屋顶内和场馆看台下，当设计加以利用时净高  超过2.10m    的部位应计算全面积；净高在       1.20m至2.10m       的部位应计算1/2面积；当设计不利用或室内净高   不足1.20m时   不应计算面积。
4.整体楼梯包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的连接梁，按  水平投影面积  计算，不扣除宽度   小于500mm  的楼梯井，伸入墙内部分不另增加。 当整体楼梯与现浇楼层无梯梁连接时，按楼层的最后一个踏步外边缘加     为界。

5.普通窗按     以平方米计算。
6.墙裙以高度在  1500mm   以内为准，超过时按墙面计算，高度低于   300mm  以内时，按踢脚板计算。

7.分部分项工程量清单应包括  项目编码  、  项目名称  、 计量单位 和  工程数量  。

8.应计入建筑安装工程造价的税金包               、           及             等。

二、单项选择题
1.某单层混凝土结构工业厂房高15m，其一端有6层砖混车间办公楼与其相连，构成一单位工程，两部分外墙外边距离350mm，各部分首层勒脚以上外墙外边所围面积分别为2000m2和，300m2，缝长20m，则该单位工程建筑面积为(  B  )m2。

   A.2300   　　      B.3800       　  　 C.3807   　　         D.3842

2.整体地面面层工程量均按主墙间净面积以“平方米”计算，应扣除(     )。

  A.凸出地面构筑物、室内地沟所占面积  　　 　  B.柱、垛所占面积

  C.间壁墙所占面积    　　　　　　　　　　　   D.附墙烟囱所占面积

3.某建筑物采用现浇整体楼梯，楼梯共四层自然层，楼梯间净长6m，净宽3m，楼梯井宽500mm，长3m，则该现浇楼梯的混凝土工程量为(     )m2。

  A.18   　　　     B.72   　　　     C.70.5   　　  　 D.66

4.除另有说明外，所有清单项目的工程量应以实体工程量为准，并以完成后的(  D  )计算。

A.净值 　         B.净值加损耗      C.净值加需要增加的工程量       D.实际量

5．构筑物混凝土工程量除另有规定者外，均按图示尺寸以体积计算，应扣除门窗洞口及(   C  ）孔洞所占的体积。

  A.0.1m2以外         B.0.1m2以内           C.0.3m2以外           D.0.3m2以内

6．如果是打孔后，先埋入预制混凝土桩尖，再灌注混凝土的打孔灌注方式，其桩尖的工程量按(     )计算体积。

  A.个               B.设计规定           C.图示尺寸        D.钢筋混凝土章节规定

7.（  B ）是计算单项工程和单位工程的成本和造价的基础。

A.施工定额         B.预算定额           C.概算指标        D.概算定额

8.高低联跨的建筑物，应以（ A  ）为界分别计算建筑面积；其高低跨内部连通时，其变形缝应计算在低跨面积内。

A.高跨结构外边线     B.高跨结构内边线　　 C.高跨结构中心线　　 D.变形缝中心线

9.墙体工程量计算时不应扣（     ）面积。
A.每个面积大于0.3m2的孔洞                 B.过人洞面积

C.嵌入且平行于墙体的混凝土构件            D.混凝土梁头体积

10.下列说法不正确的是（  D  ）。

A.无墙裙的，其高度按室内地面或楼面至天棚底面之间的距离计算

B.有墙裙的，其高度按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算

C.钉板条天棚的内墙面，其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加100mm计算
D.钉板条天棚的内墙面，其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加200mm计算

三、是非题

1.当设计要求与定额项目的内容不完全一致时，可直接套用定额的预算基价及工料机消耗量，计算该分项工程的直接工程费以及工料机需用量。（    ）

2.有永久性顶盖的室外楼梯(建筑物无室内楼梯)，其建筑面积按建筑物自然层的水平投影面积的计算。（  × ）

3.干湿土以地质资料提供的地下常水位为分界线，地下常水位以上为干土，以下为湿土，如用人工降低地下水位时，干湿土划分仍以地下常水位为准。（  √  ）

4.砖垛、三皮砖以上的腰线和挑檐等体积，并入墙身体积内计算。（     ）

5.设计图纸中未注明的钢筋接头和施工损耗没有综合在定额项目内，套用定额时采用钢筋的理论质量加上损耗量套取定额。（  × ）

6.措施项目清单为可调整清单，投标人对招标文件中所列项目，可根据企业自身特点作适当的变更增减。（    ）

7.定额编制方法有技术测定法、经验估工法、统计计算法 、比较类推法。（  √  ）
8.按《计价规范》规定：工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金、风险费。                                                        （  √  ）
9.三算是指设计概算、施工图预算和施工预算。（  × ）
10.建筑工程预算定额是建筑工程定量和定价的标准。（  × ）
四、简答题

1.建设程序与建筑工程(概)预算间有何关系？

答：

2.工程量清单编制程序是什么？

答：（1）熟悉清单编制资料；

（2）设置工程量清单项目；

（3）计算清单项目工程数量，并汇总；

（4）填制工程量清单表格；

（5）编写工程量清单编制说明书。

3.间接费计算方法按取费基数的不同分为几种？

答：（1）以直接费为计算基础

（2）以人工费和机械费合计为计算基础

（3）人工费为计算基础

4.对于承包商来讲，投标报价时，要考虑的风险一般有哪些？

答：

5.施工预算的作用有哪些？

答：（1）施工预算是编制施工劳动力、材料、机械台班需求和采购供应计划的依据。

（2）施工预算是施工企业编制最佳施工进度计划的依据。

（3）施工预算是施工队向施工班组签发施工任务单和限额领料单的依据。

（4）施工预算是计算计件工资和超额奖励、贯彻按劳分配的依据。 

（5）施工预算是企业开展经济活动分析，进行“两算”对比的依据。

五、计算题
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1.某工程打预制方桩，如图。断面350mm×350mm，桩长18m (6m+6m+6m)，硫磺胶泥接头，承台大样如下，单桩工程量多少?

桩 

                 立面图

解：根据题意可知桩接头2个，送桩深度为2.6－0.1－0.15=2.35(m)

   单桩工程量：方桩制作：0.35×0.35×18×1.02=2.25(m3)

方桩场外运输：0.35×0.35×18×1.019=2.25(m3)

方桩场内运输：0.35×0.35×18×1.015=2.24m3
方桩硫磺胶泥接头：0.35×0.35×2=0.25m2

打桩：0.35×0.35×18×1.015=2.24m3
送桩：0.35×0.35×2.35=0.29m3
2.某教学楼基础工程为条形毛石基础、钢筋混凝土独立柱基和混凝土垫层，土壤为二类土。由于工程较小，采用人工挖土，移挖作填，余土场内堆放，不考虑场外运输。室外地坪标高为-0.45m。外墙为490mm，内墙为240mm。基础平面图、剖面图见图1、2。
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问题：1．根据《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》的规定，土方工程量计算时应如何考虑放坡?基础所需工作面应如何考虑?

2．根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，计算平整场地、挖基槽、毛石基础、砖基础、混凝土基础各分项工程的工程量。

2．解：


