建筑工程安全管理复习资料及答案
一、单项选择题

1．我国安全生产工作的针是( )。

A.安全责任重于泰山B．质量第一，安全第一

C．管生产必须管安全D．安全第一，预防为主，综合治理

正确答案：D 

2.我们将建筑施工作业的场所统称为( )，也叫工地。

A.临时工棚B．工厂C．施工现场D．高处作业

正确答案：  

( )不属于建筑施工作业的特点。

露天作业、交叉作业多B．高温作业多C．高处作业多D．手工操作多

正确答案：  

在生产过程中直接从事( )的人员统称为特种作业人员。

脚手架搭拆B．手工操作C．特种作业D．高处作业

正确答案：  

下列属于标准的是( )。

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130-2001) 

《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ 46--2005) 

《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ 160-2008) 

《塔式起重机安全规程》(GB 5144-2006) 

正确答案：D 

6《建筑法》规定，(    )必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费       A.建筑施工企业    B．职工自己     C．作业班组     D．建设单位 正确答案：A 

7．建筑施工特种作业人员考核容，包括(    )等。       A．安全技术理论和实际操作技能B．安全技术理论 

C．实际操作技能    D．自学能力 

正确答案：A 

8．建筑施工特种作业操作资格证书有效期为(    )年。 

A．3    B．4    C．1    D．2 

正确答案：  

9．特种作业人员应参加培训时间不少于(     )学时的年度安全教育培训。 

A．8    B．16    C．24    D．32 

正确答案：C 

10．公司级安全教育，由企业安全教育部门实施，下列(   )不属于公司教育容。 

A．和地有关安全生产面的针、政策及法律法规 B．施工安全、职业健康和劳动保护的基本知识 C．建筑施工人员安全生产面的权利和义务 D．工程概况、施工现场作业环境和施工安全特点 

正确答案： 
11．属于防护头部安全防护用品的是(   )。 

A．安全帽、工作帽    B．护目镜、防护罩

C.防护手套、绝缘鞋   D．耳塞、耳罩 

正确答案：A 

12．属于防坠落类安全防护用品的是(   )。 

A．防滑鞋、防油鞋    B．安全带、安全绳和防坠器 C．防尘罩、防毒面具    D．防坠器、防毒面具 

正确答案：  

13．下列是关于防护用品的阐述，最正确的是(   )。 

A．建筑施工企业必须根据作业人员的施工环境、作业需要配发安全防护用品 B．建筑施工企业必须根据作业人员的施工需要，按照规定配发安全防护用品并监督其正确佩戴使用 

c．建筑施工企业必须根据作业人员的施工环境、作业需要，按照规定配发安全防护用品 

D．建筑施工企业配发的安全防护用品必须由职工支付购置费 

正确答案：B 

14．下列是关于防护用品使用的阐述，不正确的是(   )。 

A．施工现场的作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；

B．特殊情况下不戴安全帽时，长发者从事机械作业必须戴工作帽 

C．处于无可靠安全防护设施的高处作业，必须系安全带 

D．从事脚手架作业，操作人员必须穿灵便、紧口工作服、系带的高腰皮革防滑鞋，戴工作手套，高处作业时，必须系安全带 

正确答案：D 

1 5．下列是关于防护用品发放的阐述，不正确的是(    )。

安全防护用品的发放和管理，坚持“谁用工，谁负责”的原则 

B．施丁作业人员所在按规定免费发放安全防护用品 

C．施工单位必须更换已损坏或已到使用期限的安全防护用品 

D．安全防护用品可以以货币发放 

正确答案：  

16．下列是关于安全帽使用的阐述，不正确的是(    )。 

A．可以在安全帽再佩戴其他帽子 

B．将帽衬衬带位置调节好并系牢，帽衬的顶端与帽壳顶之间应保持20～50 mm 

C．安全帽的下颏带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度，以防帽子滑落、碰掉 

D．使用前应根据自己头型将帽箍调至适当位置，避免过松或过紧 

正确答案：A 

17．下列是关于高处作业的阐述，不正确的是(    )。 

A．坠落高度越高，坠落时的冲击能量越大，造成的伤害越大，危险性也越大 

B．坠落高度越高，坠落半径也越大，坠落时的影响围也越大 

C．作业高度大多在3m以上时，才属于高处作业 

D．高处作业无可靠防坠落措施时，必须系安全带 

正确答案：C 

按照《高处作业分级》的规定，高处作业分为四个级别，不正确的是(    ) 。A．一级高处作业，坠落高度在2．5～5 m 

二级高处作业，坠落高度在5-15 M 

三级高处作业，坠落高度在15-30 m 

D．四级高处作业，坠落高度大于30

正确答案：A 

下列是关于坠落半径的阐述，不正确的是(     )。  

在坠落半径的工棚、设备和人员不需采取防护措施 

坠落半径的大小取决于作业现场的地形 

一级高处作业的坠落半径为3m 

四级高处作业的坠落半径≥6m 

正确答案： 
下列不属于高处作业管理措施的一项是(   ) 。

从事架体搭设、起重机械拆装等高处作也的人员应取得特种作业人员操作资格 B．因作业需临时拆除安全防护设施时，必须经有关负责人同意并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复 

遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天高处作业 

设置防护栏杆 

正确答案：D 

二、多项选择题
1、施工单位各级管理人员的安全生产责任制主要包括下列哪些人员的责任制？（   ） A．技术负责人  B．分管安全生产负责人  C．负责项目管理的其他人员 D．项目负责人  E．施工班组长 

正确答案：A B C D E 

2、下列对专职安全生产管理人员安全生产责任的叙述，哪些是正确的？（  ） 

A．保证安全防护和文明施工资金的有效使用 

B．监督专项安全施工方案和安全技术措施的执行，对施工现场安全生产进行监督检查。 

C．建立工程项目安全生产保证体系 

D．发现生产安全事故隐患，及时向项目负责人和安全生产管理机构报告，并监督检查整改情况 E．及时制止现场违章指挥、违章作业行为 

正确答案： 
3、下列对总承包单位和分包单位的安全生产责任制的叙述，哪些是正确的？（   ） 

A．工程项目实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 

B．分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任 

C．总承包单位应当和各分包单位签订分包合同，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、责任和义务 

D．施工现场分包单位发生生产安全事故，由分包单位负责统计上报

E．总承包单位和分包单位各自承担相应的安全生产责任，并对分包工程的安全生产承担连带责任 

正确答案： 
4、下列对总承包单位和分包单位的安全生产责任制的叙述，哪些是错误的？（   ） 

A．工程项目实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 

B．总承包单位对施工现场的安全生产负总责，由于分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，仍由总承包单位承担主要责任 

C．分包单位执行本单位的安全生产规章制度，可以不执行总承包单位的安全生产规章制度 

D．施工现场分包单位发生生产安全事故，由分包单位负责统计上报 

E．总承包单位和分包单位各自承担相应的安全生产责任，并对分包工程的安全生产承担连带责任 

正确答案：B C D 

5、施工组织设计一般分为哪几类？（  ） 

A．施工组织总设计   B．施工现场组织设计  C．单位（项）工程施工组织设计 D．分部分项工程施工组织设计  E．文明施工组织设计 

正确答案：A C D 

6、施工组织设计由施工单位的（   ）等部门进行会审。 

A．质量技术  B．监察审计  C．安全生产  D．人力资源  E．材料设备 

正确答案：A C E 

7、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对下列哪些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果？（   ） 

A．基坑支护与降水工程  B．水暖通风工程  C．土方开挖工程 

D．模板工程            E．起重机械安装与拆卸工程 

正确答案： 
按照建设部的有关规定，下列哪些工程必须编制安全专项施工方案？（   ） 

开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程 

基坑虽未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的工程 

高度超过20m的落地式钢管脚手架工程 

D．起重吊装工程 

E．采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程 

正确答案：A B D E 

9、按照建设部的有关规定，下列哪些脚手架工程必须编制安全专项施工方案？（  ） 

A．吊篮脚手架  B．附着式升降脚手架  C．悬挑式脚手架  

D．门型脚手架  E．卸料平台 

正确答案：A B C D E 

按照建设部的有关规定，下列哪些工程必须编制安全专项施工方案？（   ） 

A．5m以上的边坡施工   B．建筑幕墙的安装施工   C．网架和索膜结构施工 

D．特种设备施工        E．预应力结构张拉施工

答案：BCDE
三、判断题 
1、在生产过程中，事故是仅指造成人员死亡、伤害，但不包括财产损失或者其他损失的意外事件。                                                    

2、安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身死亡、财产损失等事故，采取的消除或控制危险和有害因素、保障人身安全和健康、设备和设施免遭损坏、环境免遭破坏的一系列措施和活动。 正确       

3、安全生产管理包括对人的安全管理和对环境的安全管理两个主要方面。 错误

4、建筑施工露天作业、高处作业、交叉作业多的特点，导致施工现场不安全因素多。     

正确

“预防为主”是指在生产活动中，针对生产的特点，对生产要素采取管理措施，有效地控制不安全因素的发展与扩大，把可能发生的事故消灭在萌芽状态，以保证生产过程中人的安全与健康。 正确

“五同时”是指在计划、布置、监督、总结和评比生产工作的同时计划、布置、监督、总结和评比安全工作。   
对于建筑行业，“企业负责”既包括施工单位依法对本单位的安全生产工作负责，同时也包括建设单位、勘察单位、设计单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。  正确

安全生产管理机构是指建筑施工企业及其在建设工程项目中设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门。  
建筑施工企业应当设立安全生产管理机构，在建设工程项目中可以不设立安全生产管理机构。  错误
建筑施工企业所属的分公司、区域公司等较大的分支机构应当各自独立设置安全生产管理机构，负责本企业（分支机构）的安全生产管理工作。 正确

四、简单题 
1、 什么是消防工作的“四懂”、“四会”？
四懂：懂得岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，懂得逃生的方法.
四会：会使用消防器材，会报火警，会扑救初起火灾，会组织疏散逃生。
从时间前后来说，是先有的“三懂三会”，后有的“四懂四会”，社会在进步，人们防灾意识在增强，“四懂四会”是对“三懂三会”的完善，就跟国家法律一样，进行了完善。
“四懂四会四具备”和三个能力的要求
四懂：1、懂得本岗位生产过程中火灾的危险性；2、懂得预防火灾的措施；
3、懂得扑救初期火灾的方法；4、懂得火灾现场的逃生方法。
四会：1、会报警；2、会使用多种消防器材；3、会扑救初期火灾；4、会逃生自救。

2、干粉灭火器的使用方法？
答：

3、什么是工伤事故？
答：工伤事故又称劳动事故，有广义、狭义之分。在狭义上，国家人力资源和社会保障部有关工伤保险的业务指南中指出“工伤事故应该是指适用《工伤保险条例》的所有用人单位的职工在工作过程中发生的人身伤害和急性中毒事故”“其本质特征是由于工作原因直接或间接造成的伤害和急性中毒事故”;广义的工伤事故还包括罹患职业病。
《工伤保险条例 》 第十七条 职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项，根据属地原则由用人单位所在地的设区的市级社会保险行政部门办理。
4、什么是“三不伤害”。
答：不伤害自己；不伤害他人；不被别人伤害。我国为减少人为事故而采取的在作业中作业人员的一个互相监督原则为三不伤害”：不伤害自己，不伤害他人，不被别人伤害。
不伤害自己：
你的安全是公司正常运行的基础，也是家庭幸福的源泉，有安全，美好生活才有可能。保持正确的工作态度及良好的身体心理状态，保护自己的责任主要靠自已。掌握自己操作的设备或活动中的危险因素及控制方法，遵守安全规则，使用必要的防护用品，不违章作业。任何活动或设备都可能是危险的，确认无伤害威胁后再实施，三思而后行。杜绝侥幸、自大、省能、想当然心理，莫以患小而为之。积极参加安全教育训练，提高识别和处理危险的能力。
不伤害别人：
他人生命与你的一样宝贵，不应该被忽视，保护同事是你应尽的义务。你的活动随时会影响他人安全，尊重他人生命，不制造安全隐患。对不熟悉的活动、设备、环境多听、多看、多问，必要的沟通协商后再做。操作设备尤其是启动、维修、清洁、保养时，要确保他人在免受影响的区域。你所知、造成的危险及时告知受影响人员、加以消除或予以标识。对所接受到的安全规定／标识／指令，认真理解后执行。
不被别人伤害：
提高自我防护意识，保持警惕，及时发现并报告危险。你的安全知识及经验与同事共享，帮助他人提高事故预防技能。不忽视已标识的／潜在危险并远离之，除非得到充足防护及安全许可。纠正他人可能危害自己的不安全行为，不伤害生命比不伤害情面更重要。冷静处理所遭遇的突发事件，正确应用所学安全技能。拒绝他人的违章指挥，即使是你的主管所发出的，不被伤害是你的权利。
5、什么是“三违”？
答："三违"是指生产作业中违章指挥、违规作业、违反劳动纪律这三种现象。反违章首先要领导重视，全员参与。要坚持"以人为本、从我做起"的理念，以完善"三项制度"为核心，以杜绝"三违行为"为重点，以实现"三个转变"为标准，以形成先进安全文化为目的。

五、案列分析
背景资料 

1.某单位办公楼工程，总建筑面积2．6万m2，地上16层，该工程基础采用桩基础，主体为框架一剪力墙结构，由某建筑施工企业负责施工。 在工程施工过程中，发生了如下事件：

事件一：在土方填筑过程中发现，回填土经夯实后检测，其密实度迭不到设计要求。事件二：桩基础采用干作业成孔灌注桩，成孔后孔底虚铺土厚度120mm。 

事件三：在二层框架一剪力墙结构施工过程中，发现部分梁表面出现蜂窝和孔洞。事件四：在主体结构施工过程中，三层混凝土部分试块强度迭不到设计要求，但对实际强度经测试论证，仍然达不到要求，后经设计单位验算能够满足结构安全性能。问题： 

1．试分析该工程回填土不密实的原因及防治方法是什么? 

2．事件二桩基础施工时，孔底虚铺土厚度是否符合要求?为什么?如果不符合，应如何处理? 3．梁混凝土产生蜂窝和孔洞的原因是什么?应如何进行处理? 4．分析三层混凝土强度等级偏低可能的原因是什么? 

答： 【答案要点】 

1．回填土不密实的原因是：①土的含水率过大或过小，因而达不到最优含水率下的密实度要求。②填方土料不符合要求。③辗压或夯实机具能量不够，达不到影响深度要求，使土的密实度降低。治理方法：①不合要求的土料挖出换土，或者掺入石灰、碎石等夯实加固。②因含水量过大而达不到密实度的土层，可采用翻松晾晒、风干，或均匀掺入干土等吸水材料，重新夯实。③因含水量小，可采用增加夯实遍数。 ’ 

2．事件二桩基础施工时，孔底虚铺土厚度不符合要求。成孔后孔底虚土过多，超过了标准规定的不大于1OOmm的规定。处理方法：①在孔内做二次或多次投钻。即用钻一次投到设计标高，在原位旋转片刻，停止旋转静拔钻杆。②用勺钻清理孔底虚土。③如虚土是砂或砂卵石时，可先采用孔底浆拌合，然后再灌混凝土。④采用孔底压力灌浆法、压力灌混凝土法及孔底夯实法解决。 

3．梁混凝土产生蜂窝和孔洞的原因是：①模板表面不光滑，并粘有干硬的水泥浆块等杂物。②木模板在混凝土入模之前没有充分湿润。③钢模板脱模剂涂刷不均匀。④模板拼缝不严浇筑的混凝土跑浆。⑤钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。⑥混凝土坍落度、和易性不好。⑦混凝土浇筑时振捣不当。⑧混凝土浇筑高度超过规定要求，且未采取措施，导致混凝土离析。⑨混凝土拆模过早。防治方法：①小蜂窝可先用水冲洗干净，用1：2水泥砂浆修补；大蜂窝，先将松动的石子和突出颗粒剔除，并剔成喇叭口，然后用清水冲洗干净湿透，再用高一级豆石混凝土捣实后认真养护。②孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时，应在梁底用支撑支牢，然后再将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形(外口向上)，以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净，并保持湿润72h，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后，认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土。 

4．主体混凝土强度等级偏低可能的原因是：①配置混凝土所用原材料的材质不符合国家标准的规定。②拌制混凝土时没有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告，或操作中配合比有误。③拌制混凝土时投料不按重量比计量，或计量有误。④混凝土搅拌、运输、浇筑、养护不符合规范要求。

浇筑的混凝土跑浆。⑤钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。⑥混凝土坍落度、和易性不好。⑦混凝土浇筑时振捣不当。⑧混凝土浇筑高度超过规定要求，且未采取措施，导致混凝土离析。⑨混凝土拆模过早。防治方法：①小蜂窝可先用水冲洗干净，用1：2水泥砂浆修补；大蜂窝，先将松动的石子和突出颗粒剔除，并剔成喇叭口，然后用清水冲洗干净湿透，再用高一级豆石混凝土捣实后认真养护。②孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时，应在梁底用支撑支牢，然后再将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形(外口向上)，以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净，并保持湿润72h，然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后，认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土。 

4．主体混凝土强度等级偏低可能的原因是：①配置混凝土所用原材料的材质不符合国家标准的规定。②拌制混凝土时没有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告，或操作中配合比有误。③拌制混凝土时投料不按重量比计量，或计量有误。④混凝土搅拌、运输、浇筑、养护不符合规范要求。



